소방방재청 고시 제2013-48호

「소방용 흡수관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 7월 25일

소방방재청장

1. 개정이유

○ 오타 및 인용조항을 정정하여 알기쉽고 명확하게 의미전달을 하고자 일부 조항을 개정하려는 것임

2. 주요내용

○ 고시 내용 조문의 정확한 내용을 전달하고자 인용조항이 오기되거나 오타로 표기된 사항을 정정하거나 삭제함

3. 주요토의과제

○ 없    음

4. 참고사항

○ 기  타 : 개정안, 신구조문 대비표 별첨

○ 합  의 : ‘13. 4. 3 ～ 4. 12 (안행부 등 53개 중앙행정기관, 의견없음)

소방방재청 고시 제2013-48호

소방용 흡수관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정 고시안

소방용 흡수관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준의 일부를 다음과 같이 개정한다.

고시명을 “소방용 흡수관 성능인증 및 제품검사의 기술기준”으로 한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항에서 소방방재청장에게 위임한「소방용 흡수관 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제4조제4호 중  “고무(천연고무 및 그 유도체를 말한다. 이하 같다) 합성고무”를 “고무(천연고무 및 그 유도체를 말한다. 이하 같다) ․합성고무”로 한다.

제14조제2호 중  “별표2”를 “별도2”로 한다.

제16조 중  “류변형”을 “잔류변형”으로 한다.

제20조 중  “2015년 2월 8일”를 “2016년 7월 24일”로 한다.

부칙(2013.7.25)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

소방용 흡수관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 개정(안) 신․구조문대비표

현        행

개   정   안

소방용 흡수관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

소방용 흡수관 성능인증 및 제품검사의 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조제1항에 따른 「소방용 흡수관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항에서 소방방재청장에게 위임한 「소방용 흡수관 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제4조(일반구조) 소방용 흡수관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 보강선은 고무(천연고무 및 그 유도체를 말한다. 이하 같다) 합성고무 또는 합성수지로 피복되어 있어야 한다.

5. ~ 6. (생 략)

제4조(일반구조) 소방용 흡수관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 보강선은 고무(천연고무 및 그 유도체를 말한다. 이하 같다)•합성고무 또는 합성수지로 피복되어 있어야 한다.

5. ~ 6. (생 략)

제14조(굴곡성) 소방용 흡수관은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 호칭 115에서 150의 것은 제외한다.

1. (생 략)

2. 소방용 흡수관은 제1호의 표에 기재된 호칭에 따른 길이의 부분을 원주의 길이로 하여 [별표2] 그림1과 같이 2회 감아 고정한 상태에서 24시간 놓아두어도 균열·변형 등이 없어야 하며, 또한 그 한쪽 끝을 [별도2] 그림2와 같이 고정하고 1회 감은 분을 풀고 나머지 1회 감은 것은 풀어낸 부분의 하중이 되도록 하여 수직으로 늘어뜨린 경우 다음에 계기하는 계산식에 의한 잔류변형이 3분 이내에 제1호의 표에 기재된 호칭에 따른 길이의 5 % 이하이어야 한다.

제14조(굴곡성) 소방용 흡수관은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 호칭 115에서 150의 것은 제외한다.

1. (생 략)

2. 소방용 흡수관은 제1호의 표에 기재된 호칭에 따른 길이의 부분을 원주의 길이로 하여 [별도2] 그림1과 같이 2회 감아 고정한 상태에서 24시간 놓아두어도 균열·변형 등이 없어야 하며, 또한 그 한쪽 끝을 [별도2] 그림2와 같이 고정하고 1회 감은 분을 풀고 나머지 1회 감은 것은 풀어낸 부분의 하중이 되도록 하여 수직으로 늘어뜨린 경우 다음에 계기하는 계산식에 의한 잔류변형이 3분 이내에 제1호의 표에 기재된 호칭에 따른 길이의 5 % 이하이어야 한다.

제16조(압축성)

류변형(%) =	d1 - d4	× 100
	d1

제16조(압축성)

잔류변형(%) =	d1 - d4	× 100
	d1

제20조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

제20조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 7월 24일까지로 한다.