환경부고시 제2013-116호

환경성적표지 대상제품과 작성지침 일부 개정

｢환경기술 및 환경산업 지원법｣ 제20조제1항 및 같은 법 시행령 제26조제2항에 따라 「환경성적표지 대상제품과 작성지침(환경부고시 제2013-74호, 2013.6.28)」을 다음과 같이 일부 개정‧고시합니다.

2013년 9월 23일

환 경 부 장 관

환경성적표지 대상제품과 작성지침

제1조(목적) 이 고시는 「환경기술 및 환경산업 지원법」(이하 “법”이라 한다) 제20조제1항 및 같은 법 시행령 제26조제2항의 규정에 의한 환경성적표지 대상제품과 작성지침에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(대상제품) ① 법 시행령 제26조에 따른 환경성적표지 대상제품은 일반제품과 에너지사용제품으로 구분한다.

② 일반제품은 에너지 비사용 내구재, 비내구재, 생산재, 서비스를 포함한다.

③ 에너지사용제품은 에너지를 사용하는 내구재로써 전기‧전자제품 및 자동차를 포함한다.

제3조(환경성적표지 작성지침) ① 환경성적표지 작성지침은 공통지침과 개별지침으로 구분하며, 환경성적표지 인증을 얻고자 하는 자(이하 “인증신청자”라 한다)는 공통지침과 대상제품에 대한 개별지침에 따라 전과정평가를 수행하여야 한다.

② 공통지침은 환경성적을 작성하는데 모든 대상제품들에 공통으로 적용되는 사항을 규정하는 기준으로 공통지침(일반제품)과 공통지침(에너지사용제품)으로 구분한다.

③ 공통지침(일반제품)은 사용단계에서 에너지를 사용하지 않는 일반제품(에너지 비사용 내구재, 비내구재, 생산재, 서비스)에 대하여 환경성적을 산출하는데 필요한 사항을 규정하며, 별표 1과 같다.

④ 공통지침(에너지사용제품)는 사용단계에서 에너지를 사용하는 제품에 대하여 환경성적을 산출하는데 필요한 사항을 규정하며, 별표 2와 같다.

⑤ 공통지침(에너지사용제품)에서 정하지 않은 에너지사용제품별 사용 시나리오에 대한 작성지침(개별지침)은 별표 3과 같다.

⑥ 인증신청자는 제1항의 규정에 따라 수행한 전과정평가 결과를 별표 4의 전과정평가 수행결과 보고서에 따라 작성하여야 한다.

제4조(환경성적표지의 표시내용) 환경성적표지의 표시내용은 다음 각 호와 같다.

1. 인증기관명․인증일자․인증번호․인증기관의 주소 등 인증기관에 관한 사항

2. 제품군, 제품명, 중량, 제조시기, 기능 단위 및 제품 특성 등 제품에 관한 사항

3. 제조업체명, 제조공장명․담당부서․주소․전화번호 등 제조업체에 관한 사항

4. 환경성적표지 작성지침에 따라 작성한 전과정평가 결과

5. 제품환경활동 및 기업환경활동 등 환경성정보

제5조(환경성적표지의 표시형태 및 표시방법) ① 환경성적표지 인증을 받은 제품의 환경성적표지 결과는 제품, 포장․용기에 표시하거나 제품설명서 또는 인터넷 등에 게재할 수 있다.

② 환경성적표지 표시형태는 제품 또는 포장․용기에 부착하는 제1형 및 제2형, 제품설명서․인터넷 등에 게재하는 제3형으로 구분하며, 인증신청자는 인증기관의 승인을 얻어 제1형과 제2형 중 어느 하나의 환경성적표지 도안을 제품 또는 포장․용기에 부착할 수 있으며 각각의 표시형태는 법 시행규칙 별표 5와 같다.

③ 제품군별 환경성적표지 표시형태는 인증신청자가 인증기관에 신청하고, 인증기관의 승인을 얻어 사용한다.

④ 환경성적표지 인증제품에 대한 환경성적표지 표시의 사용은 인증기간에 한하며, 인증기간이 종료되거나 인증이 취소된 경우에는 사용을 즉시 중지하여야 한다.

⑤ 환경성적표지 인증제품의 환경성 표시에 대하여는 ｢표시․광고의 공정화에 관한 법률｣에 의한 환경관련 표시․광고에 관한 심사기준을 준수하여야 한다.

제6조(재검토기한) ｢훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정｣(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 재정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 9월 20일까지로 한다.

부   칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙(환경부고시 제2013-116호, 2013.9. )

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제3조의 개정에도 불구하고 종전의 지침에 의하여 환경성적표지 인증을 받은 제품은 이 지침에 의하여 인증을 받은 것으로 본다.

[별표 1]

환경성적표지 공통지침(일반제품) (제3조제3항 관련)

서문

이 지침은 제품 전과정의 환경성적을 산정하기 위하여 기술적인 내용을 담은 환경성적표지 작성지침이다.

1. 적용 범위

1.1 공통지침(일반제품)은 다양한 제품 중 에너지 비사용 내구재 및 비내구재, 생산재, 서비스 등 제품의 사용단계에서 에너지를 사용하지 않는 일반제품에 대하여 생산 및 수송, 유통, 사용, 폐기과정 동안에 발생하는 환경성적을 계산하는 방법을 제공한다. 에너지사용제품군에 해당되지 않는 일반제품으로 B2C(business to consumer)제품과 B2B(business to business)제품이 모두 포함될 수 있으며 사용단계를 고려하지 않고 제품 제조전 단계와 제품 제조 단계에서의 환경영향을 고려한다.

1.2 공통지침(일반제품)의 범위에 해당하는 제품 중에서 의료기기 및 의약품, 1차 농수축산물 및 임산물은 인증대상에서 제외하며, 소비자에 대한 혼돈을 야기할 수 있는 제품도 대상에서 제외할 수 있다.

2. 용어 정의

2.1 “공정”이란 투입물을 산출물로 변형시키는 일련의 상호 연관되거나 상호 작용하는 활동을 말한다.

2.2 “기능단위”란 기준 단위(reference unit)로 사용하기 위한 제품 시스템의 성능을 말한다.

2.3 “계산치”란 공장별로 측정된 데이터 중 객관적 분배기준에 따라 제품별로 분배한 데이터를 말한다.

2.4 “내구재”란 내구성을 가지고 장기사용에 견딜 수 있는 재화를 말한다.

2.5 “단위공정”이란 투입물과 산출물 데이터를 정량화하기 위하여 전과정 목록분석에서 고려되는 최소 요소를 말한다.

2.6 “데이터 품질”이란 정해진 요구사항을 만족시킬 수 있는 능력과 연관된 데이터의 특성을 말한다.

비고 내구재는 ‘에너지 사용 내구재’와 ‘에너지 비사용 내구재’를 포함하며, 환경성적 계산 시 폐기단계를 포함한다.

2.7 “바이오매스”란 광합성으로 생산되는 동식물의 유기체 총량을 말한다.

비고 바이오매스는 음식물류폐기물, 하수슬러지, 가축분뇨, 동․식물 잔재물 등과 같은 유기성폐자원(organic waste)과 임목(순화목․벌채목), 폐목재 및 간벌잔재 등과 같은 목질계(woody biomass)와 유채, 옥수수, 볏짚, 왕겨, 해조류 등과 같은 초본계․해양계(grass-type and maritime biomass)를 모두 포함한다.

2.8 “범주지표(category indicator)”란 영향범주를 정량화할 수 있는 표현을 말한다.

2.9 “보조물질”이란 제품에 포함되지 않으면서, 제품을 생산하는 단위공정에서 사용되는 투입물을 말한다.

2.10 “부산물”이란 같은 단위공정이나 제품시스템에서 나온 둘 이상의 제품을 말한다.

2.11 “비내구재”란 식료품, 화장지 등과 같이 장기사용을 목적으로 하지 않는 재화를 말한다.

비고 비내구재에 대한 환경성적 계산 시 폐기단계를 포함한다.

2.12 “배출물”이란 대기와 수계, 토양으로 나가는 환경배출물을 말한다.

2.13 “사업장”이란 인증을 받고자 하는 제품을 생산하는 설비와 공장, 사무공간을 말한다.

비고 공통지침(일반제품)에서의 ‘사업장’이란 ‘제품제조 단계의 사업장’과 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’을 모두 포함한다.

비고 동일제품을 생산하더라도 동일지역 내에 생산라인이 없으면 동일 사업장으로 간주하지 않는다.

비고 ‘1차 협력업체 생산제품’은 ‘제품제조전 단계’에서 ‘제품제조단계’로 들어오는 원료물질과 보조물질을 모두 포함한다.

2.14 “산출물”이란 단위공정에서 나가는 제품 또는 물질, 에너지 흐름을 말한다.

2.15 “상위흐름 데이터”란 산출물을 기준으로 자연에서 들어오는 자원과 자연으로 나가는 배출물이 목록화된 데이터를 말한다.

2.16 “소비자”란 공공구매를 하거나, 개인적인 목적을 위해 제품 또는 서비스 등을 사용하는 개인을 말한다.

2.17 “시스템 경계”란 어떤 단위공정 또는 물질들이 제품시스템의 일부라는 것을 상술하는 일련의 기준을 말한다.

2.18 “생산재”란 ‘중간제품’이라고도 하며, 다른 제품을 생산할 목적으로 사용하는 재화를 말한다.

2.19 “영향범주(impact category)”란 전과정 목록분석 결과가 배분될 중요한 환경적인 이슈를 대표하는 부류를 말한다.

2.20 “온실가스”란 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6) 등 적외선 복사열을 흡수하거나 재방출하여 온실효과를 유발하는 대기 중의 가스상태의 물질을 말한다.

2.21 “이산화탄소 상당가(CO2e)”란 온실가스의 복사강제력을 이산화탄소의 복사강제력과 비교하기 위한 단위를 말한다.

비고 이산화탄소 상당가는 주어진 온실가스의 발생량과 해당 온실가스의 지구온난화지수를 곱하여 계산한다.

2.22 “이해관계자(interested party)”란 환경성적표지의 개발과 사용에 관심이 있거나 이로 인해 영향을 받을 수 있는 개인 또는 단체를 말한다.

2.23 “일반데이터”란 현장데이터를 제외한 해당 국가 공인 전과정목록(LCI) 데이터와 해당 업계 평균 전과정목록 데이터, 기타 전과정목록 데이터를 말한다.

비고 ‘일반데이터’는 상위흐름 데이터와 하위흐름 데이터를 포함한다.

비고 ‘업체 평균 전과정목록 데이터’는 APME와 IISI 등에서 개발한 데이터를 말한다.

APME(Association of Plastics Manufacturer in Europe)

IISI(International Iron and Steel Institute)

2.24 “1차 농수축산물 및 임산물”이란 가공되지 않는 자연 상태의 농수축산물 및 임산물을 말한다.

비고 식품공전의 ‘원재료’와 동등하며 ‘가공식품’은 범위에 포함하지 않는다.

2.25 “에너지 비사용 내구재”란 의류, 가구 등과 같이 사용단계에서 에너지 사용이 없는 소비재를 말한다.

2.26 “에너지 사용 내구재”란 냉장고, 세탁기 등과 같이 사용단계에서 에너지를 사용하는 소비재를 말한다.

2.27 “원료물질”이란 제품을 생산하는데 사용되는 1차 또는 2차 물질(재활용된 소재를 포함)을 말한다.

2.28 “자본재”란 제품 전과정에서 사용된 기계, 장비, 건물과 같은 재화를 말한다.

비고 원료와 연료, 에너지, 제품 전과정으로의 기타 투입물은 자본재에 포함되지 않는다.

2.29 “작성지침(product category rules, PCR)”이란 한 개 이상의 제품군에 대한 환경성적표지를 개발하기 위한 일련의 규칙 또는 요건, 기준을 말한다.

2.30 “전과정 목록분석”이란 주어진 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 투입물과 산출물을 종합하여 정량화하는 전과정평가의 한 단계를 말한다.

2.31 “전과정 영향평가”란 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 잠재적 환경영향의 크기와 중요성을 이해하고 평가하는 것을 목적으로 하는 전과정평가의 한 단계를 말한다.

2.32 “전과정”이란 원료물질 채취부터 최종 처리에 이르는 제품 시스템 상의 연속적이고 상호 연관된 단계들을 말한다.

2.33 “전과정평가”란 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 투입물과 산출물을 작성하고 이들이 환경에 미치는 잠재적 영향을 종합․평가하는 기법을 말한다.

2.34 “정밀검토(critical review)”란 산정 결과와 전과정평가에 대한 국제표준의 원리 및 요건 사이의 일관성을 검증하기 위한 과정을 말한다.

2.35 “중간제품”이란 시스템 내에서 계속적인 변형을 위하여 다른 단위 공정의 투입물이 되는 한 단위 공정에서의 산출물을 말한다.

2.36 “제품”이란 모든 물품이나 서비스를 말한다.

2.37 “제품시스템”이란 하나 또는 그 이상의 정의된 기능을 수행하는 물질 또는 에너지로 연결된 단위공정의 집합체를 말한다.

2.38 “지구온난화지수”란 정해진 기간 동안 해당 온실가스를 이산화탄소의 등가 질량기준 단위로 전환하여 복사강제력의 영향을 표시한 계수를 말한다.

비고 본 지침에서 고려하는 지구온난화지수의 지속기간은 100년 기준으로 한다.

2.39 “추정치”란 공장별로 관리되는 데이터 중 주관적인 분배기준에 따라 제품별로 분배한 데이터를 말한다.

2.40 “측정치”란 제품별로 관리되는 데이터 중 객관적 분배기준에 따라 분배한 데이터를 말한다.

2.41 “최소포장단위”란 소비자에게 제품을 온전한 상태로 전달하기 위하여 필요한 최소한의 포장단위를 말한다.

2.42 “투입물”이란 단위공정으로 들어가는 제품 또는 물질, 에너지 흐름을 말한다.

2.43 “특성화 인자”란 배분된 전과정 목록분석 결과를 범주지표의 일반적인 단위로 전환시키기 위하여 사용한 특성화 모델에서 유도된 인자를 말한다.

2.44 “폐기물”이란 소유자가 폐기하기를 원하는 물질 또는 물건을 말한다. 재활용·매립·소각 폐기물을 포함한다.

2.45 “하위흐름 데이터”란 투입물 기준으로 자연에서 들어오는 자원과 자연으로 나가는 배출물이 목록화된 데이터를 말한다.

2.46 “할당(allocation)”이란 한 제품시스템과 하나 이상의 다른 제품시스템 사이에서 하나의 공정 또는 하나의 제품시스템의 투입물과 산출물의 흐름을 분배하는 과정을 말한다.

2.47 “현장데이터”란 사업장에서 측정 또는 계산을 통하여 직접 수집·관리되는 데이터를 말한다.

비고 “현장데이터”는 사업장에서의 원료 및 보조물질, 에너지 및 연료, 유틸리티 등의 투입물과 사업장에서 발생하는 배출물과 폐기물을 포함한다.

2.48 “환경영향”이란 조직의 환경측면으로부터 초래되는 긍정적 또는 부정적, 전체 또는 부분적이든지 간에 환경에의 변화를 말한다.

2.49 “환경측면(environmental aspect)”이란 환경과 상호작용할 수 있는 조직 활동 또는 제품, 서비스 등의 요소를 말한다.

3. 환경성적 산정 원칙

제품에 대한 환경성적 계산과 보고 시에 다음 원칙을 적용한다.

3.1 적절성(Relevance)  환경성적 결과는 의사결정자가 유용하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 평가된 제품 또는 서비스와 연관된 환경영향임을 입증하여야 한다.

3.2 완전성(Completeness)  사전에 정의한 시스템 경계 내에서 발생한 모든 환경영향은 포함되어야 한다.

3.3 일관성(Consistency)  서로 다른 제품에 대한 환경성적을 비교할 수 있도록 제품 환경성적표지 공통지침을 일관되게 적용하여야 한다.

3.4 투명성(Transparency)  사용 예정자가 적절한 확신을 가지고 의사결정을 할 수 있도록 명확한 근거에 의한 환경성적을 공개한다.

3.5 정확성(Accuracy)  제품에 대한 환경성적을 계산하는 자는 이 지침에서 제시한 데이터 수집요건에 따라 작성함으로써 최상의 데이터 품질을 확보하고 불확실성을 최소화하여야 한다.

3.6 보수성(Conservativeness)  환경성적이 저평가되지 않았다는 것을 보증하기 위하여 가정 및 데이터 값 선택, 수행절차 등을 신중하게 적용되어야 한다.

3.7 비교가능성(Comparability)  계산된 제품 전과정 환경성적은 소비자가 동일 성능을 갖는 제품간 상호 비교할 수 있도록 투명하게 작성되어야 한다.

4. 제품 전과정 환경성적 계산

4.1 기능과 기능단위

4.1.1 제품에 대한 환경성적은 시장에서 판매되는 단위 제품을 기준으로 한다.

4.1.2 시장에 출시되는 제품의 단위가 명확한 경우에는 제품 1대(개) 등 제품 판매 단위를 기준으로 한다.

4.1.3 시장에 출시되는 제품의 생산공정이 동일하지만 주문자의 요구에 따라 제품의 판매형태 및 크기가 달라지는 경우에는 제품 1kg 또는 1ton 단위를 기준으로 한다.

4.2 시스템 경계

4.2.1 일반제품에 대한 시스템 경계는 그림 1과 같이 제품제조전 단계, 제품제조 단계를 포함하며, 해당될 경우 폐기 단계를 포함한다. 또한 시스템 경계에 포함된 전과정 단계 및 단위공정들을 사용하여 전과정 흐름도를 작성한다.

그림 1  일반제품의 시스템 경계

4.2.1.1 제품제조전 단계

4.1.1.1.1 제품을 구성하는 원료물질 채취와 제품제조 단계로 투입되는 중간제품의 제조공정들을 포함한다.

4.1.1.1.2 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’으로부터 ‘제품제조 사업장까지의 수송을 포함한다.

4.1.1.1.3 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’의 경우에 제품제조 공정 중 일부 공정을 업체 사정상 외부로 위탁하더라도 이를 포함하여, 해당 수송도 포함한다.

4.1.1.1.4 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’의 경우에 일부 공정이 제품제조 공정이 아닐 경우, 업체 사정상 사업장 내부에서 운영하더라도 범위에서 제외된다.

4.2.1.2 제품제조 단계

4.2.1.2.1 제품제조 공정을 포함한다.

4.2.1.2.2 제품제조 단계는 적절한 단위공정으로 세분화할 수 있다.

4.2.1.2.3 제품제조 단계 이후 출고되는 제품의 수송을 포함한다. 다만, 생산재 및 서비스는 해당 수송을 포함하지 않는다.

4.2.1.2.4 냉동 및 냉장 보관 제품에 대해서는 매장에서의 제품의 보관도 포함한다.

4.2.1.2.5 제품제조 공정 중 일부 공정을 업체 사정상 외부로 위탁하더라도 이를 포함하며, 해당 수송도 포함한다.

4.2.1.2.6 일부 공정이 제품제조 공정이 아닐 경우, 업체 사정상 사업장 내부에서 운영하더라도 범위에서 제외한다.

4.2.1.3 폐기 단계

4.2.1.3.1 필요시, 폐기 단계는 제품 구성 재질별 폐기 시나리오를 고려한다.

4.3 데이터 수집 및 계산

4.3.1 현장데이터

4.3.1.1 데이터 수집

4.3.1.1.1 ‘제품제조 사업장’ 및 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’에서 다음의 현장데이터를 수집하고 근거자료를 제시한다. 다만, 1차 협력업체 생산제품이 자연에서 채취한 물질을 직접 가공한 원료 또는 연료, 1차 농수축산물, 해외에서 수입한 경우에는 일반데이터를 사용할 수 있으며 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.

a) 연간 제품 생산량 또는 생산대수, 필요시 부산물의 생산량을 수집한다. 냉동 및 냉장 제품의 경우에 한하여 제품의 최소포장을 포함한 부피(L)를 수집한다.

b) 사용되는 모든 에너지 및 연료원별 연간 사용량을 수집한다.

- 사업장 내 공정 및 유틸리티, 공정수, 환경설비에서 사용되는 연료 및 전력사용량에 대하여 수집한다. 만일 동일 사업장에서 제품별 에너지 및 연료 등의 부하율이 서로 다른 제품들이 동시에 생산될 경우에는 제품별로 에너지 및 연료 등의 부하율을 고려한다.

- 해당 연료의 배출계수가 없는 스팀 또는 열을 자체생산하거나 외부에서 구매하는 경우에는 해당 스팀과 열에 대한 연료배출계수도 수집한다.

- 냉장 제품의 경우에 매장에서 해당제품을 냉장 보관에 따른 전력사용량을 아래의 계산식을 활용하여 수집한다.

소비전력량[kWh] = 5.1E-03[kWh/L·day] × Vp[L] × D[day]

- Vp는 냉장제품 1개의 최소포장 상태 부피를 의미하며, 단위는 [L]이다.

- D는 유효판매기간을 의미하며, 유통기한일수의 1/2이다.

c) 다음의 원료물질 및 보조물질 사용량을 각각 수집한다.

- ‘제품제조 사업장’에서 해당 제품을 생산하기 위하여 투입된 모든 ‘원료물질과 보조물질’에 대하여 연간 사용량’을 수집한다.

- 제품제조 사업장으로 투입된 모든 ‘원료물질과 보조물질’의 총량 대비 누적질량기여도 상위 95%에 해당되는 ‘원료물질과 보조물질’을 생산하기 위하여 투입된 모든 ‘원료물질과 보조물질’에 대하여 연간 사용량을 수집한다. 여기서 ‘원료물질과 보조물질’에는 재활용 물질도 포함한다.

- 다만, 누적질량기여도 산정시 공정수와 유틸리티(압축공기, 압축질소, 스팀, 냉각수 등), 에너지, 포장재 등은 대상에서 제외한다.

d) 포장재는 다음과 같이 별도로 수집한다.

- ‘제품제조 사업장’에서 제품 출하 시에 최소포장단위에 포함된 포장재의 총량대비 누적질량기여도 상위 95%에 해당되는 포장재에 대하여 현장데이터를 수집한다.

- 제품 출하 시에 제품과 함께 판매되는 포장재 중에서 현장데이터의 수집대상이 아닌 것에 대해서는 재질과 무게에 대한 데이터를 수집한다. 만일 해당제품이 판촉 또는 기획용으로 판매하기 위해 추가적인 포장재가 사용될 경우에 이에 대한 재질과 무게 데이터를 수집할 수 있다. 만일 추가적인 포장재를 수집대상에서 제외할 경우에는 타당한 사유를 제시하여야 한다.

- ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’으로 투입되는 원료물질 및 보조물질의 포장재와 동일 사업장에서 출하되는 제품의 포장재는 고려하지 않는다.

e) 생산공정 중 발생하는 대기 및 수계배출물, 폐기물의 경우 대기환경보전법, 수질환경보전법, 폐기물관리법 등에서 규제하는 환경오염물질과 사업장의 자체관리 대상물질 배출량을 수집한다.

f) '제품제조 공정‘과 ’1차 협력업체 생산 공정‘에서 일부 또는 전체 공정이 화학반응으로 인해 대기환경보전법에서 규정한 대기오염물질 이외에 <부속서 A>에 따라 계산할 수 있는 온실가스를 포함한다.

g) 공정수 또는 유틸리티(압축공기, 압축질소, 냉각수, 스팀(폐열을 이용한 스팀을 포함) 등)를 외부에서 구매할 경우에는 연간 사용량 데이터를 수집한다. 다만, 사업장에서 자체 생산하는 경우에는 해당 공정에서 사용되는 연료 및 전력 사용량으로 고려하며 연료 및 전력사용량과 중복되지 않아야 한다.

h) 사업장에서 나가는 대기 및 수계배출물, 폐기물 데이터를 수집한다. 특히, 생산 공정 및 해당 유틸리티에서 사용되는 냉매 중에서 제품에 포함되지 않는 것은 해당 사업장에서 전량 배출되는 것으로 가정하고 대기배출물 데이터에 포함시킨다.

4.3.1.1.2 다음의 수송 데이터를 수집한다.

a) ‘1차 협력업체 생산제품’의 ‘제품제조 사업장’으로의 수송 및 ‘해외에서 국내로 수입하여 판매하는 제품’의 수송과 관련하여 각 수송수단(트럭, 기차, 선박, 항공기)을 파악하고 해당 수송거리 데이터를 수집한다.

- ‘해외에서 국내까지 들어오는 국외수송’과 ‘국내수송’에 대한 ‘항공 및 항해수송’은 <부속서 C> 수송거리의 1. 표준 항공 및 항해거리의 편도거리를 적용한다. 다만, <부속서 C>에 제시되지 않은 지역간의 항공 및 항해거리는 공인자료의 거리표를 수집하고 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.

- ‘국내수송’중 공로수송은 도로(고속국도, 지방국도 포함)상의 최단 편도거리를 적용한다.

b) 제품제조 공정 일부가 사업장 외부에 있을 경우에도 공정간의 수송거리와 수송수단을 수집․적용한다.

c) 출하(고)되는 제품의 수송과 관련하여 대표 수송수단(트럭, 기차, 선박, 항공기)과 수송권역별 물동량을 조사한다. 수송거리는 해당 수송권역에 대하여 <부속서 C> 수송거리의 2. 국내 권역별 수송거리를 적용하며, ‘국내수송’ 중 동일권역내 수송은 30km로 적용한다.

d) 냉동 및 냉장제품에 대한 출하 시에도 위와 같이 동일하게 적용한다.

4.3.1.1.3 폐기단계에서는 다음의 수송 데이터를 수집한다.

a) 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제17조제1항 및 같은 법 시행령 제22조와 전기․전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 제16조 및 같은 법 시행령 14조에 따른 재활용 의무대상 품목에 대한 재활용률은 환경부의 ‘제품·포장재별 재활용 의무율’을 적용한다.

- 재활용 의무대상 품목의 누적질량기여도 상위 95%에 해당된 원료물질 및 보조물질의 구성재질별 재활용, 소각, 매립에 대한 비율은 환경부의 ‘전국 폐기물발생 및 처리현황’ 자료의 ‘생활폐기물-재활용품 분리 배출’에 대한 정보를 활용한다.

- 재활용 의무대상 품목이 아닌 것과 재활용 의무대상 품목 중에서 재활용 의무율에 해당되지 않은 것은 누적질량기여도 상위 95%에 해당된 원료물질 및 보조물질의 구성재질별로 환경부의 ‘전국 폐기물발생 및 처리현황’ 자료의 ‘생활폐기물-쓰레기종량제 봉투에 의한 배출’에 대한 자료를 사용한다.

b) 제품 출하 포장재의 경우 폐기단계에서 전량 배출되는 것으로 가정하고, 제품에 포함된 냉매 등의 온실가스 물질도 폐기단계에서 전량 배출되는 것으로 가정한다.

4.3.1.1.4 다음의 데이터는 수집하지 않는다.

a) 자본재 설비 및 건물의 건축과 운영(조명, 냉․난방 등), 제품 생산과 직접 연관이 없는 소모품(작업복, 장갑, 윤활유 등)은 수집하지 않는다.

b) 사업장 내부 수송에 의한 에너지 사용은 수집하지 않는다.

c) 종업원의 출퇴근용 회사소유 차량에 의한 운송에너지 사용은 수집하지 않는다.

4.3.1.2 데이터 품질

4.3.1.2.1 ‘제품제조 사업장’ 및 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’에서 수집할 데이터는 정상상태의 현장데이터이어야 하며, 인증신청일을 기준으로 3년 이내의 최신 1년 누적평균 데이터를 수집할 수 있다.

a) 해당 제품제조 사업장에 대하여 1년 미만의 누적평균데이터를 수집할 경우 그 사유를 제시하고, 데이터의 대표성이 입증되는 유사제품의 최신 1년 누적평균데이터를 분석하여 1년 데이터로 보정한다. 이 경우 해당 제품에 대한 최소 3개월의 현장데이터가 수집되어야 한다. 다만, 현장데이터가 월별 및 계절적 편차가 없다고 인정되는 경우에는 1년 데이터로 보정하지 않아도 되며 동종 유사제품의 월별 현장데이터를 활용하여 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.

- 대표성을 입증하려면 해당 제품과 유사제품의 물리·화학적 특성 및 제조공정의 유사성을 입증한다.

b) 제품 주요 원료의 수입처의 비율이 여러가지 사정에 의해 연간 3차례 이상 변경되는 경우에는 인증신청일을 기준으로 최근 3년간의 수송 데이터를 포함한다.

4.3.1.2.2 데이터의 대표성을 확보하기 위하여 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’ 데이터를 수집시 동일한 ‘1차 협력업체 생산제품’을 생산하는 1차 협력업체가 다수 존재할 경우 제품제조 사업장에서 ‘해당 1차 협력업체 생산제품의 누적 구매량 50%이상’에 포함되는 협력업체 데이터를 수집하여야 한다.

4.3.1.2.3 수집된 데이터의 품질을 평가하기 위하여 측정치, 계산치, 추정치와 같이 데이터 품질지표를 구분하여 관리하고 제시한다.

4.3.1.2.4 일반데이터 사용 및 데이터 누락의 경우에는 그 명칭 및 사유를 명기하여야 한다.

4.3.2 상위 및 하위흐름 데이터

4.3.2.1 데이터 수집

4.3.2.1.1 사업장에서 수집한 현장데이터와 관련된 다음의 상위 및 하위흐름 데이터를 수집한다.

a) 사업장에서 수집한 연료 및 에너지원에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

b) ‘1차 협력업체 생산제품 제조사업장’에서 사용된 누적질량기여도 상위 95%에 해당하는 원료물질 및 보조물질에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

c) 포장재의 경우, 제품 출하 포장재 중 누적질량기여도 상위 95%에 해당되는 것에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

d) 필요시, 사업장에서 수집한 유틸리티에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

e) 사업장에서 수집한 수송수단에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

f) 사업장에서 배출되는 폐기물 재활용, 소각, 매립에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다. 또한 수계배출물이 폐수종말처리장에서 처리될 경우 이에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다.

g) 사업장에서 배출된 냉매 등의 상위흐름 데이터와 하위흐름 데이터를 수집한다.

4.3.2.1.2 폐기단계를 포함하는 제품에 대하여는 다음의 하위흐름 데이터를 수집한다.

a) 해당 제품 폐기물과 제품과 함께 출하된 포장재 폐기물에 대하여 각각 누적질량기여도 상위 95%에 해당하는 것에 대하여 구성재질별로 재활용과 소각과 매립에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다.

b) 폐기단계에서 배출된 냉매 등의 온실가스 물질에 대한 지구온난화지수를 수집한다.

c) ‘제품제조 사업장’과 ‘1차 협력업체 생산제품 제조사업장’에서 폐열을 활용한 에너지원을 사용하거나 ‘1차 협력업체 생산제품 제조사업장’에서 사용하는 원료물질 또는 보조물질이 폐기물을 재활용한 것일 경우에는 상위 및 하위흐름 데이터를 수집하지 않는다.

4.3.2.2 데이터 품질

4.3.2.2.1 상위 및 하위흐름 데이터는 해당 현장데이터가 있을 경우 일반데이터가 존재하더라도 현장데이터를 우선 적용하며, 출처와 근거자료를 제시한다.

4.3.2.2.2 현장데이터가 없으면 다음의 일반데이터 우선순위를 적용하되, 데이터가 다수일 경우에는 지역적 상관성, 시간적 상관성, 기술적 상관성 순으로 일반데이터를 선택한다. 데이터가 없는 경우에는 그 명칭 및 사유를 보고서에 명시한다.

a) 해당 국가 공인 전과정목록 데이터

b) 해당 업계 평균 전과정목록 데이터(APME, IISI 등)

c) 기타 전과정목록 데이터(유사 데이터 등)

4.3.3 사업장, 상위 및 하위 흐름 데이터를 활용한 온실가스 배출량 산정은 <부속서 A>를 따른다.

4.4 할당

4.4.1 할당은 다중투입과 다중산출과 열린고리 재활용에 대하여 적용한다.

4.4.2 제품제조 공정에서 제품과 부산물간의 환경부하량에 대한 할당은 아래와 같이 무게비에 의한 분배기준을 적용한다. 이때 부산물이 제조 공정 중간에서 생산되더라도 공정의 마지막에서 생산되는 것으로 간주한다.

[eqn: A _{1} = {M _{n}} over {M _{1} +M _{2} + BULLET BULLET BULLET +M _{n}}]

A1 : 제품 1의 분배기준, M1 : 제품 1의 무게(kg 또는 ton)

4.4.3 다음의 경우에는 제품과 부산물 사이에 무게비 이외의 분배기준을 적용한다.

4.4.3.1 제품과 부산물에 대한 물리적 단위가 무게가 아닌 다른 단위를 사용할 경우에는 해당 단위로 할당한다.

비고 열병합발전(CHP)과 같이 제품과 부산물이 모두 에너지량을 물리적 단위로 사용하는 경우에는 분배기준을 에너지량으로 한다.

4.4.3.2 제품과 부산물 사이에 무게비로 할당을 수행하기 어려운 경우에는 가격비를 적용한다.

비고 사업장 외부 폐수처리장으로 폐수를 위탁해서 처리할 때 폐수의 양보다는 폐수량과 농도를 곱한 오염물질의 양에 따라 투입되는 화학약품 등의 양이 달라지기 때문에 이 경우에 분배기준은 폐수량이 아니라 폐수에 포함된 오염물질의 양이 된다. 하지만, 일반적으로 오염물질의 양을 측정할 수 있는 표준화된 방법이 없기 때문에 이럴 경우에는 폐수처리장에서 각 폐수별로 부과하는 폐수처리비용을 분배기준으로 한다.

4.4.4 사업장에서의 폐기물과 폐기단계에서의 폐기물이 다른 제품시스템에서 원료 또는 보조원료, 에너지원으로 재활용되는 경우, 이들의 재활용공정에서 발생한 환경부하를 해당 제품에 반영한다. 다음의 경우에는 제품과 부산물 사이에 무게비 이외의 분배기준을 적용한다.

4.4.5 사업장 내부에서 물질 및 에너지가 순환되어 재사용되는 경우에는 다음의 그림과 같이 재사용되는 양만큼을 투입량에서 제외한다.

비고 그림 2에서 공정에 투입되는 물질 또는 에너지의 양은 t(=x+u)이지만 u만큼이 내부 재순환되는 양이기 때문에 이를 차감한 x만큼이 투입량으로 계산되어야 한다.

그림 2  물질과 에너지의 순환시스템

4.4.6 사용된 제품의 일부 또는 전부가 회수되어 재사용되는 경우, 재사용 비율과 재사용횟수를 고려하여 사업장 외부에서 투입된 원료물질 양을 계산한다.

4.5 전과정 목록분석 결과 산출

4.5.1 단위공정에서 수집되는 현장데이터 중 상위 공정이 있는 경우에는 이를 연결하고, 대상제품별 기능단위에 맞게 환산하여 전과정 목록분석 결과를 산출한다.

4.5.2 목록분석 결과는 투입물과 산출물로 구분하여 다음과 같이 표시한다.

4.5.2.1 투입물 천연자원, 용수와 에너지로 하되 해당되는 상위흐름(upstream)을 추적할 수 없는 경우에는 추적 불가능한 투입물로 표시한다.

4.5.2.2 산출물 제품, 부산물과 환경배출물(대기․수계배출물, 폐기물 등)로 하되 하위흐름(downstream)을 추적할 수 없는 경우에는 추적 불가능한 배출물로 구분하여 표시한다.

4.5.2.3 전과정 목록분석 결과를 작성하는 경우에는 별표 4의 전과정평가 수행결과보고서 양식을 활용한다.

4.6 전과정 영향평가 결과 산출

4.6.1 전과정 영향평가 결과는 영향범주별 특성화 결과이어야 한다.

4.6.2 영향범주로는 ‘자원소모’, ‘지구온난화’, ‘오존층영향’, ‘산성화’, ‘부영양화’, ‘광화학적 산화물생성’을 포함하며, 추가적으로 ‘생태독성’, ‘인체독성’, ‘수자원 영향’을 포함할 수 있다. 일부 영향범주를 제외하는 경우에는 이에 대한 사유를 별표 4의 전과정평가 수행결과보고서에 명시하여야 한다. 또한, 영향범주별 특성화 인자는 <부속서 B>를 적용하여야 한다.

4.6.3 전과정 영향평가 결과를 작성하는 경우에는 별표 4의 전과정평가 수행결과보고서 양식을 활용한다.

4.7 환경성 정보 공개

4.7.1 환경성 정보는 “제품 환경성적”, “제품 환경정보”, “기업 환경활동”으로 구분한다.

4.7.1.2 제품 환경성적

4.7.1.2.1 제품 환경성적은 공통지침과 개별지침에 따라 작성된 전과정평가 수행 결과이어야 한다.

4.7.1.2.2 전과정평가 수행결과는 ｢환경기술 및 환경산업 지원법 시행규칙｣ 별표 5(환경표지 등의 표시방법)의 ‘환경성적표지-제3형’에 제시된 ‘물질정보’, ‘전과정 목록정보’, ‘전과정 영향정보’를 포함하여야 한다.

4.7.1.2.3 ‘환경성적표지-제3형’의 ‘전과정 목록정보’에는 ‘4.5’의 영향범주별 환경영향을 일으키는 투입물과 산출물을 포함한다.

4.7.1.2.4 ‘환경성적표지-제3형’의 ‘전과정 영향정보’는 ‘4.6’의 영향범주별 환경영향평가 결과이어야 한다.

4.7.1.2.5 ‘환경성적표지-제2형’에 표시할 항목은 환경성적표지 인증기관의 장이 기업 및 단체 등의 이해관계자와 협의하여 결정한다.

4.7.1.3 제품 환경정보

4.7.1.3.1 제품 환경정보는 제품 환경성적 이외에 제품의 환경성 개선 활동과 관련된 정보이어야 한다.

4.7.1.3.2 제품 환경정보는 객관적으로 증명이 가능하여야 한다.

4.7.1.3.3 제품 환경정보는 환경성적표지 제2형과 제3형을 활용하여 공개할 수 있다.

4.7.1.3.4 제품 환경성적의 영향정보 공개범위 및 형태는 환경성적표지 인증기관의 장이 기업 및 단체 등의 이해관계자와 협의하여 결정할 수 있다.

4.7.1.4 기업 환경활동

4.7.1.4.1 기업 환경활동은 제품을 생산하는 기업의 환경개선을 위한 활동이어야 한다.

4.7.1.4.2 기업 환경활동은 객관적으로 증명이 가능하여야 한다.

4.7.1.4.3 기업 환경활동은 환경성적표지 제2형과 제3형을 활용하여 공개할 수 있다.

[별표 2]

환경성적표지 공통지침(에너지사용제품) (제3조제4항 관련)

서문

이 지침은 에너지사용제품에 대한 전과정의 환경성적을 산정하기 위하여 기술적인 내용을 담은 환경성적표지 작성지침이다.

1. 적용 범위

이 지침은 에너지 사용 내구재를 포함한다. 또한, 공통지침(에너지사용제품)의 범위에 해당하는 제품 중에서 의료기기 및 의약품, 1차 농수축산물 및 임산물은 인증대상에서 제외하며, 소비자에 대한 혼돈을 야기할 수 있는 제품도 대상에서 제외할 수 있다.

2. 용어 정의

2.1 “공정”이란 투입물을 산출물로 변형시키는 일련의 상호 연관되거나 상호 작용하는 활동을 말한다.

2.2 “기능단위”란 기준 단위(reference unit)로 사용하기 위한 제품 시스템의 성능을 말한다.

2.3 “계산치”란 공장별로 측정된 데이터 중 객관적 분배기준에 따라 제품별로 분배한 데이터를 말한다.

2.4 “내구재”란 내구성을 가지고 장기사용에 견딜 수 있는 재화를 말한다.

2.5 “단위공정”이란 투입물과 산출물 데이터를 정량화하기 위하여 전과정 목록분석에서 고려되는 최소 요소를 말한다.

2.6 “데이터 품질”이란 정해진 요구사항을 만족시킬 수 있는 능력과 연관된 데이터의 특성을 말한다.

비고 내구재는 ‘에너지 사용 내구재’와 ‘에너지 비사용 내구재’를 포함하며, 환경성적 계산 시 폐기단계를 포함한다.

2.7 “바이오매스”란 광합성으로 생산되는 동식물의 유기체 총량을 말한다.

비고 바이오매스는 음식물류폐기물, 하수슬러지, 가축분뇨, 동․식물 잔재물 등과 같은 유기성폐자원(organic waste)과 임목(순화목․벌채목), 폐목재 및 간벌잔재 등과 같은 목질계(woody biomass)와 유채, 옥수수, 볏짚, 왕겨, 해조류 등과 같은 초본계․해양계(grass-type and maritime biomass)를 모두 포함한다.

2.8 “범주지표(category indicator)”란 영향범주를 정량화할 수 있는 표현을 말한다.

2.9 “보조물질”이란 제품에 포함되지 않으면서, 제품을 생산하는 단위공정에서 사용되는 투입물을 말한다.

2.10 “부산물”이란 같은 단위공정이나 제품시스템에서 나온 둘 이상의 제품을 말한다.

2.11 “비내구재”란 식료품, 화장지 등과 같이 장기사용을 목적으로 하지 않는 재화를 말한다.

비고 비내구재에 대한 환경성적 계산 시 폐기단계를 포함한다.

2.12 “배출물”이란 대기와 수계, 토양으로 나가는 환경배출물을 말한다.

2.13 “사업장”이란 인증을 받고자 하는 제품을 생산하는 설비와 공장, 사무공간을 말한다.

비고 공통지침(일반제품)에서의 ‘사업장’이란 ‘제품제조 단계의 사업장’과 ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’을 모두 포함한다.

비고 동일제품을 생산하더라도 동일지역 내에 생산라인이 없으면 동일 사업장으로 간주하지 않는다.

비고 ‘1차 협력업체 생산제품’은 ‘제품제조전 단계’에서 ‘제품제조단계’로 들어오는 원료물질과 보조물질을 모두 포함한다.

2.14 “산출물”이란 단위공정에서 나가는 제품 또는 물질, 에너지 흐름을 말한다.

2.15 “상위흐름 데이터”란 산출물을 기준으로 자연에서 들어오는 자원과 자연으로 나가는 배출물이 목록화된 데이터를 말한다.

2.16 “소비자”란 공공구매를 하거나, 개인적인 목적을 위해 제품 또는 서비스 등을 사용하는 개인을 말한다.

2.17 “시스템 경계”란 어떤 단위공정 또는 물질들이 제품시스템의 일부라는 것을 상술하는 일련의 기준을 말한다.

2.18 “생산재”란 ‘중간제품’이라고도 하며, 다른 제품을 생산할 목적으로 사용하는 재화를 말한다.

2.19 “영향범주(impact category)”란 전과정 목록분석 결과가 배분될 중요한 환경적인 이슈를 대표하는 부류를 말한다.

2.20 “온실가스”란 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6) 등 적외선 복사열을 흡수하거나 재방출하여 온실효과를 유발하는 대기 중의 가스상태의 물질을 말한다.

2.21 “이산화탄소 상당가(CO2e)”란 온실가스의 복사강제력을 이산화탄소의 복사강제력과 비교하기 위한 단위를 말한다.

비고 이산화탄소 상당가는 주어진 온실가스의 발생량과 해당 온실가스의 지구온난화지수를 곱하여 계산한다.

2.22 “이해관계자(interested party)”란 환경성적표지의 개발과 사용에 관심이 있거나 이로 인해 영향을 받을 수 있는 개인 또는 단체를 말한다.

2.23 “일반데이터”란 현장데이터를 제외한 해당 국가 공인 전과정목록(LCI) 데이터와 해당 업계 평균 전과정목록 데이터, 기타 전과정목록 데이터를 말한다.

비고 ‘일반데이터’는 상위흐름 데이터와 하위흐름 데이터를 포함한다.

비고 ‘업체 평균 전과정목록 데이터’는 APME와 IISI 등에서 개발한 데이터를 말한다.

APME(Association of Plastics Manufacturer in Europe)

IISI(International Iron and Steel Institute)

2.24 “1차 농수축산물 및 임산물”이란 가공되지 않는 자연 상태의 농수축산물 및 임산물을 말한다.

비고 식품공전의 ‘원재료’와 동등하며 ‘가공식품’은 범위에 포함하지 않는다.

2.25 “에너지 비사용 내구재”란 의류, 가구 등과 같이 사용단계에서 에너지 사용이 없는 소비재를 말한다.

2.26 “에너지 사용 내구재”란 냉장고, 세탁기 등과 같이 사용단계에서 에너지를 사용하는 소비재를 말한다.

2.27 “원료물질”이란 제품을 생산하는데 사용되는 1차 또는 2차 물질(재활용된 소재를 포함)을 말한다.

2.28 “자본재”란 제품 전과정에서 사용된 기계, 장비, 건물과 같은 재화를 말한다.

비고 원료와 연료, 에너지, 제품 전과정으로의 기타 투입물은 자본재에 포함되지 않는다.

2.29 “작성지침(product category rules, PCR)”이란 한 개 이상의 제품군에 대한 환경성적표지를 개발하기 위한 일련의 규칙 또는 요건, 기준을 말한다.

2.30 “전과정 목록분석”이란 주어진 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 투입물과 산출물을 종합하여 정량화하는 전과정평가의 한 단계를 말한다.

2.31 “전과정 영향평가”란 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 잠재적 환경영향의 크기와 중요성을 이해하고 평가하는 것을 목적으로 하는 전과정평가의 한 단계를 말한다.

2.32 “전과정”이란 원료물질 채취부터 최종 처리에 이르는 제품 시스템 상의 연속적이고 상호 연관된 단계들을 말한다.

2.33 “전과정평가”란 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 투입물과 산출물을 작성하고 이들이 환경에 미치는 잠재적 영향을 종합․평가하는 기법을 말한다.

2.34 “정밀검토(critical review)”란 산정 결과와 전과정평가에 대한 국제표준의 원리 및 요건 사이의 일관성을 검증하기 위한 과정을 말한다.

2.35 “중간제품”이란 시스템 내에서 계속적인 변형을 위하여 다른 단위 공정의 투입물이 되는 한 단위 공정에서의 산출물을 말한다.

2.36 “제품”이란 모든 물품이나 서비스를 말한다.

2.37 “제품시스템”이란 하나 또는 그 이상의 정의된 기능을 수행하는 물질 또는 에너지로 연결된 단위공정의 집합체를 말한다.

2.38 “지구온난화지수”란 정해진 기간 동안 해당 온실가스를 이산화탄소의 등가 질량기준 단위로 전환하여 복사강제력의 영향을 표시한 계수를 말한다.

비고 본 지침에서 고려하는 지구온난화지수의 지속기간은 100년 기준으로 한다.

2.39 “추정치”란 공장별로 관리되는 데이터 중 주관적인 분배기준에 따라 제품별로 분배한 데이터를 말한다.

2.40 “측정치”란 제품별로 관리되는 데이터 중 객관적 분배기준에 따라 분배한 데이터를 말한다.

2.41 “최소포장단위”란 소비자에게 제품을 온전한 상태로 전달하기 위하여 필요한 최소한의 포장단위를 말한다.

2.42 “투입물”이란 단위공정으로 들어가는 제품 또는 물질, 에너지 흐름을 말한다.

2.43 “특성화 인자”란 배분된 전과정 목록분석 결과를 범주지표의 일반적인 단위로 전환시키기 위하여 사용한 특성화 모델에서 유도된 인자를 말한다.

2.44 “폐기물”이란 소유자가 폐기하기를 원하는 물질 또는 물건을 말한다. 재활용·매립·소각 폐기물을 포함한다.

2.45 “하위흐름 데이터”란 투입물 기준으로 자연에서 들어오는 자원과 자연으로 나가는 배출물이 목록화된 데이터를 말한다.

2.46 “할당(allocation)”이란 한 제품시스템과 하나 이상의 다른 제품시스템 사이에서 하나의 공정 또는 하나의 제품시스템의 투입물과 산출물의 흐름을 분배하는 과정을 말한다.

2.47 “현장데이터”란 사업장에서 측정 또는 계산을 통하여 직접 수집·관리되는 데이터를 말한다.

비고 “현장데이터”는 사업장에서의 원료 및 보조물질, 에너지 및 연료, 유틸리티 등의 투입물과 사업장에서 발생하는 배출물과 폐기물을 포함한다.

2.48 “환경영향”이란 조직의 환경측면으로부터 초래되는 긍정적 또는 부정적, 전체 또는 부분적이든지 간에 환경에의 변화를 말한다.

2.49 “환경측면(environmental aspect)”이란 환경과 상호작용할 수 있는 조직 활동 또는 제품, 서비스 등의 요소를 말한다.

3. 환경성적 산정 원칙

제품에 대한 환경성적 계산과 보고 시에 다음 원칙을 적용한다.

3.1 적절성(Relevance)  환경성적 결과는 의사결정자가 유용하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 평가된 제품 또는 서비스와 연관된 환경영향임을 입증하여야 한다.

3.2 완전성(Completeness)  사전에 정의한 시스템 경계 내에서 발생한 모든 환경영향은 포함되어야 한다.

3.3 일관성(Consistency)  서로 다른 제품에 대한 환경성적을 비교할 수 있도록 제품 환경성적표지 공통지침을 일관되게 적용하여야 한다.

3.4 투명성(Transparency)  사용 예정자가 적절한 확신을 가지고 의사결정을 할 수 있도록 명확한 근거에 의한 환경성적을 공개한다.

3.5 정확성(Accuracy)  제품에 대한 환경성적을 계산하는 자는 이 지침에서 제시한 데이터 수집요건에 따라 작성함으로써 최상의 데이터 품질을 확보하고 불확실성을 최소화하여야 한다.

3.6 보수성(Conservativeness)  환경성적이 저평가되지 않았다는 것을 보증하기 위하여 가정 및 데이터 값 선택, 수행절차 등을 신중하게 적용되어야 한다.

3.7 비교가능성(Comparability)  계산된 제품 전과정 환경성적은 소비자가 동일 성능을 갖는 제품간 상호 비교할 수 있도록 투명하게 작성되어야 한다.

4. 제품 전과정 환경성적 계산

4.1 기능과 기능단위

4.1.1 제품에 대한 환경성적은 시장에서 판매되는 단위 제품을 기준으로 한다.

4.1.2 시장에 출시되는 제품의 단위가 명확한 경우에는 제품 1대(개) 등 제품 판매 단위를 기준으로 한다.

4.1.3 시장에 출시되는 제품의 생산공정이 동일하지만 주문자의 요구에 따라 제품의 판매형태 및 크기가 달라지는 경우에는 제품 1kg 또는 1ton 단위를 기준으로 한다.

4.2 시스템 경계

4.2.1 에너지사용제품에 대한 시스템 경계는 그림 1과 같이 제품 제조전 단계, 제품 제조 단계, 사용 단계, 폐기 단계를 포함한다. 또한 시스템 경계에 포함된 전과정 단계 및 단위공정들을 사용하여 전과정 흐름도를 작성한다.

그림 1  에너지사용제품의 시스템 경계

4.2.1.1 제품제조전 단계

4.1.1.1.1 제품을 구성하는 “원료물질 채취 및 제조공정”을 포함한다.

4.2.1.2 제품제조 단계

4.2.1.2.1 제품제조 공정을 포함한다.

4.2.1.2.2 제품제조 단계는 적절한 단위공정으로 세분화할 수 있다.

4.2.1.2.3 제품 제조 단계 이후 출고되는 제품의 수송을 포함한다.

4.2.1.3 사용 단계

4.2.1.3.1 대상제품에 대한 선정위원회를 통하여 제정된 사용 시나리오에 따라 산정한다.

4.2.1.4 폐기 단계

4.2.1.4.1 폐기 단계는 제품 구성 재질별 폐기 시나리오를 고려한다.

4.3 데이터 수집 및 계산

4.3.1 현장데이터

4.3.1.1 데이터 수집

4.3.1.1.1 ‘제품제조 사업장’에서 다음의 현장데이터를 수집하고 근거자료를 제시한다. 다만, 1차 협력업체 생산제품이 자연에서 채취한 물질을 직접 가공한 원료 또는 연료, 1차 농수축산물, 해외에서 수입한 경우에는 일반데이터를 사용할 수 있으며 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.

a) 연간 제품 생산량 또는 생산대수, 필요시 부산물의 생산량을 수집한다. 냉동 및 냉장 제품의 경우에 한하여 제품의 최소포장을 포함한 부피(L)를 수집한다.

b) 사용되는 모든 에너지 및 연료원별 연간 사용량을 수집한다.

- 사업장 내 공정 및 유틸리티, 공정수, 환경설비에서 사용되는 연료 및 전력사용량에 대하여 수집한다. 만일 동일 사업장에서 제품별 에너지 및 연료 등의 부하율이 서로 다른 제품들이 동시에 생산될 경우에는 제품별로 에너지 및 연료 등의 부하율을 고려한다.

- 해당 연료의 배출계수가 없는 스팀 또는 열을 자체생산하거나 외부에서 구매하는 경우에는 해당 스팀과 열에 대한 연료배출계수도 수집한다.

- 냉장 제품의 경우에 매장에서 해당제품을 냉장 보관에 따른 전력사용량을 아래의 계산식을 활용하여 수집한다.

소비전력량[kWh] = 5.1E-03[kWh/L·day] × Vp[L] × D[day]

- Vp는 냉장제품 1개의 최소포장 상태 부피를 의미하며, 단위는 [L]이다.

- D는 유효판매기간을 의미하며, 유통기한일수의 1/2이다.

c) 다음의 원료물질 및 보조물질 사용량을 각각 수집한다.

- ‘제품제조 사업장’에서 해당 제품을 생산하기 위하여 투입된 모든 ‘원료물질과 보조물질’에 대하여 연간 사용량’을 수집한다.

- 제품제조 사업장으로 투입된 모든 ‘원료물질과 보조물질’의 총량 대비 누적질량기여도 상위 95%에 해당되는 ‘원료물질과 보조물질’을 생산하기 위하여 투입된 모든 ‘원료물질과 보조물질’에 대하여 연간 사용량을 수집한다. 여기서 ‘원료물질과 보조물질’에는 재활용 물질도 포함한다.

- 다만, 누적질량기여도 산정시 공정수와 유틸리티(압축공기, 압축질소, 스팀, 냉각수 등), 에너지, 포장재 등은 대상에서 제외한다.

d) 포장재는 다음과 같이 별도로 수집한다.

- ‘제품제조 사업장’에서 제품 출하 시에 최소포장단위에 포함된 포장재의 총량대비 누적질량기여도 상위 95%에 해당되는 포장재에 대하여 현장데이터를 수집한다.

- 제품 출하 시에 제품과 함께 판매되는 포장재 중에서 현장데이터의 수집대상이 아닌 것에 대해서는 재질과 무게에 대한 데이터를 수집한다. 만일 해당제품이 판촉 또는 기획용으로 판매하기 위해 추가적인 포장재가 사용될 경우에 이에 대한 재질과 무게 데이터를 수집할 수 있다. 만일 추가적인 포장재를 수집대상에서 제외할 경우에는 타당한 사유를 제시하여야 한다.

- ‘1차 협력업체 생산제품 제조 사업장’으로 투입되는 원료물질 및 보조물질의 포장재와 동일 사업장에서 출하되는 제품의 포장재는 고려하지 않는다.

e) 생산공정 중 발생하는 대기 및 수계배출물, 폐기물의 경우 대기환경보전법, 수질환경보전법, 폐기물관리법 등에서 규제하는 환경오염물질과 사업장의 자체관리 대상물질 배출량을 수집한다.

f) '제품제조 공정‘과 ’1차 협력업체 생산 공정‘에서 일부 또는 전체 공정이 화학반응으로 인해 대기환경보전법에서 규정한 대기오염물질 이외에 <부속서 A>에 따라 계산할 수 있는 온실가스를 포함한다.

g) 공정수 또는 유틸리티(압축공기, 압축질소, 냉각수, 스팀(폐열을 이용한 스팀을 포함) 등)를 외부에서 구매할 경우에는 연간 사용량 데이터를 수집한다. 다만, 사업장에서 자체 생산하는 경우에는 해당 공정에서 사용되는 연료 및 전력 사용량으로 고려하며 연료 및 전력사용량과 중복되지 않아야 한다.

h) 사업장에서 나가는 대기 및 수계배출물, 폐기물 데이터를 수집한다. 특히, 생산 공정 및 해당 유틸리티에서 사용되는 냉매 중에서 제품에 포함되지 않는 것은 해당 사업장에서 전량 배출되는 것으로 가정하고 대기배출물 데이터에 포함시킨다.

4.3.1.1.2 다음의 수송 데이터를 수집한다.

a) 각 수송구간별로 수송수단(트럭, 기차, 선박, 항공기)과 해당 수송거리 데이터를 수집한다.

- ‘해외에서 국내까지 들어오는 국외수송’과 ‘국내수송’에 대한 ‘항공 및 항해수송’은 <부속서 C> 표준 항공 및 항해거리표의 편도거리를 적용한다. 다만, <부속서 C>에 제시되지 않은 지역 간의 항공 및 항해거리는 공인자료의 거리표를 수집하고 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.

- ‘국내수송’중 공로수송은 도로(고속국도, 지방국도 포함)상의 최단 편도거리를 적용한다.

b) 제품제조 공정 일부가 사업장 외부에 있을 경우에도 공정간의 수송거리와 수송수단을 수집․적용한다.

c) 출하(고)되는 제품의 수송과 관련하여 대표 수송수단(트럭, 기차, 선박, 항공기)과 수송권역별 물동량을 조사한다. 수송거리는 해당 수송권역에 대하여 <부속서 C> 수송거리의 2. 국가 권역별 수송거리를 적용하며, ‘국내수송’ 중 동일권역내 수송은 30km로 적용한다.

4.3.1.1.3 사용단계에서는 다음의 데이터를 수집한다.

a) 사용단계에서의 환경 부하를 계산을 위하여 에너지 사용 관련 데이터(예: 제품 수명, 연간 사용 횟수, 모터 출력 등) 및 사용단계에서의 배출물 및 폐기물 관련 데이터를 수집하고 제품별 사용 시나리오를 적용한다.

- 제품 출하 포장재 및 교체품 등은 사용단계에서 전량 배출되는 것으로 가정한다.

- 사용단계에서의 폐기물 관련 데이터는 폐기단계에서 고려하는 방법으로 수집․적용한다.

4.3.1.1.4 폐기단계에서는 다음의 수송 데이터를 수집한다.

a) 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제17조제1항 및 같은 법 시행령 제22조와 전기․전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 제16조 및 같은 법 시행령 14조에 따른 재활용 의무대상 품목에 대한 재활용률은 환경부의 ‘제품·포장재별 재활용 의무율’을 적용한다.

- 재활용 의무대상 품목의 누적질량기여도 상위 95%에 해당된 원료물질 및 보조물질의 구성재질별 재활용, 소각, 매립에 대한 비율은 환경부의 ‘전국 폐기물발생 및 처리현황’ 자료의 ‘생활폐기물-재활용품 분리 배출’에 대한 정보를 활용한다.

- 재활용 의무대상 품목이 아닌 것과 재활용 의무대상 품목 중에서 재활용 의무율에 해당되지 않은 것은 누적질량기여도 상위 95%에 해당된 원료물질 및 보조물질의 구성재질별로 환경부의 ‘전국 폐기물발생 및 처리현황’ 자료의 ‘생활폐기물-쓰레기종량제 봉투에 의한 배출’에 대한 정보를 활용한다.

b) 재활용 의무대상 품목이 아닌 제품에 포함된 냉매 등의 온실가스 물질은 폐기 단계에서 전량 배출되는 것으로 가정한다. 다만, 제품에 포함된 냉매의 일부 또는 전부를 회수할 수 있는 시스템을 구축하여 그 실적을 인정받고자 하는 경우에는 이를 증명할 수 있는 근거자료를 명확히 제시하여야 한다.

c) 자동차의 폐기단계는 선정위원회를 통하여 제정된 폐기 시나리오에 따라 산정한다.

4.3.1.1.4 다음의 데이터는 수집하지 않는다.

a) 자본재 설비 및 건물의 건축과 운영(조명, 냉․난방 등), 제품 생산과 직접 연관이 없는 소모품(작업복, 장갑, 윤활유 등)은 수집하지 않는다.

b) 사업장 내부 수송에 의한 에너지 사용은 수집하지 않는다.

c) 종업원의 출퇴근용 회사소유 차량에 의한 운송에너지 사용은 수집하지 않는다.

4.3.1.2 데이터 품질

4.3.1.2.1 ‘제품제조 사업장’에서 수집할 데이터는 정상상태의 현장데이터이어야 하며, 인증신청일을 기준으로 3년 이내의 최신 1년 누적평균 데이터를 수집할 수 있다.

a) 해당 제품제조 사업장에 대하여 1년 미만의 누적평균데이터를 수집할 경우 그 사유를 제시하고, 데이터의 대표성이 입증되는 유사제품의 최신 1년 누적평균데이터를 분석하여 1년 데이터로 보정한다. 이 경우 해당 제품에 대한 최소 3개월의 현장데이터가 수집되어야 한다. 다만, 현장데이터가 월별 및 계절적 편차가 없다고 인정되는 경우에는 1년 데이터로 보정하지 않아도 되며 동종 유사제품의 월별 현장데이터를 활용하여 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.

- 대표성을 입증하려면 해당 제품과 유사제품의 물리·화학적특성 및 제조공정의 유사성을 입증한다.

b) 제품 주요 원료의 수입처의 비율이 여러가지 사정에 의해 연간 3차례 이상 변경되는 경우에는 인증신청일을 기준으로 최근 3년간의 수송 데이터를 포함한다.

4.3.1.2.2 현장 데이터가 존재하지 않는 신제품이 기존의 유사제품과 데이터 동일성(생산시간, 생산공정, 에너지원 등을 포함)을 입증할 경우에 한하여 동종 유사제품의 3년 이내의 최신 1년 누적데이터를 해당 제품의 현장 데이터로 활용할 수 있다. 이 경우 관련 근거를 명확히 제시하여야 한다.

4.3.1.2.3 수집된 데이터의 품질을 평가하기 위하여 측정치, 계산치, 추정치와 같이 데이터 품질지표를 구분하여 관리하고 제시한다.

4.3.1.2.4 일반데이터 사용 및 데이터 누락의 경우에는 그 명칭 및 사유를 명기하여야 한다.

4.3.2 상위 및 하위흐름 데이터

4.3.2.1 데이터 수집

4.3.2.1.1 사업장에서 수집한 현장데이터와 관련된 다음의 상위 및 하위흐름 데이터를 수집한다.

a) 사업장에서 수집한 연료 및 에너지원에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

b) 사업장에서 수집한 누적질량기여도 상위 95%에 해당하는 원료물질 및 보조물질에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다. 또한, 재활용된 물질을 원료로 사용하는 경우 해당 재활용 공정의 상위흐름 데이터도 수집한다.

c) 포장재의 경우, 제품 출하 포장재 중 누적질량기여도 상위 95%에 해당되는 것에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

d) 필요시, 사업장에서 수집한 유틸리티에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

e) 사업장에서 수집한 수송수단에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.

f) 사업장에서 배출되는 폐기물 재활용, 소각, 매립에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다. 또한 수계배출물이 배수종말처리장에서 처리될 경우 이에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다.

g) 사업장에서 배출된 냉매 등의 상위흐름 데이터와 지구온난화지수를 수집한다.

4.3.2.1.2 사용단계에서는 다음의 상위 및 하위흐름 데이터를 수집한다.

a) 에너지 및 연료 사용에 따른 상위흐름 데이터를 수집․적용한다.

b) 제품 출하 포장재 및 교체품 등 발생하는 배출물 및 폐기물에 대하여 해당 구성재질별 하위흐름데이터를 수집․적용한다.

4.3.2.1.3 폐기단계를 포함하는 제품에 대해서는 다음의 하위흐름 데이터를 수집한다.

a) 해당 제품 폐기물과 제품과 함께 출하된 포장재 폐기물에 대하여 각각 누적질량기여도 상위 95%에 해당하는 것에 대하여 구성재질별로 재활용과 소각과 매립에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다.

b) 폐기단계에서 배출된 냉매 등의 온실가스 물질에 대한 지구온난화지수를 수집한다.

c) ‘제품제조 사업장’과 ‘1차 협력업체 생산제품 제조사업장’에서 폐열을 활용한 에너지원을 사용하거나 ‘1차 협력업체 생산제품 제조사업장’에서 사용하는 원료물질 또는 보조물질이 폐기물을 재활용한 것일 경우에는 상위 및 하위흐름 데이터를 수집하지 않는다.

4.3.2.2 데이터 품질

4.3.2.2.1 상위 및 하위흐름 데이터는 해당 현장데이터가 있을 경우 일반데이터가 존재하더라도 현장데이터를 우선 적용하며, 출처와 근거자료를 제시한다.

4.3.2.2.2 현장데이터가 없으면 다음의 일반데이터 우선순위를 적용하되, 데이터가 다수일 경우에는 지역적 상관성, 시간적 상관성, 기술적 상관성 순으로 일반데이터를 선택한다. 데이터가 없는 경우에는 그 명칭 및 사유를 보고서에 명시한다.

a) 해당 국가 공인 전과정목록 데이터

b) 해당 업계 평균 전과정목록 데이터(APME, IISI 등)

c) 기타 전과정목록 데이터(유사 데이터 등)

4.3.3 사용 시나리오를 적용하는데 수집하여야 할 데이터는 해당 기업에서 해당 제품에 대한 설계 시에 적용한 자료(예: 설계수명 등)와 제품 설명서 상에 제시된 자료를 활용한다. 이 자료는 데이터 수집 시에 함께 수집한다.

4.3.4 사업장, 상위 및 하위 흐름 데이터를 활용한 온실가스 배출량 산정은 <부속서 A>를 따른다.

4.4 할당

4.4.1 할당은 다중투입과 다중산출과 열린고리 재활용에 대하여 적용한다.

4.4.2 제품제조 공정에서 제품과 부산물간의 환경부하량에 대한 할당은 아래와 같이 무게비에 의한 분배기준을 적용한다. 이때 부산물이 제조 공정 중간에서 생산되더라도 공정의 마지막에서 생산되는 것으로 간주한다.

[eqn: A _{1} = {M _{n}} over {M _{1} +M _{2} + BULLET BULLET BULLET +M _{n}}]

A1 : 제품 1의 분배기준, M1 : 제품 1의 무게(kg 또는 ton)

4.4.3 다음의 경우에는 제품과 부산물 사이에 무게비 이외의 분배기준을 적용한다.

4.4.3.1 제품과 부산물에 대한 물리적 단위가 무게가 아닌 다른 단위를 사용할 경우에는 해당 단위로 할당한다.

비고 열병합발전(CHP)과 같이 제품과 부산물이 모두 에너지량을 물리적 단위로 사용하는 경우에는 분배기준을 에너지량으로 한다.

4.4.3.2 제품과 부산물 사이에 무게비로 할당을 수행하기 어려운 경우에는 가격비를 적용한다.

비고 사업장 외부 폐수처리장으로 폐수를 위탁해서 처리할 때 폐수의 양보다는 폐수량과 농도를 곱한 오염물질의 양에 따라 투입되는 화학약품 등의 양이 달라지기 때문에 이 경우에 분배기준은 폐수량이 아니라 폐수에 포함된 오염물질의 양이 된다. 하지만, 일반적으로 오염물질의 양을 측정할 수 있는 표준화된 방법이 없기 때문에 이럴 경우에는 폐수처리장에서 각 폐수별로 부과하는 폐수처리비용을 분배기준으로 한다.

4.4.4 사업장에서의 폐기물과 폐기단계에서의 폐기물이 다른 제품시스템에서 원료 또는 보조원료, 에너지원으로 재활용되는 경우, 이들의 재활용공정에서 발생한 환경부하를 해당 제품에 반영한다. 다음의 경우에는 제품과 부산물 사이에 무게비 이외의 분배기준을 적용한다.

4.4.5 사업장 내부에서 물질 및 에너지가 순환되어 재사용되는 경우에는 다음의 그림과 같이 재사용되는 양만큼을 투입량에서 제외한다.

비고 그림 2에서 공정에 투입되는 물질 또는 에너지의 양은 t(=x+u)이지만 u만큼이 내부 재순환되는 양이기 때문에 이를 차감한 x만큼이 투입량으로 계산되어야 한다.

그림 2  물질과 에너지의 순환시스템

4.4.6 사용된 제품의 일부 또는 전부가 회수되어 재사용되는 경우, 재사용 비율과 재사용횟수를 고려하여 사업장 외부에서 투입된 원료물질 양을 계산한다.

4.5 전과정 목록분석 결과 산출

4.5.1 단위공정에서 수집되는 현장데이터 중 상위 공정이 있는 경우에는 이를 연결하고, 대상제품별 기능단위에 맞게 환산하여 전과정 목록분석 결과를 산출한다.

4.5.2 목록분석 결과는 투입물과 산출물로 구분하여 다음과 같이 표시한다.

4.5.2.1 투입물 천연자원, 용수와 에너지로 하되 해당되는 상위흐름(upstream)을 추적할 수 없는 경우에는 추적 불가능한 투입물로 표시한다.

4.5.2.2 산출물 제품, 부산물과 환경배출물(대기․수계배출물, 폐기물 등)로 하되 하위흐름(downstream)을 추적할 수 없는 경우에는 추적 불가능한 배출물로 구분하여 표시한다.

4.5.2.3 전과정 목록분석 결과를 작성하는 경우에는 별표 4의 전과정평가 수행결과보고서 양식을 활용한다.

4.6 전과정 영향평가 결과 산출

4.6.1 전과정 영향평가 결과는 영향범주별 특성화 결과이어야 한다.

4.6.2 영향범주로는 ‘자원소모’, ‘지구온난화’, ‘오존층영향’, ‘산성화’, ‘부영양화’, ‘광화학적 산화물생성’을 포함하며, 추가적으로 ‘생태독성’, ‘인체독성’, ‘수자원 영향’을 포함할 수 있다. 일부 영향범주를 제외하는 경우에는 이에 대한 사유를 별표 4의 전과정평가 수행결과보고서에 명시하여야 한다. 또한, 영향범주별 특성화 인자는 <부속서 B>를 적용하여야 한다.

4.6.3 전과정 영향평가 결과를 작성하는 경우에는 별표 4의 전과정평가 수행결과보고서 양식을 활용한다.

4.7 환경성 정보 공개

4.7.1 환경성 정보는 “제품 환경성적”, “제품 환경정보”, “기업 환경활동”으로 구분한다.

4.7.1.2 제품 환경성적

4.7.1.2.1 제품 환경성적은 공통지침과 개별지침에 따라 작성된 전과정평가 수행 결과이어야 한다.

4.7.1.2.2 전과정평가 수행결과는 ｢환경기술 및 환경산업 지원법 시행규칙｣ 별표 5(환경표지 등의 표시방법)의 ‘환경성적표지-제3형’에 제시된 ‘물질정보’, ‘전과정 목록정보’, ‘전과정 영향정보’를 포함하여야 한다.

4.7.1.2.3 ‘환경성적표지-제3형’의 ‘전과정 목록정보’에는 ‘4.5’의 영향범주별 환경영향을 일으키는 투입물과 산출물을 포함한다.

4.7.1.2.4 ‘환경성적표지-제3형’의 ‘전과정 영향정보’는 ‘4.6’의 영향범주별 환경영향평가 결과이어야 한다.

4.7.1.2.5 ‘환경성적표지-제2형’에 표시할 항목은 환경성적표지 인증기관의 장이 기업 및 단체 등의 이해관계자와 협의하여 결정한다.

4.7.1.3 제품 환경정보

4.7.1.3.1 제품 환경정보는 제품 환경성적 이외에 제품의 환경성 개선 활동과 관련된 정보이어야 한다.

4.7.1.3.2 제품 환경정보는 객관적으로 증명이 가능하여야 한다.

4.7.1.3.3 제품 환경정보는 환경성적표지 제2형과 제3형을 활용하여 공개할 수 있다.

4.7.1.3.4 제품 환경성적의 영향정보 공개범위 및 형태는 환경성적표지 인증기관의 장이 기업 및 단체 등의 이해관계자와 협의하여 결정할 수 있다.

4.7.1.4 기업 환경활동

4.7.1.4.1 기업 환경활동은 제품을 생산하는 기업의 환경개선을 위한 활동이어야 한다.

4.7.1.4.2 기업 환경활동은 객관적으로 증명이 가능하여야 한다.

4.7.1.4.3 기업 환경활동은 환경성적표지 제2형과 제3형을 활용하여 공개할 수 있다.

[별표 3]

에너지사용제품별 사용 시나리오에 대한 작성지침(개별지침)
(제3조제5항 관련)

개요

이 지침은 에너지사용제품 사용단계의 환경성적 산정을 위하여 기술적인 내용을 담은 환경성적표지 작성지침이다.

1. 번호체계

환경성적표지 에너지사용제품별 사용 시나리오에 대한 작성지침(개별지침)의 번호체계는 다음과 같다.

일련번호	제품명(영문제품명)	【도입연도/개정횟수/최근개정일자】
예시 : EDP 000. OOOOOO(aaaaaaa) 【2000/00/yymmdd】

2. 대상제품

환경성적표지 에너지사용 대상제품은 다음과 같다.

EDP 001. 전기 냉동‧냉장고(electric refrigerator)

EDP 002. 가정용 세탁기(household washing machine)

EDP 003. 텔레비전(television)

EDP 004. 모니터(monitor)

3. 시험방법

이 지침에 인용된 시험조건 또는 시험방법은 별도의 언급이 없는 한 신청 당시의 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. 다만, 관련 법령 등에서 대상 제품에 대한 적용시기를 따로 정한 경우에는 해당 사항을 적용할 수 있다.

4. 공인시험·검사기관

환경성적표지의 인증을 위한 시험성적서를 발급하는 공인시험·검사기관은 각 호 중 하나의 자격요건에 적합하여야 한다.

1. 국가표준기본법 제23조제2항 및 같은 법 시행령 제16조의 규정에 따른 인정을 받은 공인시험·검사기관

2. 중앙행정기관의 장이 소관 법률에 의하여 인정한 공인시험·검사기관

3. ISO/IEC 17025의 규정에 적합한 해외 공인시험·검사기관

EDP 001. 전기 냉동‧냉장고(electric refrigerator) 【2013/00/13XXXX】

개요

이 지침은 전기 냉동·냉장고 사용단계의 환경성적 산정을 위한 것으로, 전력 사용 시나리오를 규정한 작성지침이다.

1. 적용범위

이 지침은 가정용 및 상업용으로 사용되는 전기 냉동‧냉장고 전 제품 및 김치냉장고에 대하여 적용한다.

2. 인용표준

다음의 인용표준은 이 지침의 적용을 위해 필수적이다. 발행년도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며, 발행년도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

- 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)

- KS C IEC 62301, 가정용 전기기기의 대기전력 측정방법

3. 용어와 정의

이 지침의 목적을 위해 사용하는 용어는 다음을 제외하고는 인용표준의 정의를 준용한다.

3.1 전기 냉동‧냉장고

냉매를 압축‧순환시켜 저장고 안의 온도를 일정한 저온상태로 유지하여 냉동‧냉장 보관할 수 있도록 냉동기‧저장고‧운전제어장치로 구성된 가정용 기기를 말한다.

4. 데이터 수집 및 계산

4.1 사용 시나리오

전기 냉동‧냉장고는 매일 사용하는 것으로 하며 수명은 7년으로 가정한다.

4.2 총 전력사용량

전기 냉동‧냉장고 수명동안의 사용에 따른 총 전력사용량은 다음 식에 따라 산출하며, 소비전력량에 대한 근거자료(공인시험‧검사기관의 성적서 등)를 제시하여야 한다.

총 전력사용량[kWh] = 월간 소비전력량[kWh/월] × 12[월/년] × 7[년]

4.3 교체품(소모품)

사용단계에서 교체품 및 충전되는 냉매는 없는 것으로 한다.

EDP 002. 가정용 세탁기(household washing machine) 【2013/08/13XXXX】

개요

이 지침은 가정용 세탁기 사용단계의 환경성적 산정을 위한 것으로, 전력 및 물 사용 시나리오를 규정한 작성지침이다.

비고 가정용 세탁기는 오염된 세탁물에 대한 세탁, 헹굼, 탈수 등의 기능을 가진 제품을 말한다.

1. 적용범위

이 지침은 표준세탁용량 2kg 이상 25kg 이하의 전기세탁기, 전기드럼세탁기 등 가정용 세탁기 전제품에 대해 적용한다.

2. 인용표준

다음의 인용표준은 이 지침의 적용을 위해 필수적이다. 발행년도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며, 발행년도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

- 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)

- KS C IEC 62301, 가정용 전기기기의 대기전력 측정방법

3. 용어와 정의

이 지침의 목적을 위해 사용하는 용어는 다음을 제외하고는 인용표준의 정의를 준용한다.

3.1 표준 프로그램 행정(Standard Program Cycle)

세탁기의 최적 기능을 발휘할 수 있도록 설정된 세탁 프로그램 행정으로서 특별한 사유가 없다면 제품 출고 당시의 프로그램 행정을 말한다.

3.2 1회 세탁 소비 전력량

인용표준의 세탁성능 시험 방법에 따라, 1회 표준 프로그램 행정이 완전히 끝날 때까지 측정한 소비전력[Wh]을 말한다.

3.3 1회 세탁시간

세탁성능 시험이 완료될 때까지 1회 표준 프로그램 행정 동안 걸리는 시간을 말한다.

3.4 1회 세탁 물 사용량

인용표준의 세탁성능 시험 방법에 따라, 1회 표준 프로그램 행정이 완전히 끝날 때까지 소비되는 총 물 사용량(L)의 측정값을 말한다.

4. 데이터 수집 및 계산

4.1 사용 시나리오

가정용 세탁기의 연간 사용횟수는 218회, 수명은 5년으로 가정한다.

4.2 총 전력사용량

가정용 세탁기 수명동안의 사용에 따른 총 전력사용량은 다음 식에 따라 산출하며, 소비전력량, 대기전력 등에 대한 근거자료(공인시험‧검사기관의 성적서 등)를 제시하여야한다.

근거자료에는 해당 소비전력량 측정 조건에서 세탁력 등 품질이 인용 표준에 따른 기준 충족을 입증하는 자료가 포함되어야 한다.

총 전력사용량[kWh] = (1회 세탁 소비전력량[Wh/회] × 218[회/년] +
연간대기전력량[Wh/년]) × 5[년] × 10-3[kWh/Wh]

4.2.1 연간대기전력량

연간대기전력량[Wh/년] = 대기전력[W] × (24[h/일] × 365[일/년] –
연간사용시간[h/년])

4.2.2 연간사용시간

연간사용시간[h/년] = 1회 세탁시간[h/회] × 218[회/년]

4.3 총 물사용량

가정용 세탁기 수명동안의 사용에 따른 총 물사용량은 다음 식에 따라 산출하며, 해당 물사용량 등에 대한 근거자료(공인시험‧검사기관의 성적서 등)를 제시하여야 한다. 물의 밀도는 1kg/L 로 한다. 사용된 물은 전량 하수로 방출 되는 것으로 가정한다.

총 물사용량[kg] = 연간 물사용량[L/년] × 1[kg/L] × 5[년]

4.3.1 연간 물사용량

연간 물사용량[L/년] = 1회 세탁 물사용량[L/회] × 218[회/년]

4.4 교체품(소모품)

사용단계에서 교체품은 없는 것으로 한다.

EDP 003. 텔레비전(television) 【2013/00/13XXXX】

개요

이 지침은 텔레비전 사용단계의 환경성적 산정을 위한 것으로, 전력 사용 시나리오를 규정한 작성지침이다.

1. 적용범위

이 지침은 옥내용으로 사용되는 방송 수신용 텔레비전(이하 “TV”라 한다)에 대하여 적용하며, TV 기능을 기준으로 지니며 비디오카세트테이프, DVD 등의 매체에 기록된 영상이나 음성 신호를 재생하거나 재생 및 기록하는 기능이 하나 이상 복합된 제품을 포함한다. 또한 디스플레이 방식으로는 CRT 방식, LCD 방식, PDP 방식, OLED 방식 및 프로젝션 방식을 포함한다.

2. 인용표준

다음의 인용표준은 이 지침의 적용을 위해 필수적이다. 발행년도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며, 발행년도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

- 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)

- KS C IEC 62301, 가정용 전기기기의 대기전력 측정방법

- 환경표지대상제품 및 인증기준, EL431. 텔레비전(환경부고시)

3. 용어와 정의

이 지침의 목적을 위해 사용하는 용어는 인용표준의 정의를 준용한다.

4. 데이터 수집 및 계산

4.1 사용 시나리오

TV는 매일 4시간 사용하는 것으로 가정하며, 수명은 7년으로 가정한다.

4.2 총 전력사용량

TV 수명동안의 사용에 따른 총 전력사용량은 다음 식에 따라 산출하며, 소비전력량, 대기전력량 등에 대한 근거자료(공인시험‧검사기관의 성적서 등)를 제시하여야 한다.

총 전력사용량[kWh] = (1일 소비전력량[Wh/일] + 1일 대기전력량[Wh/일]) ×
365[일/년] × 7[년] × 10-3[kWh/Wh]

4.2.1 1일 소비전력량

1일 소비전력량[Wh/일] = 동작모드 소비전력[W] × 4[h/일]

4.2.2 1일 대기전력량

1일 대기전력량[Wh/일] = 대기전력[W] × 20[h/일]

단, 전원차단스위치의 부착여부와 관계없이 수동대기모드 대기전력을 사용한다.

4.3 교체품(소모품)

사용단계에서 교체품은 없는 것으로 한다.

EDP 004. 모니터(monitor) 【2013/00/13XXXX】

개요

이 지침은 모니터 사용단계의 환경성적 산정을 위한 것으로, 전력 사용 시나리오를 규정한 작성지침이다.

1. 적용범위

이 지침은 주로 개인용 컴퓨터에 연결하여 출력정보를 표현할 수 있는 디스플레이 스크린(CRT, LCD, PDP, OLED 등)과 관련 전자기기로 구성된 정격소비전력이 1,000W 이하인 모니터를 대상으로 한다. 또한, TV 수신기능이나 음향출력장치가 복합된 제품을 포함한다. 단, 컴퓨터 일체형 모니터, 네트워크 모니터, VoIP 등 특수기능을 내장한 모니터는 제외한다.

2. 인용표준

다음의 인용표준은 이 지침의 적용을 위해 필수적이다. 발행년도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며, 발행년도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

- 대기전력 저감 프로그램 운용규정(산업통상자원부 고시)

- KS C IEC 62301, 가정용 전기기기의 대기전력 측정방법

- 환경표지대상제품 및 인증기준, EL147. 컴퓨터용 모니터(환경부고시)

3. 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용하며, 다음을 제외하고는 인용기준의 정의를 준용한다.

3.1 컴퓨터 일체형 모니터

컴퓨터와 모니터가 단일 장치로 되어 있고, 단일 케이블을 통하여 AC전원을 공급받는 방식의 컴퓨터를 말한다.

3.2 네트워크 모니터

모니터에 네트워크로 접속하여 SUB 컴퓨터처럼 사용하는 방식을 말한다.

3.3 VoIP(Voice over Internet Protocol)

인터넷을 통하여 통화할 수 있는 통신기술을 말하며 음성 데이터를 인터넷 프로토콜 데이터 패킷으로 변화하여 일반 전화망에서의 통화를 가능하게 해주는 통신서비스 기술을 말한다.

4. 데이터 수집 및 계산

4.1 사용 시나리오

모니터는 오프모드 55%, 슬립모드 5% 및 온모드 40% 비율로 매일 사용하는 것으로 가정하며, 수명은 4년으로 가정한다.

4.2 총 전력사용량

모니터 수명동안의 사용에 따른 총 전력사용량은 다음 식에 따라 산출하며, 소비전력량 등에 대한 근거자료(공인시험‧검사기관의 성적서 등)를 제시하여야 한다.

총 전력사용량[kWh] = (오프모드 소비전력[W] × 0.55 + 슬립모드 소비전력[W] ×
0.05 + 온모드 소비전력[W] × 0.4) × 24[h/일] ×
365[일/년] × 4[년] × 10-3[kWh/Wh]

4.3 교체품(소모품)

사용단계에서 교체품은 없는 것으로 한다.

[별표 4]

전과정평가 수행결과보고서(제3조제6항 관련)

1. 일반정보

가. 일반사항

- 상          호 :

- 사업자등록번호 :

- 소    재    지 :

- 대 표 자 성 명 :

- 대 상 제 품 군 :

- 제    품    명 :

- 전  화  번  호 :                     (FAX)

- 담    당    자 :                     (e-mail)

나. 환경성적표지 인증신청제품의 전과정평가 관련 사항

- 전과정평가 수행기간 :

- 전과정평가 수행자 :

2. 전과정평가 정보

가. 환경성적표지의 인증을 얻기 위하여 수행한 전과정평가의 결과를 기술하는 부분으로, 전과정평가 수행단계별로 검토가 필요한 사항을 보고서의 작성항목으로 설정

나. 별도 작성항목은 환경성적표지인증 신청제품의 특성을 고려하여 작성하되 LCA 수행의 타당성이  확보될 수 있는 범위 내에서 기술

1) 제품 적용범위

가) 제품 적용범위의 일반적인 정보를 기술하는 부분으로 인증 후에는 이를 별도제공형 환경성적표지의 ‘제품정보란’에 적절히 기재

나) 제품 적용범위의 설명은 ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 요건과 대상제품명과 환경성적표지 인증신청 제품명 등을 기술

2) 기능과 기능단위

가) ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 대상제품 기능과 기능단위를 기술

나) 제품성능을 나타낼 수 있는 품질특성 정보를 기재하되 타사 제품과 공정성 시비가 없도록 기술

3) 시스템 경계

가) 전과정 흐름도와 제품 시스템 범위

(1) 원료물질 채취와 제조, 제품제조, 수송, 사용, 폐기에 이르는 제품의 전과정 중 ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 전과정 흐름도와 제품 시스템 범위를 기술

나) 시스템 경계의 기술

(1) 제품 시스템 범위에 포함된 전과정단계를 토대로 제품 시스템 경계를 간략하게 기술

(2) 경계 설정과정에서 가정과 제한사항이 있는 경우에는 이를 명시

(3) 시스템 경계에서 제외기준 등을 적용하여 제외된 공정이 있는 경우에는 그 근거를 명시

(4) 시스템 경계에 포함된 단위공정과 이들간의 흐름을 나타내는 공정 흐름도는 단위공정과 사용되는 데이터를 명확히 이해할 수 있도록 작성. 단, 사용되는 데이터의 출처 등은 ‘데이터 수집과 계산’에서 제시한 ‘단위공정별 데이터수집 양식’에 기록

4) 제외기준

가) 제외기준을 적용할 경우 이를 아래 양식을 준용하여 기술하되, ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 사항 적용

< 누적질량기여도 >
일련번호	단위공정	투입물	단위	투입량	누적질량	누적비(%)	비고
총량
- 일련번호 : 효율적인 데이터 관리를 위하여 환경성적표지 인증신청자가 자율적으로 단위공정별로 고유번호를 부여 - 단위공정 : 적용대상이 되는 투입물이 투입되는 단위공정명을 기록 - 투입물 : 누적질량기여도 분석대상이 되는 원료물질와 보조물질명을 투입량이 많은 순서에 따라 기술 - 질량 : 일정기준(특정제품 생산량, 연간 생산량 등)에 따라 제품제조공정으로 투입되는 물질의 양을 표시하되, 단위는 질량단위로 ㎏, ton 등을 일정하게 적용 - 에너지 : 일정기준(특정제품 생산량, 연간 생산량 등)에 기초하여 제품제조공정에 투입되는 에너지의 양을 표시하되, 단위는 MJ 등으로 일정하게 적용 - 누적질량기여도 : 각각의 물질별로 단순질량기여도([투입량÷총투입량] × 100)를 구하고, 그 값을 누적 합산한 것이 누적질량기여도임. - 환경연관성 : 기록된 투입물의 제조와 사용과정 중 환경으로 유해성분의 배출이 명백한 경우 이를 별도로 표시 - 비고 : 제외기준에 의해 제외되었으나 환경연관성 등의 사유로 포함된 경우 표시

5) 데이터 범주

가) ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 데이터 범주별로 전과정 목록분석에서  수집할 세부 데이터 항목을 결정하고 이를 기술

6) 데이터 품질요건

가) 전과정 목록분석에서 수집할 데이터의 품질요건을 기술

나) ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 데이터 품질요건 중 현장 수집 데이터 이외의 데이터 사용시 그 사유 등을 명확히 명시하고 아래의 양식을 준용하여 기술

일련번호	단위공정명	해당 데이터 항목		품질요건 부적합 항목과 내용, 사유 등
		투입물
		산출물
		투입물
		산출물
		투입물
		산출물
		투입물
		산출물

7) 가정과 제한사항

가) 전과정평가 수행시 설정한 모든 가정을 구체적으로 나열하고, 가정별 도출될 수 있는 결과를 기술

8) 데이터 수집과 계산

가) 전과정 흐름도에 근거하여 단위공정별로 투입물과 산출물 데이터를 수집하며, 수집한 데이터는 아래의 양식을 준용하여 관련 사항을 표기

나) 단위공정별 데이터 수집과 계산시 적용한 방법․절차는 ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 사항을 준수하였음을 기술

일련번호		단위공정명

【 일반정보 】

기록일		데이터기록자
단위공정의 설명

【 데이터의 품질 】

시간적 범위
지역적 범위
기술적 범위

【 단위공정의 투입물 】

데이터 범주	물질명 (원료, 에너지, 용수)	단위	값	데이터 수집	연결 정보	수송
						거리	수송 수단

【 단위공정의 산출물 】

데이터 범주	물질명	단위	값	데이터 수집	연결 정보	수송
						거리	수송 수단
제품
부산물
대기배출물
수계배출물
폐기물

【 데이터산출근거(데이터수집방법이 계산, 추정 등에 해당하는 경우) 】

데이터 범주	물질명	산출근거
- 일련번호 : 단위공정을 쉽게 규명하기 위하여 숫자 또는 압축된 용어를 기입 - 단위공정명 : 단위공정을 대표할 수 있는 명칭을 기입 - 기록일 : 데이터를 작성한 최종일을 기입 - 데이터 기록자 : 데이터 작성자 명을 기입 - 단위공정 설명 : 단위공정별 기능과 범위를 설명 - 시간적 범위 : 단위공정의 대표적인 시간적 범위를 기술하고, 다른 시간적 범위가 있는 물질이 있을 경우도 함께 기술 - 지역적 범위 : 데이터가 나타내는 지역적 범위(예 : 한국, 울산 등)를 기입 - 기술적 범위 : 데이터가 나타내는 기술적 범위를 기입 - 원료물질 : 해당 단위공정에 투입되는 원료물질이며, 최종 제품에 포함되는 물질이 아닌 보조물질도 이 범주에 기입 - 에너지 : 에너지로 사용되는 전기나 스팀, 경유, 중유 등 각종 화석연료를 기입. 전기의 경우 일반 사무실이나 통제실에서 사용하는 에너지는 해당되지 않으며, 제품제조공정에 투입되는 양만 계산 - 용수 : 외부에서 바로 유입되는 용수는 “공업용수” 등으로 표시하고 내부에서 일정한 처리과정을 거칠 경우에는 적당한 명칭을 기입 - 물질명 : 가급적 IUPAC 혹은 관용명으로 기입하고, 같은 물질이라도 물질조성비가 다른 경우에는 이를 함께 기입 - 단위 : 질량은 ㎏, g단위를 사용하고, 에너지원은 가급적 MJ로 표시. 에너지로 사용하는 물질이 질량단위 내지는 부피단위로 관리되고 있으면 MJ로 환산 - 값 : 일정 기준량의 투입량과 산출량을 기입 - 데이터수집 : 투입물과 산출물 파라미터별로 데이터수집방법이 측정이면 A, 계산이면 B, 추정이면 C를 표시하되, 이에 해당되지 않거나 두 가지 모두에 해당되는 경우에는 “데이터산출근거”에 구체적인 수집방법을 기술 - A(측정) : 계측기에서 원료, 에너지사용량, 환경오염물질 등을 측정하여 단순 평균한 값의 경우 - B(계산) : 연소공학, 열역학, 화공양론, 기계공학 등 과학적, 이론적 배경 속에 투입, 산출물을 계산해 낸 값의 경우(예 : 이산화탄소 등) - C(추정) : 관련문헌이나 유사공정에서 투입, 산출물을 추정해 낸 값의 경우 - 수송 : 원료물질의 구입처에서 현지까지 수송거리와 수송수단을 기입. 수송수단은 00톤 트럭, 외항화물선 등으로 구체적으로 기입. 단, 도입선과 수송수단이 다양할 경우 단위공정별 데이터 수집양식에 있는 수송정보를 기입하는 부분이 공간상의 제약을 받을 수 있는 바, 이 경우에는 수송부문은 별도의 문서에 작성하여 첨부가능 - 제품 : 단위공정에서 산출된 제품 또는 반제품을 기입 - 부산물 : 다른 제품 시스템은 활용가치를 가진 것으로, 제품생산시 동시에 생산되는 부산물 기입 - 대기배출물 : 자연으로 배출되는 물질과 대기방지시설에서 배출되는 물질이 해당될 수 있음. 자연으로 배출되는 물질은 분진, CO2, NOx, SOx, CO 등이 해당될 수 있으며 대기방지시설로 나가는 물질은 “폐가스”로 표현될 수 있으며, 이 때는 연결정보에 대기방지시설의 일련번호를 기술함. - 수계배출물 : 대부분 폐수처리시설로 보내지는 물질이 해당될 수 있으며 물질명은 “폐수”로 표현될 수 있음. 만일 해당 단위공정에서 바로 수계로 나가는 물질은 그 물질명을 기입 - 폐기물 : 제조공정에서 발생하는 일반폐기물과 지정폐기물을 의미하며 폐수처리장에서 여과된 슬러지도 이에 해당. 물질명을 기입할 경우에는 다음의 국내 폐기물 분류방식을 참조 ▪일반폐기물 : 광재, 연소재, 분진, 건축물 폐재, 금속초자류, 모래, 폐석회, 폐석고 등(이상 불연성), 종이, 나무, 폐합성 고분자화합물, 동물성잔재물, 오니 등(이상 가연성) ▪지정폐기물 : 폐산, 폐알칼리, 폐유, 폐유기용제, 폐합성고분자화합물, 분진, 오니 등 - 처리방법 : 대기방지시설이나 폐수처리시설을 거치지 않은 상태의 대기오염물질 또는 수질오염물질은 이를 최종 처리하는 폐수, 폐기물 처리공정 등의 일련번호를 기입. 자연으로 직접 배출되는 경우에는 ‘자연으로 배출’로 기입 - 연결정보 : 각 물질별 연결 데이터베이스의 명과 연도 또는 다른 공정으로 이동시 그 단위공정의 일련번호를 기록 - 데이터산출근거 : 데이터수집에서 계산 또는 추정인 경우에는 출처와 산출과정을 상세히 기술

9) 할당

가) ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 할당을 수행하였음을 기술. 이 때 적용한 할당인자와 할당의 진행과정은 구체적으로 작성.

나) ‘전과정평가 수행기준’에서 규정하지 않은 할당이 발생하는 경우에는 KSA 14041에 준하여 할당을 수행하고 그 과정을 기술

10) 목록분석 결과의 도출

가) 목록분석 결과는 원료물질 채취․제조와 제품제조단계, 사용단계, 폐기단계의 3단계로 구분하여 기술하며, 전과정 목록분석 결과의 표현은 아래의 양식을 준용하여 환경성적표지 인증신청자가 적절히 구성

< 단계별 보고서 >
구분	데이터 범주	원료물질채취와 제품제조단계
		물질명	단위	값
투입물	자원
	용수
	에너지
	추적불가능한 투입물

산출물	제품, 부산물
	대기배출물
	수계배출물
	폐기물
	추적불가능한 배출물

구분	데이터 범주	사용단계
		물질명	단위	값
투입물	자원
	용수
	에너지
	추적불가능한 투입물
산출물	제품, 부산물
	대기배출물
	수계배출물
	폐기물
	추적불가능한 배출물

구분	데이터 범주	폐기단계
		물질명	단위	값
투입물	자원
	용수
	에너지
	추적불가능한 투입물
산출물	제품, 부산물
	대기배출물
	수계배출물
	폐기물
	추적불가능한 배출물

< 전과정 목록표 >
구분	데이터 범주	전과정목록표
		물질명	단위	값
투입물	자원
	용수
	에너지
	추적불가능한 투입물
산출물	제품, 부산물
	대기배출물
	수계배출물
	폐기물
	추적불가능한 배출물

나) 목록분석 결과의 신뢰도를 검토하기 위하여 일부 항목의 민감도 분석을 수행하였거나, 가정 또는 할당 방법에 따른 결과의 민감도를 분석한 경우에는 그 내용을 기술

11) 전과정 영향평가

가) ‘전과정평가 수행기준’에서 규정한 영향범주별 특성화 인자를 적용하여 전과정 영향평가를 수행

나) 전과정 영향평가의 결과는 원료물질 채취․제조와 제품제조단계, 사용단계, 폐기단계로 구분하여 기술하고, 전과정 영향평가 결과의 표현은 아래의 양식을 준용하여 환경성적표지 인증신청자가 적절히 구성

환경영향범주	원료물질 채취/제조와 제품제조단계	사용 단계	폐기 단계	총 값
자원소모 (kg Sb-eq/제품 표시단위)
지구온난화 (kg CO2-eq/제품 표시단위)
오존층영향 (kg CFC-11-eq/제품 표시단위)
산성화 (kg SO2-eq/제품 표시단위)
부영양화 (kg PO43--eq/제품 표시단위)
광화학적 산화물생성 (kg C2H4-eq/제품 표시단위)

다) 전과정 목록분석 결과 중 특성화 인자와 연결되는 항목은 아래의 양식에 따라 작성

< 지구온난화 영향범주의 예 >
물질명	부하량(kg)			특성화 인자값 (kg CO2-eq/ kg)	영향평가 값
	원료물질채취/제조와 제품제조단계	사용 단계	폐기 단계		원료물질채취/제조와 제품제조단계	사용 단계	폐기 단계

<부속서 A>

온실가스 배출량 산정 - IPCC 추정식의 적용 방법

1. CO2 배출량의 적용

① 탄소배출계수(carbon emission factor) 결정 : 사용되는 연료의  발열량(LHV)을 조사하여 연료의 탄소배출계수 결정

② 탄소배출계수를 적용하여 탄소배출량 결정

③ 연료별 평균 연소율 적용 : 실제 연소되는 탄소량 결정

④ 연소되는 탄소량을 CO2로 전환 : 탄소량 × 44/12

2. non-CO2 배출량의 적용

[개정 1996년 IPCC guidelines]에서 신규로 도입된 ｢Tier 1｣ 방법론을 적용하였다. Tier 1 방법은 연소기술을 고려하지 않고 연료소비량만을 기초로 배출량을 추정하는 방법으로 연료타입, 기술 및 운용조건에 대한 상세한 정보가 없어 정확한 배출계수를 알 수 없을 경우 IPCC에서 권장하는 방법이다. Tier 1 방법은 소비연료의 발열량당 non CO2 가스의 배출계수표의 값을 적용하는 방법이다.

1. CO2 배출량의 적용

가. 탄소배출계수

연료구분			탄소배출계수
			Kg C/GJ	(Ton C/toe)	(TJ/ 103 TON)
액체 화석 연료	1차연료	원유	20.00	0.829	-
		천연액화가스(LNG)	17.20	0.630	-
	2차연료	휘발유	18.90	0.783	44.80
		항공가솔린	18.90	0.783	44.59
		등유	19.60	0.812	44.75
		항공유	19.50	0.808	-
		경유	20.20	0.837	43.33
		중유	21.10	0.875	40.19
		LPG	17.20	0.713	47.31
		납사	20.00	0.829	45.01
		아스팔트(Bitumen)	22.00	0.912	40.19
		윤활유	20.00	0.289	40.19
		Petroleum Coke	27.50	1.140	31.0
		Refinery Feedstock	20.00	0.829	44.80
고체 화석 연료	1차연료	무연탄	26.80	1.100	-
		원료탄	25.80	1.059	-
		연료탄	25.80	1.059	-
		갈탄	27.60	1.132	-
		Peat	28.90	1.186	-
	2차연료	BKB&Patent Fuel	25.80	1.059	-
		코크스(Coke)	29.50	1.210	-
기체화석연료		LNG(dry)	15.30	0.637	-
바이오매스 (CO2 배출량 계산시 불포함)		고체바이오 매스	29.90	1.252	-
		액체바이오 매스	20.00	0.837	-
		기체바이오 매스	30.60	1.281	-

주) 41,868 TJ/106 toe 적용하여 계수 환산

나. 연료별 평균 연소율

연료구분	연소율
석탄	0.98
원유 및 가스제품	0.99
가스	0.995
발전용 Peat	0.99

2. non-CO2 배출량의 적용

가. CH4 배출계수 (kg/TJ)

구분			석탄	천연가스	석유	목재/목재 폐기물	목탄	기타 폐기물‧ 바이오매스
에너지 산업			1	1	3	30	200	30
제조업 및 건설업			10	5	2	30	200	30
수송	항공		-	-	0.5	-	-	-
	육상		-	50	(가솔린) 20 (디젤) 5	-	-	-
	철도		10	-	5	-	-	-
	해운		10	-	5	-	-	-
기타 부문	상업/공공		10	5	10	300	200	300
	가정		300	5	10	300	200	300
	농림어업	공정	300	5	10	300	200	300
		이동	-	5	5	-	-	-

나. N2O 배출계수 (kg/TJ)

구분			석탄	천연가스	석유	목재/목재 폐기물	목탄	기타 폐기물‧ 바이오매스
에너지 산업			1.4	0.1	0.6	4	4	4
제조업 및 건설업			1.4	0.1	0.6	4	4	4
수송	항공		-	-	2	-	-	-
	육상		-	0.1	(가솔린) 0.6 (디젤) 0.6	-	-	-
	철도		1.4	-	0.6	-	-	-
	해운		1.4	-	0.6	-	-	-
기타 부문	상업/공공		1.4	0.1	0.6	4	1	4
	가정		1.4	0.1	0.6	4	1	4
	농림어업	공정	1.4	0.1	0.6	4	1	4
		이동	-	0.1	0.6	-	-	-

다. NOX 배출계수 (kg/TJ)

구분			석탄	천연가스	석유	목재/목재 폐기물	목탄	기타 폐기물‧ 바이오매스
에너지 산업			300	150	200	100	100	100
제조업 및 건설업			300	150	200	100	100	100
수송	항공		-	-	300	-	-	-
	육상		-	600	(가솔린) 600 (디젤) 800	-	-	-
	철도		300	-	1200	-	-	-
	해운		300	-	1500	-	-	-
기타 부문	상업/공공		100	50	100	100	100	100
	가정		100	50	100	100	100	100
	농림어업	공정	100	50	100	100	100	100
		이동	-	1000	1200	-	-	-

라. CO 배출계수 (kg/TJ)

구분			석탄	천연가스	석유	목재/목재 폐기물	목탄	기타 폐기물‧ 바이오매스
에너지 산업			20	20	15	1000	1000	1000
제조업 및 건설업			150	30	10	2000	4000	4000
수송	항공		-	-	100	-	-	-
	육상		-	400	(가솔린) 8000 (디젤) 1000	-	-	-
	철도		150	-	1000	-	-	-
	해운		150	-	1000	-	-	-
기타 부문	상업/공공		2000	50	20	5000	7000	5000
	가정		2000	50	20	5000	7000	5000
	농림어업	공정	2000	50	20	5000	7000	5000
		이동	-	400	1000	-	-	-

마. NMVOCs 배출계수 (kg/TJ)

구분			석탄	천연가스	석유	목재/목재 폐기물	목탄	기타 폐기물‧ 바이오매스
에너지 산업			5	5	5	50	100	50
제조업 및 건설업			20	5	5	50	100	50
수송	항공		-	-	-	-	-	-
	육상		-	5	(가솔린) 1500 (디젤) 200	-	-	-
	철도		20	-	200	-	-	-
	해운		20	-	200	-	-	-
기타 부문	상업/공공		200	5	5	600	100	600
	가정		200	5	5	600	100	600
	농림어업	공정	200	5	5	600	100	600
		이동	-	5	200	-	-	-

주) NMVOCs : Non-Methane Volatile Organic Compounds

<부속서 B>

영향범주별 특성화 인자

1. 자원소모

- 출처 : Guinee et al. 2001 with modification for crude oil, natural gas, hard coal and soft coal. Reserve basis

구분	목록항목	CAS No.	ADP주1) (kg Sb-eq.)
자원	Actinium(Ac)	7440-34-8	6.33E+13
	Aluminium(Al)	7429-90-5	1.00E-08
	Antimony(Sb)	7440-36-0	1.00E+00
	Argon(Ar)	7440-37-1	4.71E-07
	Arsenic(As)	7440-38-2	9.17E-03
	Barium(Ba)	7440-39-3	1.06E-10
	Beryllium(Be)	7440-41-7	3.19E-05
	Bismuth(Bi)	7440-69-9	7.31E-02
	Boron(B)	7440-42-8	4.67E-03
	Bromine(Br)	7726-95-6	6.67E-03
	Cadmium(Cd)	7440-43-9	3.30E-01
	Calcium(Ca)	7440-70-2	7.08E-10
	Cerium(Ce)	7440-45-1	5.32E-09
	Cesium(Cs)	7440-46-2	1.91E-05
	Chlorine(Cl)	7782-50-5	4.86E-08
	Chromium(Cr)	7440-47-3	8.58E-04
	Cobalt(Co)	7440-48-4	2.62E-05
	Copper(Cu)	7440-50-8	1.94E-03
	Dysprosium(Dy)	7429-91-6	2.13E-06
	Erbium(Er)	7440-52-0	2.44E-06
	Europium(Eu)	7440-53-1	1.33E-05
	Fluorine(F)	7782-41-4	2.96E-06
	Gadolinium(Gd)	7440-54-2	6.57E-07
	Gallium(Ga)	7440-55-3	1.03E-07
	Germanium(Ge)	7440-56-4	1.47E-06
	Gold(Au)	7440-57-5	8.95E+01
	Hafnium(Hf)	7440-58-6	8.67E-07
	Helium(He)	7440-59-7	1.48E+02
	Holmium(Ho)	7440-60-0	1.33E-05
	Indium(In)	7440-74-6	9.03E-03
	Iodine(I)	7553-56-2	4.27E-02
	Iridium(Ir)	7439-88-5	3.23E+01
	Iron(Fe)	7439-89-6	8.43E-08
	Kalium(K)	7440-09-7	3.13E-08
	Krypton(Kr)	7439-90-9	2.09E+01
	Lanthanum(La)	7439-91-0	2.13E-08
	Lead(Pb)	7439-92-1	1.35E-02
	Lithium(Li)	7439-93-2	9.23E-06
	Lutetium(Lu)	7439-94-3	7.66E-05
	Magnesium(Mg)	7439-95-4	3.73E-09
	Manganese(Mn)	7439-96-5	1.38E-05
	Mercury(Hg)	7439-97-6	4.95E-01
	Molybdenum(Mo)	7439-98-7	3.17E-02
	Neodymium(Nd)	7440-00-8	1.94E-17
	Neon(Ne)	7440-01-9	3.25E-01
	Nickel(Ni)	7440-02-0	1.08E-04
	Niobium(Nb)	7440-03-1	2.31E-05
	Osmium(Os)	7440-04-2	1.44E+01
	Palladium(Pd)	7440-05-3	3.23E-01
	Phosphorus(P)	7723-14-0	8.44E-05
	Platinum(Pt)	7440-06-4	1.29E+00
	Polonium(Po)	7440-08-6	4.79E+14
	Praseodymium(Pr)	7440-10-0	2.85E-07
	Protactinium(Pa)	7440-13-3	9.77E+06
	Radium(Ra)	7440-14-4	2.36E+07
	Radon(Rn)	10043-92-2	1.20E+20
	Rhenium(Re)	7440-15-5	7.66E-01
	Rhodium(Rh)	7440-16-6	3.23E+01
	Rubidium(Rb)	7440-17-7	2.36E-09
	Ruthenium(Ru)	7440-18-8	3.23E+01
	Samarium(Sm)	7440-19-9	5.32E-07
	Scandium(Sc)	7440-20-2	3.96E-08
	Selenium(Se)	7782-49-2	4.75E-01
	Silicium(Si)	7440-21-3	2.99E-11
	Silver(Ag)	7440-22-4	1.84E+00
	Sodium(Na)	7440-23-5	8.24E-11
	Strontium(Sr)	7440-24-6	1.12E-06
	Sulfur(S)	7704-34-9	3.58E-04
	Tantalum(Ta)	7440-25-7	6.77E-05
	Tellurium(Te)	13494-80-9	5.28E+01
	Terbium(Tb)	7440-27-9	2.36E-05
	Thallium(Tl)	7440-28-0	5.05E-05
	Thorium(Th)	7440-29-1	2.08E-07
	Thulium(Tm)	7440-30-4	8.31E-05
	Tin(Sn)	7440-31-5	3.30E-02
	Titanium(Ti)	7440-32-6	4.40E-08
	Tungsten(W)	7440-33-7	1.17E-02
	Uranium(U)	7440-61-1	2.87E-03
	Vanadium(V)	7440-62-2	1.16E-06
	Xenon(Xe)	7440-63-3	1.75E+04
	Ytterbium(Yb)	7440-64-4	2.13E-06
	Yttrium(Y)	7440-65-5	3.34E-07
	Zinc(Zn)	7440-66-6	9.92E-04
	Zirconium(Zr)	7440-67-7	1.86E-05
	Hard coal		1.34E-02
	Soft coal		6.71E-03
	Natural gas주2)	8006-14-2	1.51E-02
	Crude oil	8012-95-1	2.01E-02
	Bauxite(Al2O3)	7429-90-5(o)	2.10E-09
	fossil energy	-	4.81E-04

주1) ADP : Abiotic Depletion Potential

주2) Natural gas : 1.87E-02m3에 0.806kg/Nm3 환산인자 적용한 값

2. 지구온난화

- 출처 : 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC)의 1996년 보고 지침에 의해 발행된 100-year time horizon에 대한 다양한 지구온난화 지수

구분	목록항목	CAS No.	GWP주) (kg CO2-eq.)
대기	Carbon dioxide(CO2)	124-38-9	1.00E+00
	Methane(CH4)	74-82-8	2.10E+01
	Nitrous oxide(N2O)	10024-97-2	3.10E+02
	HFC-23(CHF3)	75-46-7	1.17E+04
	HFC-32(CH2F2)	75-10-5	6.50E+02
	HFC-41(CH3F)	593-53-3	1.50E+02
	HFC-43-10mee(C5H2F10)	138495-42-8	1.30E+03
	HFC-125(C2HF5)	354-33-6	2.80E+03
	HFC-134(C2H2F4)	811-97-2	1.00E+03
	HFC-134a(CH2FCF3)	811-97-2(a)	1.30E+03
	HFC-152a(C2H4F2)	75-37-6	1.40E+02
	HFC-143(C2H3F3)	430-66-0	3.00E+02
	HFC-143a(C2H3F3)	420-46-2	3.80E+03
	HFC-227ea(C3HF7)	431-89-0	2.90E+03
	HFC-236fa(C3H2F6)	690-39-1	6.30E+03
	HFC-245ca(C3H3F5)	1814-88-6	5.60E+02
	Sulphur hexafluoride(SF6)	2551-62-4	2.39E+04
	Perfluoromethane(CF4)	75-73-0	6.50E+03
	Perfluoroethane(C2F6)	76-16-4	9.20E+03
	Perfluoropropane(C3F8)	76-19-7	7.00E+03
	Perfluorobutane(C4F10)	355-25-9	7.00E+03
	Perfluorocyclobutane(c-C4F8)	115-25-3	8.70E+03
	Perfluoropentane(C5F12)	678-26-2	7.50E+03
	Perfluorohexane(C6F14)	355-42-0	7.40E+03

주) GWP : Global Warming Potential

3. 오존층영향

- 출처 : WMO(World Metrological Organizaion), 1999

구분	목록항목	CAS No.	ODP주) (kg CFC-11-eq.)
대기	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	1.10E-01
	CFC-11	75-69-4	1.00E+00
	CFC-113	76-13-1	9.00E-01
	CFC-114	76-14-2	8.50E-01
	CFC-115	76-15-3	4.00E-01
	CFC-12	75-71-8	8.20E-01
	HALON-1202	75-61-6	1.25E+00
	HALON-1211	353-59-3	5.10E+00
	HALON-1301	75-63-8	1.20E+01
	HALON-2402	25497-30-7	7.00E+00
	HBFC-1201	1511-62-2	1.40E+00
	HBFC-2311	151-67-7	1.40E-01
	HBFC-2401	124-72-1 (bis)	2.50E-01
	HCFC-123	306-83-2	1.20E-02
	HCFC-124	2837-89-0	2.60E-02
	HCFC-141b	1717-00-6	8.60E-02
	HCFC-142b	75-68-3	4.30E-02
	HCFC-22	75-45-6	3.40E-02
	HCFC-225ca	422-56-0	1.70E-02
	HCFC-225cb	507-55-1	1.70E-02
	Methyl chloride	74-87-3	2.00E-02
	Methyl bromide	74-83-9	3.70E-01
	Tetrachloromethane	56-23-5	1.20E+00

주) ODP : Ozone Depletion Potential

4. 산성화

- 출처 : Heijungs et al, 1992 (updated with Hauschild & Wenzel, 1998)

구분	목록항목	CAS No.	AP주) (kg SO2-eq.)
대기	Ammonia(NH3)	7664-41-7	1.88E+00
	Hydrogen chloride(HCl)	7647-01-0	8.80E-01
	Hydrogen fluoride(HF)	7664-39-3	1.60E+00
	Hydrogen sulfide(H2S)	7783-06-4	1.88E+00
	Nitric acid(HNO3)	7697-37-2	5.10E-01
	Nitrogen dioxide(NO2)	10102-44-0	7.00E-01
	Nitrogen oxide(NO)	10102-43-9	1.07E+00
	Nitrogen oxides(NOX)	10102-44-0	7.00E-01
	Phosphoric acid(H3PO4)	7664-38-2	9.80E-01
	Sulfur dioxide(SO2)	7446-09-5	1.00E+00
	Sulfur trioxide(SO3)	7446-11-9	8.00E-01
	Sulfuric acid(H2SO4)	7664-93-9	6.50E-01
수계	Hydrogen chloride(HCl)	7647-01-0	8.80E-01
	Hydrogen fluoride(HF)	7664-39-3	1.60E+00
	Hydrogen sulfide(H2S)	7783-06-4	1.88E+00
	Nitric acid(HNO3)	7697-37-2	5.10E-01
	Phosphoric acid(H3PO4)	7664-38-2	9.80E-01
	Sulfuric acid(H2SO4)	7664-93-9	6.50E-01
토양	Hydrogen chloride(HCl)	7647-01-0	8.80E-01
	Hydrogen fluoride(HF)	7664-39-3	1.60E+00
	Hydrogen sulfide(H2S)	7783-06-4	1.88E+00
	Nitric acid(HNO3)	7697-37-2	5.10E-01
	Phosphoric acid(H3PO4)	7664-38-2	9.80E-01
	Sulfuric acid(H2SO4)	7664-93-9	6.50E-01

주) AP : Acidification Potential

5. 부영양화

- 출처 : Heijungs et al, 1992 (with some modifications)

구분	목록항목	CAS No.	EP주) (kg PO43--eq.)
대기	Ammonia(NH3)	7664-41-7	3.50E-01
	Ammonium(NH4+)	14798-03-9	3.30E-01
	Nitrate(NO3-)	14797-55-8	1.00E-01
	Nitric acid(HNO3)	7697-37-2	1.00E-01
	Nitrogen(N2)	7727-37-9	4.20E-01
	Nitrogen dioxide(NO2)	10102-44-0	1.30E-01
	Nitrogen oxide(NO)	10102-43-9	2.00E-01
	Nitrogen oxides(NOX)	10102-44-0	1.30E-01
	Phosphate(PO43-)	14265-44-2	1.00E+00
	Phosphoric acid(H3PO4)	7664-38-2	9.70E-01
	Phosphorus(P)	7723-14-0	3.06E+00
	Phosphorus oxide(P2O5)	1314-56-3	1.34E+00
수계	Ammonia(NH3)	7664-41-7	3.50E-01
	Ammonium(NH4+)	14798-03-9	3.30E-01
	COD	-	2.20E-02
	Nitrate(NO3-)	14797-55-8	1.00E-01
	Nitric acid(HNO3)	7697-37-2	1.00E-01
	Nitrite(NO2-)	14797-65-0	1.00E-01
	Nitrogen(N2)	7727-37-9	4.20E-01
	Phosphate(PO43-)	14265-44-2	1.00E+00
	Phosphoric acid(H3PO4)	7664-38-2	9.70E-01
	Phosphorus(P)	7723-14-0	3.06E+00
	Phosphorus oxide(P2O5)	1314-56-3	1.34E+00
토양	Ammonia(NH3)	7664-41-7	3.50E-01
	Ammonium(NH4+)	14798-03-9	3.30E-01
	Nitrate(NO3-)	14797-55-8	1.00E-01
	Nitric acid(HNO3)	7697-37-2	1.00E-01
	Nitrogen(N2)	7727-37-9	4.20E-01
	Phosphate(PO43-)	14265-44-2	1.00E+00
	Phosphoric acid(H3PO4)	7664-38-2	9.70E-01
	Phosphorus(P)	7723-14-0	3.06E+00
	Phosphorus oxide(P2O5)	1314-56-3	1.34E+00

주) EP : Eutrophication Potential

6. 광화학적 산화물생성

- 출처 : Jenkin & Hayman, 1999; Derwent et al. 1998; high NOx

구분	목록항목	CAS No.	POCP주) (kg C2H4-eq.)
대기	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	9.00E-03
	1,2,3-Trimethylbenzene	526-73-8	1.27E+00
	1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	1.28E+00
	1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	1.38E+00
	1,3-Butadiene	106-99-0	8.50E-01
	1-Butanol	71-36-3	6.20E-01
	But-1-ene	106-98-9	1.08E+00
	1-Butoxypropanol	57018-52-7	4.63E-01
	1-Butyl acetate	123-86-4	2.69E-01
	Hex-1-ene	592-41-6	8.74E-01
	1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	3.55E-01
	Pent-1-ene	109-67-1	9.77E-01
	n-Propanol	71-23-8	5.61E-01
	1-Propylbenzene	103-65-1	6.36E-01
	1-Propylacetate	109-60-4	2.82E-01
	n-Undecane	1120-21-4	3.84E-01
	2,2-Dimethylbutane	75-83-2	2.41E-01
	2,3-Dimethylbutane	79-29-8	5.41E-01
	Methylethylketone	78-93-3	3.73E-01
	2-Butoxyethanol	111-76-2	4.83E-01
	2-Ethoxyethanol	110-80-5	3.86E-01
	2-Methoxyethanol	109-86-4	3.07E-01
	2-Methylbut-1-ene	563-46-2	7.71E-01
	2-Methylbut-2-ene	513-35-9	8.42E-01
	2-Methylbutan-1-ol	137-32-6	4.89E-01
	2-Methylbutan-2-ol	75-85-4	2.28E-01
	2-Methylhexane	591-76-4	4.11E-01
	2-Methylpentane	107-83-5	4.20E-01
	3,5-Diethyltoluene	25550-13-4	1.30E+00
	3,5-Dimethylethylbenzene	29224-55-3	1.32E+00
	3-Methylbut-1-ene	563-45-1	6.71E-01
	3-Methylbutan-1-ol	123-51-3	4.33E-01
	3-Methylbutan-2-ol	598-75-4	4.06E-01
	3-Methylhexane	589-34-4	3.64E-01
	3-Methylpentane	96-14-0	4.79E-01
	3-Pentanol	584-02-1	5.95E-01
	Acetaldehyde	75-07-0	6.41E-01
	Acetic acid	64-19-7	9.70E-02
	Acetone	67-64-1	9.40E-02
	Acetylene	74-86-2	8.50E-02
	Benzaldehyde	100-52-7	-9.20E-02
	Benzene	71-43-2	2.18E-01
	n-Butane	106-97-8	3.52E-01
	Butyraldehyde	123-72-8	7.95E-01
	Carbon monoxide(CO)	630-08-0	2.70E-02
	cis-But-2-ene	590-18-1	1.15E+00
	cis-Hex-2-ene	7688-21-3	1.07E+00
	cis-Pent-2-ene	627-20-3	1.12E+00
	cis-1,2-Dichloroethene	156-59-2	4.47E-01
	Cyclohexane	110-82-7	2.90E-01
	Cyclohexanol	108-93-0	5.18E-01
	Cyclohexanone	108-94-1	2.99E-01
	n-Decane	124-18-5	3.84E-01
	Diacetone alcohol	123-42-2	3.07E-01
	Dichloromethane	75-09-2	6.80E-02
	Diethylether	60-29-7	4.45E-01
	Diethylketone	96-22-0	4.14E-01
	Diisopropylether	108-20-3	3.98E-01
	Dimethoxy methane	109-87-5	1.60E-01
	Dimethyl carbonate	616-38-6	2.50E-02
	Dimethylether	115-10-6	1.89E-01
	n-Dodecane	112-40-3	3.57E-01
	Ethane	74-84-0	1.23E-01
	Ethanol	64-17-5	3.99E-01
	Ethyl acetate	141-78-6	2.09E-01
	Ethyl-t-butylether	637-92-3	2.44E-01
	Ethylbenzene	100-41-4	7.30E-01
	Ethylene	74-85-1	1.00E+00
	Ethylene glycol	107-21-1	3.73E-01
	Formaldehyde	50-00-0	5.19E-01
	Formic acid	64-18-6	3.20E-02
	n-Heptane	142-82-5	4.94E-01
	Hexan-2-one	591-78-6	5.72E-01
	Hexan-3-one	589-38-8	5.99E-01
	n-Hexane	110-54-3	4.82E-01
	i-Butane	75-28-5	3.07E-01
	i-Butanol	78-83-1	3.60E-01
	Methylpropene	115-11-7	6.27E-01
	i-Butyraldehyde	78-84-2	5.14E-01
	i-Pentane	78-78-4	4.05E-01
	Isoprene	78-79-5	1.09E+00
	i-Propanol	67-63-0	1.88E-01
	i-Propyl acetate	108-21-4	2.11E-01
	i-Propylbenzene	98-82-8	5.00E-01
	m-Ethyltoluene	620-14-4	1.02E+00
	m-Xylene	108-38-3	1.11E+00
	Methane	74-82-8	6.00E-03
	Methanol	67-56-1	1.40E-01
	Methyl acetate	79-20-9	5.90E-02
	Methyl chloride	74-87-3	5.00E-03
	Methyl formate	107-31-3	2.70E-02
	Methyl-i-butylketone	108-10-1	4.90E-01
	Methylpropylketone	107-87-9	5.48E-01
	Methyl-t-butylether	1634-04-4	1.75E-01
	Methyl-t-butylketone	75-97-8	3.23E-01
	Methyl-i-propylketone	563-80-4	3.64E-01
	Neopentane	463-82-1	1.73E-01
	Nitrogen dioxide(NO2)	10102-44-0	2.80E-02
	Nitrogen oxide(NO)	10102-43-9	-4.27E-01
	n-Nonane	111-84-2	4.14E-01
	n-Octane	111-65-9	4.53E-01
	o-Ethyltoluene	611-14-3	8.98E-01
	o-Xylene	95-47-6	1.05E+00
	p-Ethyltoluene	622-96-8	9.06E-01
	p-Xylene	106-42-3	1.01E+00
	Pentanaldehyde	110-62-3	7.65E-01
	n-Pentane	109-66-0	3.95E-01
	Propane	74-98-6	1.76E-01
	Propionic acid	79-09-4	1.50E-01
	Propionaldehyde	123-38-6	7.98E-01
	Propene	115-07-1	1.12E+00
	Propylene glycol	57-55-6	4.57E-01
	s-Butanol	78-92-2	4.00E-01
	s-Butyl acetate	105-46-4	2.75E-01
	Styrene	100-42-5	1.42E-01
	Sulfur dioxide(SO2)	7446-09-5	4.80E-02
	t-Butanol	75-65-0	1.06E-01
	t-Butyl acetate	540-88-5	5.30E-02
	Tetrachloroethylene	127-18-4	2.90E-02
	Toluene	108-88-3	6.37E-01
	trans-But-2-ene	624-64-6	1.13E+00
	trans-Hex-2-ene	4050-45-7	1.07E+00
	trans-Pent-2-ene	646-04-8	1.12E+00
	trans-Dichloroethylene	156-60-5	3.92E-01
	Trichloroethylene	79-01-6	3.25E-01
	Trichloromethane	67-66-3	2.30E-02
	NMVOC	-	1.00E+00

주) POCP : Photochemical Ozone Creation Potential

<부속서 C>

수송거리

표 C.1은 항공 및 항해수송과 관련된 표준 수송거리를 제공하며 C.2는 국내의 권역별 수송거리를 제공한다.

표 C.1  표준 항공 및 항해거리 (km)

항공		항해
구간	거리	구간	거리
한국(인천)-미국(LA)	11,053	한국(부산)-미국(LA)	9,866
한국(인천)-미국(댈러스)	12,644	한국(부산)-미국(뉴욕)	18,904
한국(인천)-미국(뉴욕)	12,745	한국(부산)-캐나다(벤쿠버)	8,805
한국(인천)-캐나다(벤쿠버)	9,430	한국(부산)-브라질(리우데자네이루)	22,171
한국(인천)-캐나다(토론토)	12,620	한국(부산)-러시아(블라디보스토크)	946
한국(인천)-브라질(상파울루)	21,544	한국(부산)-네덜란드(로테르담)	20,023
한국(인천)-러시아(모스크바)	7,586	한국(부산)-벨기에(앤트워프)	20,031
한국(인천)-영국(런던)	10,468	한국(부산)-독일(함부르크)	20,496
한국(인천)-프랑스(파리)	10,442	한국(부산)-일본(요코하마)	1,242
한국(인천)-독일(프랑크푸르트)	9,927	한국(부산)-중국(상하이)	913
한국(인천)-이탈리아(로마)	10,332	한국(부산)-타이완(가오슝)	1,704
한국(인천)-일본(도쿄)	1,408	한국(부산)-홍콩	2,120
한국(인천)-중국(상하이)	982	한국(부산)-싱가폴	4,656
한국(인천)-중국(베이징)	1,056	한국(부산)-인도(봄베이)	9,193
한국(인천)-홍콩	2,393	한국(부산)-호주(시드니)	8,574
한국(인천)-타이(방콕)	4,224	한국(부산)-뉴질랜드(웰링턴)	9,789
한국(인천)-타이완(타이베이)	1,704	한국(부산)-남아프리카공화국(케이프타운)	15,082
한국(인천)-베트남(호치민)	4,111	한국(부산)-한국(제주)	313
한국(인천)-싱가폴	5,334	한국(인천)-한국(제주)	489
한국(인천)-인도(봄베이)	6,399	한국(진해)-한국(제주)	302
한국(인천)-호주(시드니)	9,588	한국(마산)-한국(제주)	309
한국(인천)-뉴질랜드(오클랜드)	11,106	한국(목포)-한국(제주)	178
한국(김포)-한국(제주)	519	한국(포항)-한국(제주)	452
한국(인천)-한국(대구)	296	한국(삼척)-한국(제주)	589
한국(청주)-한국(제주)	426	한국(속초)-한국(제주)	689
한국(대구)-한국(제주)	389	한국(울산)-한국(제주)	363
		한국(여수)-한국(제주)	200

※ 대한항공 홈페이지 : http://kr.koreanair.com/

※ 국립해양조사원 해상거리표(2003)

표 C.2  국내 권역별 수송거리 (km)

도착 출발	수도권 (서울)	강원도 (원주)	충청북도 (청주)	충청남도 (대전)	전라북도 (전주)	전라남도 (광주)	경상북도 (대구)	경상남도 (부산)
수도권 (서울)	30	125	138	161	212	296	288	395
강원도 (원주)	125	30	133	167	246	330	218	326
충청북도 (청주)	138	133	30	46	125	209	167	274
충청남도 (대전)	161	167	46	30	84	168	153	260
전라북도 (전주)	212	246	125	84	30	99	190	254
전라남도 (광주)	296	330	209	168	99	30	217	263
경상북도 (대구)	288	218	167	153	190	217	30	107
경상남도 (부산)	395	326	274	260	254	263	107	30