소방표지규정

제1조(목적) 이 훈령은 소방의 상징인 소방기와 소방관서에 게시하는 각종 표지의 종류ㆍ규격ㆍ제작 및 기타 필요한 사항에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(소방기의 종류) 소방기는 소방관서기(실내용ㆍ실외용), 지휘관기(실내용) 및 참모기(실내용)로 구분한다.

제3조(비치관서) 소방기의 비치관서는 다음 각호와 같다.

1. 소방관서기 : 소방청, 소방학교(지방소방학교를 포함한다. 이하 같다), 중앙119구조본부, 국립소방연구원, 소방본부, 소방서, 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ도 또는 특별자치도(이하 “시ㆍ도”라 한다)의 직속기관인 119특수대응단 및 소방체험관

2. 지휘관기 : 소방청장, 소방학교장, 중앙119구조본부장, 소방본부장, 소방서장, 시․도의 직속기관인 119특수대응단장 및 소방체험관장

3. 참모기 : 소방청 차장, 관ㆍ국장

제4조(제식) 소방기의 제식은 별표 1과 같이 하고, 깃대의 제식은 별표 2와 같이 한다.

제5조(소방기의 게양) ① 실내용 소방관서기, 지휘관기 및 참모기는 깃대에 달아 집무실 책상 후면에 세워두는 것을 원칙으로 하고, 배열순위 및 거리는 별표 3과 같다.

② 제3조제1호에 따른 소방관서의 실외용 소방관서기는 해당 소방관서의 청사 외부에 게양하되, 건물의 규모 등을 고려하여 적정한 규격의 것을 연중 게양하고, 제3조제1호에 따른 소방관서에 소속된 제3조제1호 이외의 소방기관ㆍ부서의 경우에는 소속 소방관서의 기를 게양한다.

제6조(소방기의 사용) ① 소방관서기와 지휘관기는 의식 및 행사시에는 그 식장에서 사용한다.

② 각급 지휘관의 이ㆍ취임식 거행 시에는 반드시 지휘관기를 인계ㆍ인수하여야 한다.

제7조(소방관서 각종 표지) 소방관서에는 다음 각 호의 표지를 단다.

1. 소방표지

2. 현판

3. 안내판

4. 집무실 표지

5. 외등

6. 채널사인

7. 전면간판

8. 돌출사인

제8조(소방표지) ① 소방표지는 소방모자표장의 형상으로 하고, 소방관서별 규격ㆍ제식은 별표 4와 같다.

② 소방관서 건물이 2층 이상일 경우에는 현관 2층 하단전면 중앙부에, 1층일 경우에는 출입구 상단 처마 밑에 부착하는 것을 원칙으로 하되, 건물의 형태 등에 따라 잘 보이는 적당한 장소에 부착할 수 있다.

③ 채널사인 및 전면간판 설치시에는 별도의 소방표지를 부착하지 아니할 수 있다.

제9조(현판) ① 소방관서에는 현판을 게시하되 소방관서별 현판의 규격ㆍ제식은 별표 5와 같다.

② 현판은 소방관서의 현관출입구 우측기둥(건물 안에서 볼 때 왼쪽) 부분에 부착하는 것을 원칙으로 하되, 건물의 형태 등에 따라 잘 보이는 적당한 장소에 부착할 수 있다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고, 소방관서 전면간판 설치시에는 현판을 설치하지 아니할 수 있다.

제10조(안내판) ① 도로에서 소방관서의 위치를 식별하기 쉽도록 안내판을 설치할 경우에는 별표 6에 따라야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 시ㆍ도의 소방본부장은 소방홍보 및 민원안내 등을 위하여 시ㆍ도별 지역특색을 상징하는 고유의 안내판을 설치할 수 있다.

제11조(집무실 표지) 소방준감 이상의 집무실 입구에 집무실 표지를 부착하며 그 표지의 규격ㆍ제식 및 부착요령은 별표 7과 같다.

제12조(외등) ① 소방관서에는 별표 8의 적색 외등을 가설한다.

② 외등의 가설위치는 제9조 규정의 현판이 부착된 출입문 상단 또는 그 밖에 적당한 장소에 가설한다.

제13조(채널사인) ① 소방관서의 벽면에 설치하는 채널사인은 별표 9와 같다.

② 채널사인의 설치위치는 소방관서가 위치한 주된 도로에서 잘 보이는 곳에 부착한다.

제14조(전면간판) ① 소방관서의 출입구에 설치하는 전면간판은 별표 10과 같다.

② 전면간판의 하단부에는 필요할 경우 별도의 슬로건 등을 부착할 수 있다.

제15조(돌출사인) ① 소방관서의 도로변에 설치하는 돌출사인은 별표 11과 같다.

② 돌출사인은 차량 및 행인의 소통에 방해가 되지 않으며, 눈에 잘 뜨이는 곳에 설치한다.

③ 돌출사인의 설치가 주위환경 또는 기타 여건상 관리가 어렵거나 용이하지 않을 경우에는 이를 설치하지 아니할 수 있다.

[별표1] 〈 일부개정 2025. 7. 1. 〉

소 방 관 서 기(제2조 관련)

1.  소방관서기(실내용)

가. 소방관서별 도안

소 방 청	OO소방학교
중앙119구조본부	국립소방연구원
OO소방본부	OO소방서
OO119특수대응단	OO소방체험관

○ 재 질

- 바  탕: 플란넬(Flannel)지

- 휘장 및 휘장테두리: 색상별 자수(육각수와 횃불은 금사자수)

※ 다만, 필요한 경우 행사용 소방관서기는 별도 재질을 적용할 수 있다.

○ 색 상

- 배      경: 주황색(PANTONE 165)

- 휘      장: 황금색(PANTONE 116)

- 휘장테두리: 감청색(PANTONE 274)

- 수      실: 황금색(PANTONE 124)

※ Pantone Number: 세계적으로 가장 일반적으로 통일되는 색상체계

Pantone Color를 완벽하게 반영할 수 없는 경우 가장 근접한 Color가 될 수 있도록 한다.

○ 규 격

<소방청, 소방본부, 중앙119구조본부, 소방학교 >

- 표  지: 가로 1200㎜ , 세로 80㎜

- 휘  장: 가로  800㎜ , 세로 380㎜(테두리의 두께는 5㎜)

- 수  실: 금사   60㎜

< 소방서, 119특수대응단, 소방체험관 >

- 표  지: 가로 1100㎜ , 세로 750㎜

- 휘  장: 가로  650㎜ , 세로 310㎜(테두리의 두께는 5㎜)

- 수  실: 금사   60㎜

나. 지휘관기 및 참모기

○ 재 질

- 바  탕: 플란넬(Flannel)지

- 계급장: 은색 자수

○ 소방총감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 255㎜
		: 세로 255㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방정감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 300㎜
		: 세로 300㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 300㎜
		: 세로 300㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방준감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 350㎜
		: 세로 350㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방정

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1100㎜, 세로 750㎜
	- 계급장	: 가로 200㎜
		: 세로 200㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

2.  소방관서기(실외용)

가. 도안 ㆍ 도색 은 실내용과 같이한다.

나. 규  격: 대한민국 국기에 관한 규정 제22조 별표 5의 규정에 따른 국기의 호수별 표준규격을 준용한다.

다. 재  질: P/C(Polyester/Cotton)지

라. 휘장 및 글씨는 나염(본염)한다.

3. 적용례 : 소방관서기 적용에 있어 해당 시ㆍ도의 조례 등으로 정한 명칭이 이 규정에서 정한 명칭과 다를 경우에는 해당 시ㆍ도의 조례 등에서 정한 명칭을 사용할 수 있다.

[별표2]〈 일부개정 2019. 5. 30. 〉

깃          대(제4조 관련)

(1) 규  격 :

무궁화깃봉	지름 : 6cm

깃      대	길이 : 180cm

직경 : 2.5cm

(2) 재  료 :

깃  봉	철강재 황금색도금

깃  대	철강재 백색도금

받침대	철  재

[별표3]〈 신설 2019. 5. 30.〉

소방기 배열요령(제5조 관련)

가. 지휘관기 배열요령(400㎜)	나. 참모기 배열요령(800㎜)
소 방 청
① 소방관서기 ② 태극기 ③ 지휘관기	① 태극기 ② 참모기

[별표4]

소  방  표  지(제8조 관련)

(1) 도  안

(2) 규  격

가. 동판 제작시

(단위 : ㎝)

기 관 별 구 분	소방본부, 소방학교, 중앙119구조본부, 소방서	119 안전센터, 119지역대	두 께
(가) 전체 너비(가로) (나) 전체 높이(세로) (다) 육각수 너비(가로) (라) 육각수 홈의 폭 (마) 무궁화의 너비(가로) (바) 횃불의 너비(가로) (사) 횃불밑 받침대의 폭(가로) (아) 횃불의 전체높이(세로) (자) 횃불높이 (차) 새매 날개의 폭(세로) (카) 새매 날개 안쪽 너비(세로) (타) 새매 날개 바깥쪽 너비(가로) (파) 관창의 길이 (하) 관창의 폭 (거) 새매 발의 폭	100.0 47.5 42.0 4.5 28.5 9.0 5.2 16.2 14.0 17.0 25.0 20.0 17.5 4.0 6.0	80.0 38.0 33.6 3.6 22.8 7.2 4.2 13.0 11.2 13.6 20.0 16.0 14.0 3.2 4.8	○횃불부분 : 7.0 ○무궁화테두리부분, 새매날개부분, 새매머리부분, 새매다리부분, 관창부분 : 5.0 ○육각수부분 : 2.0

나. 재질 : 동판(구리65%+아연35% 내외로 적절히 합금하며, 미관상 표면을 도금할 수 있다.)

[별표5]

현          판(제9조 관련)

가.  소방학교, 중앙119구조본부, 소방본부

(1) 두께(목재) : 3cm이상

(2) 지  질 : 목재 ㆍ 동판 ㆍ 석재 등

(3) 바탕색(목재) : 담황색

(4) 글  씨(목재) : 흑색으로 하며, ○○소방학교, 중앙119구조본부,

○○소방본부 등으로 음각 한다

○

○

소

방

본

부

166cm

37cm

나.  소방서

(1) 두께(목재) : 3cm이상

(2) 지  질 : 목재 ㆍ 동판 ㆍ 석재 등

(3) 바탕색(목재) : 담황색

(4) 글  씨(목재) : 흑색으로 하며 ○○소방서로 음각한다

○

○

소

방

서

151cm

34cm

다.  119안전센터, 119지역대

(1) 두께(목재) : 3cm 이상

(2) 지  질 : 목재 ㆍ 동판 ㆍ 석재 등

(3) 바탕색(목재) : 담황색

(4) 글  씨(목재) : 흑색으로 하며, ○○소방서 ○○119안전센터, ○○소방서 구조대, ○○소방서 ○○지역대 등으로  음각한다

○ ○ 1 1 9 안 전 센 터	○ ○ 소 방 서		106 cm
25cm

○ ○ 1 1 9 지 역 대	○ ○ 소 방 서		106 cm
25cm

[별표6]

안    내    판(제10조 관련)

가.  재료 :	기둥	철재

판	아크릴, 파나플렉스 또는 철판

나.  색   :	기둥 ㆍ 판	백색(하단부 적색)

글  씨	흑색(관서명) 및 적색(119마크) ※ 하단 이미지 참조

화살표	백색

다.  아크릴(파나플렉스)판으로 제작할 경우 내부에는 형광등을 가설하여 야간에 점등하고, 철판으로 제작할 경우에는 야광필름처리 등 야간에 식별이 쉽도록 한다.

※ 변경된 안내판은 신규 설치되는 안내판부터 적용한다.

[별표7]

집 무 실 표 지(제11조 관련)

1.  표지의 제식 및 규격

가.  소방총감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 36cm, 세로 20cm

계급장 지름 6cm

계급장 간격 2cm

36cm

20cm

나.  소방정감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 30cm, 세로 20cm

계급장 지름 6cm

계급장 간격 3cm

20cm

30cm

다.  소방감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 23cm, 세로 18cm

계급장 지름 6cm

계급장 간격 3cm

18cm

23cm

라.  소방준감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 23cm, 세로 18cm

계급장 지름 6cm

18cm

23cm

* 계급장은 튀어나오게 부각한다.

2.  부착위치

소방본부장실

[별표8]

외          등(제12조 관련)

가.  소방학교, 소방본부 : 지름 30cm

나.  소방서 : 지름 25cm

다.  119안전센터 : 지름 20cm

지름

○

○

소

방

서

[별표9]

채널사인(Sign)(제11조 관련)

가.  설치대상 : 중앙소방학교, 중앙119구조본부, 소방본부, 소방서(필요시 119안전센터)

나. 설치방법

(1) 글씨재질 : 금속재질(알미늄, 스텐인레스 등)

(2) 제작방식 : 커버형 방식으로 제작

(3) 광    원 : LED 또는 네온 등을 이용하되, 야간에 충분한 식별이 가능하도록 제작한다.

[야 간 시]

[별표10]

전면간판(제14조 관련)

가.  설치대상 : 119안전센터, 119지역대

나. 설치방법

(1) 재  질 : 아크릴 또는 파나플렉스(panaplex)등 내부조명이 잘 비치고, 내구성이 우수할 것

(2) 바탕색 : 백색으로 하되, 하단부에는 적색띠를 한다.

(3) 글  씨 : 적색(119) 및 흑색(관서명)으로 표기하되, 우측 하단부에는 적색띠내에 흰색으로 영문 로마자 대문자로 소방관서 명칭 표기

종로소방서

세종로 119안전센터

SEJONGNO FIRE HOUSE

[별표11]

돌출사인(Sign)(제15조 관련)

가.  설치대상 : 119안전센터, 119지역대

(1) 재   질 : 아크릴 또는 파나플렉스(panaplex)등 내부조명이 잘 비치고, 내구성이 우수할 것

(2) 바탕색 : 하단부 적색 및 백색 ※ 하단부 이미지 참조

(3) 글  씨 : 적색(119) 및 백색(관서명표기)

(4) 내부에는 조명시설을 설치한다.

(5) 설치방법 : 설치방법은 주변여건에 따라 입간판형식 또는 별도의 지주를 이용하여 설치할 수 있다.

[입간판형식]                     [지주이용 간판]

종로소방서

세 종 로

119안전센터

종로소방서

세 종 로

119안전센터