[별표1] 〈 일부개정 2025. 7. 1. 〉

소 방 관 서 기(제2조 관련)

1.  소방관서기(실내용)

가. 소방관서별 도안

소 방 청	OO소방학교
중앙119구조본부	국립소방연구원
OO소방본부	OO소방서
OO119특수대응단	OO소방체험관

○ 재 질

- 바  탕: 플란넬(Flannel)지

- 휘장 및 휘장테두리: 색상별 자수(육각수와 횃불은 금사자수)

※ 다만, 필요한 경우 행사용 소방관서기는 별도 재질을 적용할 수 있다.

○ 색 상

- 배      경: 주황색(PANTONE 165)

- 휘      장: 황금색(PANTONE 116)

- 휘장테두리: 감청색(PANTONE 274)

- 수      실: 황금색(PANTONE 124)

※ Pantone Number: 세계적으로 가장 일반적으로 통일되는 색상체계

Pantone Color를 완벽하게 반영할 수 없는 경우 가장 근접한 Color가 될 수 있도록 한다.

○ 규 격

<소방청, 소방본부, 중앙119구조본부, 소방학교 >

- 표  지: 가로 1200㎜ , 세로 80㎜

- 휘  장: 가로  800㎜ , 세로 380㎜(테두리의 두께는 5㎜)

- 수  실: 금사   60㎜

< 소방서, 119특수대응단, 소방체험관 >

- 표  지: 가로 1100㎜ , 세로 750㎜

- 휘  장: 가로  650㎜ , 세로 310㎜(테두리의 두께는 5㎜)

- 수  실: 금사   60㎜

나. 지휘관기 및 참모기

○ 재 질

- 바  탕: 플란넬(Flannel)지

- 계급장: 은색 자수

○ 소방총감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 255㎜
		: 세로 255㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방정감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 300㎜
		: 세로 300㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 300㎜
		: 세로 300㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방준감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 350㎜
		: 세로 350㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방정

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1100㎜, 세로 750㎜
	- 계급장	: 가로 200㎜
		: 세로 200㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

2.  소방관서기(실외용)

가. 도안 ㆍ 도색 은 실내용과 같이한다.

나. 규  격: 대한민국 국기에 관한 규정 제22조 별표 5의 규정에 따른 국기의 호수별 표준규격을 준용한다.

다. 재  질: P/C(Polyester/Cotton)지

라. 휘장 및 글씨는 나염(본염)한다.

3. 적용례 : 소방관서기 적용에 있어 해당 시ㆍ도의 조례 등으로 정한 명칭이 이 규정에서 정한 명칭과 다를 경우에는 해당 시ㆍ도의 조례 등에서 정한 명칭을 사용할 수 있다.