[별표4]

소  방  표  지(제8조 관련)

(1) 도  안

(2) 규  격

가. 동판 제작시

(단위 : ㎝)

기 관 별 구 분	소방본부, 소방학교, 중앙119구조본부, 소방서	119 안전센터, 119지역대	두 께
(가) 전체 너비(가로) (나) 전체 높이(세로) (다) 육각수 너비(가로) (라) 육각수 홈의 폭 (마) 무궁화의 너비(가로) (바) 횃불의 너비(가로) (사) 횃불밑 받침대의 폭(가로) (아) 횃불의 전체높이(세로) (자) 횃불높이 (차) 새매 날개의 폭(세로) (카) 새매 날개 안쪽 너비(세로) (타) 새매 날개 바깥쪽 너비(가로) (파) 관창의 길이 (하) 관창의 폭 (거) 새매 발의 폭	100.0 47.5 42.0 4.5 28.5 9.0 5.2 16.2 14.0 17.0 25.0 20.0 17.5 4.0 6.0	80.0 38.0 33.6 3.6 22.8 7.2 4.2 13.0 11.2 13.6 20.0 16.0 14.0 3.2 4.8	○횃불부분 : 7.0 ○무궁화테두리부분, 새매날개부분, 새매머리부분, 새매다리부분, 관창부분 : 5.0 ○육각수부분 : 2.0

나. 재질 : 동판(구리65%+아연35% 내외로 적절히 합금하며, 미관상 표면을 도금할 수 있다.)