[별표6]

안    내    판(제10조 관련)

가.  재료 :	기둥	철재

판	아크릴, 파나플렉스 또는 철판

나.  색   :	기둥 ㆍ 판	백색(하단부 적색)

글  씨	흑색(관서명) 및 적색(119마크) ※ 하단 이미지 참조

화살표	백색

다.  아크릴(파나플렉스)판으로 제작할 경우 내부에는 형광등을 가설하여 야간에 점등하고, 철판으로 제작할 경우에는 야광필름처리 등 야간에 식별이 쉽도록 한다.

※ 변경된 안내판은 신규 설치되는 안내판부터 적용한다.