■ 자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행규칙 [별표 2] <신설 2017. 2. 9.>

자전거등록스티커의 규격 등 세부기준(제5조제6항 관련) 1. 규격 가. 자전거등록스티커에 지방자치단체 로고 등을 인쇄하는 경우 1) 등록번호만 표기할 경우: 가로 40mm × 세로 40mm, 허용오차 1mm 이내 2) 등록번호와 QR코드를 같이 표기할 경우: 가로 50mm × 세로 40mm, 허용오차 1mm 이내 나. 자전거등록스티커에 지방자치단체 로고 등을 인쇄하지 않는 경우 1) 등록번호만 표기할 경우: 가로 40mm × 세로 15mm, 허용오차 1mm 이내 2) 등록번호와 QR코드를 같이 표기할 경우: 가로 50mm × 세로 15mm, 허용오차 1mm 이내 2. 표기사항 가. 필수사항: 자전거 등록번호 나. 선택사항: 지방자치단체 로고, QR코드, 자전거 등록시스템 홈페이지 주소 등 3. 글자 등의 모양 및 크기 가. 글자체: 서울남산체 나. 글자 크기: 등록번호 14포인트, 한글 및 영문 8포인트 다. QR코드 크기: 가로 11mm × 세로 11mm 4. 스티커 재질 가. 직사광선, 습기 등에 대한 내구성이 뛰어난 소재를 사용하고, 접착력이 강하여야 한다. 나. 부착된 스티커를 떼어낼 경우에는 찢어져서 재사용이 불가능하여야 한다. 5. 부착 위치 가. 기본 위치: 자전거 프레임의 탑 튜브 전면(헤드 튜브 쪽) 나. 자전거 구조상 탑 튜브 전면에 부착하기 어려운 경우: 자전거 프레임의 다운 튜브 상단(헤드 튜브 쪽) 또는 시트 튜브 전면 중앙
기본 부착 위치: ① 탑 튜브 전면	기본 부착 위치에 부착하기 어려운 경우: ② 다운 튜브 상단 ③ 시트 튜브 전면 중앙