[별표8]

용도별	장비명			내 용	내용 년수	소방선박
						5톤미만	5톤이상
						필수적재	필수적재
수중구조용장비	잠수 호흡기 세트	레귤레이터		내용 : 1단 고압조정기, 밸런스타입(다이아프램, 피스톤), 부력조절기, 주호흡기, 보조호흡기, 게이지, 드라이슈트 등 연결 가능 구조, 동계용 키트 포함	5	2	4
		주호흡기		내용 : 동계용 키트 포함	5	2	4
		보조호흡기		내용 : 밸런스타입, 동계용 키트 포함	5	2	4
		각종 게이지		종류 : 아날로그형, 디지털(컴퓨터)게이지	5	2	4
	부력조절기			내용 : 과압력 발생시 자동․수동압력 제거 기능 보유, 스쿠버 공기통과 결합 가능	5	2	4
	스쿠버핀			종류 : 밴드형, 수중구조형 등	소모품	2	4
	중량벨트			1세트 : 세트 당 중량은 16㎏ 이내 구성:다양한무게(1㎏,2㎏,5㎏)웨이트보유	소모품	2	4
	수경			내용 : 렌즈는 안전강화유리류 재질:크리스탈실린콘류	소모품	2	4
	건식잠수복			내용 : 내수압 40m 이상 구성:내피,양말,두건,발목벨트등	소모품	2	4
	습식잠수복			내용 : 원단두께 5㎜이상 원피스, 두건 포함 (색상코드 #FFC31E)	소모품	2	4
	수중칼			내용 : 로프나 그물 등을 절단할 수 있는 기능 보유, 녹방지 성능 보유	소모품	2	4
	수중조명등			내용 : 방수수심 50m이상, 배터리소모품(교환주기 2년)	3	2	4
	장비보관용가방			내용 : 하드케이스	소모품	2	4
	스쿠버공기통			내용 : 국제공인 규격품	15	4	8
	수심측정기			내용 : 방수 50m, 측정범위 0.6~50m 이상	10	1	1
	수난구조로프			내용 : 수중 수상구조시 견인, 인양등에 필요한 로프(11mm 및 로프백)	소모품	4	6
	잠수화			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	2	4
	잠수장갑			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	2	4
	마커부이(SMB)			내용 : 핑거릴(30M이상), 프라이머리 릴(120M이상), SMB(크기별,색깔별각각)	소모품	2	4
	긴급잠수장비			내용 : 일체형시스템으로 신속한 잠수를 할 수 있는 장비	5	2	2
	비상수중호흡기			내용 : 용량 30Cu.ft 이하, 비상용보조호흡기 포함		정원	정원
	수중 메모판			내용 : 방수 재질		2	4
수상구조용장비	구명자켓			구성 : 2중 안전잠금장치, 원터치버클, 다리연결끈 내용:부력80㎏이상	10	2	4
	스킨핀			내용 : 신발형, 수상구조용	소모품	2	4
	스노클			내용 : 퍼지밸브 장착형, 수경스트랩과 결합용이 구조	소모품	2	4
	구조헬멧			구성 : 헬멧본체, 헤드랜턴 장착장비 포함	5	2	4
	수난 구조용튜브			구성 : 구조자용어깨끈, 구조용견인끈 (길이 180㎝) 등 내용:인장강도360㎏(부력이좋은폼재질등사용)	5	2	4
	수난용 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용:육상겸용, 부력재 탈·부착식, 항공구조연결끈등	10	2	4
	카라 비너 (카라비너세트)		0형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용:종방향26KN이상,키락방식	소모품	20	30
			D형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용:종방향30KN이상,키락방식	소모품	10	10
	사체낭			내용 : 방수처리및내부가 보이지 않는 재질,인적사항 기록가능,운반용손잡이 등	소모품	1	2
	구조작업용 공구세트			구성 : 드라이버 외 100종 이상 (내전공구세트 포함)	5	1	1
	수중리프트백(수중부양백)			내용 : 인양능력 250㎏ 이상	6	1	2
	분리형 장대세트			1세트 : 3m, 7m 내용:갈고리형	10	1	1

구조장비 적재 기준

※ 단, 기온, 구조적 여건, 여러대의 출동선박 보유 등으로 적재가 불가능할 경우 임무 성격에 따라 출동 시 선택하여 적재할 수 있다.