[별표 1]

붕괴위험지역의 표지판(제5조 관련)

붕괴위험지역 표지판

표지판 설치 요령

급경사지 붕괴위험지역
	이 지역은 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제6조에 따른 붕괴위험지역입니다. 이 지역을 통행하는 사람이나 차량은 안전에 유의하시기 바랍니다. 문의(OO시청, T. (12-345-6789) OO 시장(군수ㆍ구청장)

1. 규격

가. 표지판 : 1.2m(가로) × 1m(세로)

나. 기둥 : 지름 10cm로 바닥에서 표지판 하단까지 2m 이상

2. 재질 : 표지판과 기둥 모두 철이나 알루미늄 또는 이와 유사한 재질

3. 색상

가. 표지판 바탕 : 어두운 노랑

나. 글씨 : 검정으로 하되, 붕괴위험지역은 빨강으로 함

다. 기둥 : 노랑색

라. 야간에도 잘 보일 수 있도록 제작할 것