■ 【별표 3】

기본설계ㆍ실시설계의 내용 및 작성기준(제22조제4항과 관련)

1. 토목분야

가. 기본설계

기본계획, 타당성조사를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용 등에 있어 일반적인 조사 및 분석, 비교ㆍ검토를 거쳐 최적안을 선정하고 주요시설물에 대해서만 예비설계를 수행하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계용역에 필요한 기술자료 등을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표시해야 할 사항
설계보고서	ㅇ 공사개요(목적, 규모, 사업비 등) ㅇ 조사사항 ㅇ 계획 ․노선계획 ․구조물계획 및 수리계획 ․환경영향평가 ․설계기준 및 조건 ㅇ 기본설계(선형, 토공, 교량공, 포장공, 출입시설, 부대시설 등) ㅇ 주요 시공계획 ㅇ 주요자재 수급․사용계획 ㅇ 공정계획 ㅇ 기본사업비 ㅇ 경제성분석(공사비, 보상비, 유지관리비) ㅇ 그 밖에 발주부대(기관)가 공사특성에 따라 필요하다고 판단되는 내용
주요구조 및 수리 계산서	ㅇ 구조계획도 ㅇ 설계조건 ㅇ 주요 구조계산 ․구조단면결정 및 사유 ․기초 허용지지력 계산 ․각부 주요구조의 제하중에 대한 구조계산 ․그 밖에 ㅇ 주요 수리계산 ․유역도 ․수리계산(설계빈도, 강우강도, 단면결정 등) ㅇ 그 밖에 발주부대(기관)가 공사특성에 따라 필요하다고 판단되는 내용

구 분	표시해야 할 사항
토질 및 지반조사보고서	ㅇ 토질개황 ㅇ 주요 토질조사(시추, 시항, 물리탐사 등) ㅇ 주요 토질시험(표준관입시험, CBR시험, 평판재하시험, 토성시험, 골재시험 등) ㅇ 성과분석 ․교량 및 터널구간 지층분석 ․교량기초 검토 ․사면안정 검토 ․성토(흙쌓기)재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가 등 ㅇ 그 밖에 발주부대(기관)가 공사특성에 따라 필요하다고 판단되는 내용
기본설계 예산서	ㅇ 기본설계내역서 ㅇ 기본단가산출서 ㅇ 기본수량산출서 ․수량집계표 ․공종별 수량산출서

구분	표시해야 할 사항
	도면종류	축척	사 항
설계도면	위치도	1/50,000 ～ 1/5,000 축척지형도	주변 지형지물 표기
	노선종평면도	H=1/1,000 V=1/500
	주요횡단면도	1/100～1/200
	주요 구조물 일반도	1/50～1/200
	주요단면 구조상세도	1/10～1/200	표준도, 기본설계단면도등
	기 타		필요한 도면

나. 실시설계

기본설계를 구체화하여 실제시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표시해야 할 사항
설계보고서	ㅇ 공사개요 목적, 범위 및 내용, 기간, 과업수행지침, 금액 등 ㅇ 계획 및 방침 ․ 위치선정 ․ 세부구조물 및 수리계획

구 분	표시해야 할 사항
설계보고서	․ 세부조경 계획 (사면보호, 식재계획 등) ․ 환경영향평가 (환경정책기본법에 의한 환경영향 평가서 작성 시) ㅇ 사전조사사항 ㅇ 세부시공계획 ㅇ 자재사용계획 ㅇ 세부공정계획 ㅇ 세부공사비 산정 ㅇ 그 밖에 필요한 세부사항 ․ 경제분석 - 공사비산출 - 유지보수비 - 경제성 분석 ․ 그 밖에사항
구조 및 수리 계 산 서	ㅇ 세부구조계산서 ․ 구조단면결정 계산 및 사유 ․ 기초허용 지지력 계산 ․ 각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 ․ 수리계산, 이와 관련된 단면결정계산 ․ 수리모형 실험결과 ․ 내진설계
토 질 조 사 보 고 서	ㅇ 토질개황 (목적, 범위, 조사기간) ㅇ 세부토질조사 (시추, 시항, 물리탐사 등) ․ 조사방법 ․ 조사위치 선정 ․ 조사결과 분석 ㅇ 세부 토질 시험 (표준관입시험, CBR시험, 평판 재하시험, 토성시험, 골재시험) ㅇ 부 목 ․ 지질분포 현황도 ․ 토질조사 위치도 (S=1/25,000) ․ 토질조사 위치 상세도 (S=1/1,200) ․ 재료원 현황도 ․ 지층단면도 ․ 시추조사 및 동적 콘관입시험결과 주상도 ․ 핸드오가 보링 주상도 ․ 실내시험 성과표 ․ 골재시험 성과표 (하상골재, 석산골재)
공사시방서	ㅇ 주요 시방내역 ․공사시방서 작성지침 참조

구 분	표시해야 할 사항
	도면종류	축 척	사 항
설계도면	위 치 도	1/50,000～ 1/5,000 축척지형도	주변지형지물 표기
	종단면도 및 평 면 도	1/1,200 ～ 1/3,000	세부 종평면도
	횡 단 면 도	1/100 ～ 1/200	세부 횡단면도
	구 조 물 도	1/100 ～ 1/200	세부 구조물도
	부대 시설도	1/100 ～ 1/200	세부 부대시설도 세부 가시설물 도면
	조 경 도	1/200 ～ 1/500	세부 조경계획 (사면보호, 식재계획 등 조경설계기준 참조)
	기 타		그 밖에 필요한 도면
설계 내역서			설계 설명서 공정별 세부내역서 수량 산출근거 그 밖에 필요한 산출근거

다. 설계변경

구 분	표시해야 할 사항
설계 보고서	1. 공사개요 ㅇ 전체공사에 대한 공사개요 설계개요, 사전조사사항, 계획 및 방침 등의 실시설계내용 ㅇ 설계변경 개요 (사유서) ․ 설계변경 부분에 대한 원안 및 변경설계내용 2. 변경계획 및 방침 가. 위치선정 나. 세부구조물 및 수리계획 다. 세부조경계획 (사면보호, 식재계획 등) 3. 사전조사사항 4. 세부 시공계획 5. 자재 사용계획 6. 세부 공정계획 7. 세부 공사비 산정 8. 그 밖에 필요한 세부사항

구 분	표시해야 할 사항
구조 및 수리 계 산 서	1. 변경세부 구조계산서 ㅇ 구조단면 결정계산 및 사유 ㅇ 기초 허용지지력 계산 ㅇ 각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 ㅇ 수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산 ㅇ변경구조설계 사유 및 근거
토 질 조 사 보 고 서	ㅇ변경토질현황, 조사, 시험보고서
공사 시방서	ㅇ전체 및 변경설계에 대한 공사시방서

구 분	표시해야 할 사항
	도면종류	축 척	사 항
설계 도면	위 치 도	1/50,000～ 1/5,000 축척지형도	전면공사에 대한 실시설계도면
	종단면도 및 평 면 도	1/1,200 ～ 1/3,000
	횡 단 면 도	1/100 ～ 1/200	전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	구 조 물 도	1/50 ～ 1/100	〃
	부대시설물도	1/100 ～ 1/200	〃
	조 경 도	1/200 ～ 1/500
	기 타		그 밖에 필요한 도면
설계 내역서			변경 세부설계 내역서 - 공종별 세부내역서 - 수량산출근거 - 그 밖에 필요한 산출근거

2. 건축분야

가. 기본설계

사업기획 및 계획설계의 제반조건 및 요구사항을 토대로 배치도, 평면도, 단면도, 입면도, 기본상세도, 내부전개도, 천정도, 구조도, 설비도, 재료, 공사비개산서, 공사기간 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음과 같다.

구분	표시해야 할 사항
설계 개요	∙설계개요(위치, 연면적, 건축면적, 건폐율, 용적률, 높이, 주차대수 등) ∙투시도(A4용지 2매 이내) ∙개요계획서(건축, 시공, 구조, 기계설비, 전기․통신설비, 토공, 조경) ∙법령 등에서 규정하는 사항에 대한 적합성 여부 ∙신기술․신공법
계획	∙배치계획(배치도, 주차계획, 동선계획 등) ∙평면계획(각층평면도) ∙입면계획 ∙단면계획(종단면도, 횡단면도) ∙마감계획(실내외 주요부분 마감 재료표)
시공	∙공정관리․품질․안전관리 계획의 개요
구조	∙구조계획서 ∙각층 구조평면도(기초, 기둥․보 등 주요 구조부) ∙구조단면도
기계	∙간선도 ∙설비계통도
전기 ․ 통신	∙간선도 ∙설비계통도 ∙에너지절약 및 유지관리에 관한 사항
토목	∙공사계획평면도(지반고, 계획고, 고저현황 등) ∙급수 및 우․오수공사계획평면도(우․오수 관경, 재질, 평면) ∙토목구조물 계획
조경	∙식재수종, 규격, 수량 등 ∙공개공지 계획(필요시)

나. 실시설계

1) 건축일반

기본설계를 구체화하여 시공에 필요한 사항과 시공자가 공사비의 내역명세를 작성하는데 충분한 정보를 제공하기 위한 설계도서를 작성하는 것으로서 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
목록	표 지		∙공사명, 작성 연월, 건축사사무소명
	도면 목록표		∙공사 구분, 도면 목차, 도면번호(페이지)
사전조사	지반조사 및 기초 등에 관한 사항		∙지반고, 지질 및 지형개요, 토질조사 및 토질주상도 작성, 토질시험(표준관입시험, 평판재하시험, 토성시험 등), 지내력 산출근거, 지하수위, 기초토질에 관한 의견과 강우량, 바람, 동결심도, 적설량, 교통, 수용인원, 장비 등
개요	계획 및 방침		∙부지선정 방침 및 대안검토(계획의 원칙 및 기준제시, 안채택 과정 설명), 시설물 종합배치계획, 수평·수직 동선계획, 방지계획, 세부배치평면, 입면계획 등
	설계 설명서		∙건축공사개요 ∙주차설계 ∙배치설계 ∙평면, 입면, 단면계획 ∙구조설계 ∙조경설계
	배치도	1/100이상	∙기본설계 시 배치도와 상이부분 및 상세부분 표현
	부분 배치도	1/50이상	∙상기사항(배치도)을 좀 더 구체적으로 표시 (필요시 작성)
	주차 설계도	1/100이상	∙축척, 주차장배치·평면, 도로, 통로 및 출입구의 위치, 폭, 재료 등
계산서	구조계산서 (법령에 따라 작성을 요하는 건축물)		∙세부계산서(내진설계포함)
시방서	공사시방서		∙공사시방서 작성요령 참조 ∙유지관리계획서

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
공사비 명세서	공사비명세서		∙세부공사비를 산정하여 공사비 명세서를 작성
안내도	부근안내도	임의	∙방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
조감도	조감도	임의	∙필요한 경우에 한함
투시도	투시도	임의	∙주변 건축물과의 스카이라인, 미관
주 변 현황도 배치도		임의 1/600 이하	∙축적, 방위, 대지경계선, 대지가 접하는 도로 및 대지 내 도로의 위치·폭, 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 각 건축물과 부수시설물간의 위치관계 및 동선처리, 심의대상 건축물과 다른 건축물과의 구별, 등고선·옹벽·정화조·배수시설·주차장 등 기본계획시에 고려된 사항
면적표	건축면적 산출표		∙각층 면적 및 부대복리시설 면적
마 감	실내외 마감 재료표		∙바닥, 천정, 내·외벽, 지붕 등 마감재료
평면도	각층평면도 상세도	1/100 이상	∙시공에 필요한 사항 ∙축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치, 재료의 두께, 개구부 및 방화문의 위치, 폭, 직통계단 또는 피난계단의 위치 및 폭, 복도의 위치 및 폭, 승강기의 위치 및 폭, 천정크레인 및 실험대, 서가, 전시대, 병원침대 등 개실의 평면계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기
입면도	정면도, 배면도, 좌·우측면도	1/100 이상	∙축적, 개구부, 옥상돌출부, 재료, 그 밖에 ∙주요 내외벽 마감선 치수기재 ∙문. 창 위치표시(바닥높이와의 상관관계 표시)
단면도	주단면도(종·횡으로 2면 이상)		∙구조 전체를 설명·파악할 수 있도록 작성하며, 층고 및 천정 내 배관을 위한 공간, 계단 등의 관계를 나타냄
전개도	천정평면도, 벽입면도		∙각층단면도로 확인이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항
상세도	주단면상세도	1/5∼ 1/50이상	∙주요부분 상세 표시
	개별 실평면, 단면상세도	〃	∙설치상세도
	계단평면·단면상세도	〃	∙설치상세도
	계단평면·단면상세도	〃	∙설치상세도
	그 밖에상세도(굴뚝 및 부착시설물 등)	〃	∙설치상세도
	셔터, 비트, 발코니 등의 부분 상세도	1/5∼ 1/50이상	∙주요부분 상세표시

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
구조도	각부배근 상세도	1/30이상	∙철근의 종류 및 배근형식, 보강근의 위치
	각부 구조단면도 (라멘도)	〃	∙각종 주철근 및 보강근의 종류·배근방법
	각부 구조 상세도	1/5∼ 1/50
	기초·기둥·보·슬라브· 콘크리트벽 일람표	1/30이상	∙기둥의 크기, 층별 기호 ∙철근의 지름 표시
	구조부재조립도		∙P.C철골 및 트러스 등
	구조부재접합상세도		∙P.C철골 및 트러스 등
창호도	창호일람표	1/50이상	∙모듈, 제작치수, 적용위치
	각층 창호 평면도	1/100 이상	∙모듈, 제작치수, 적용위치
단지 계획	보행자 및 차량동선도	1/600	∙단지 내.외 보행 및 차량흐름도 ∙각 시설물의 위치도등
조경 부분	조경 상세도 시공에 필요한 평면도, 입면도, 단면도 등 상세도면 일체 토목상세도	1/50이상	∙축척, 조경면적 또는 녹지면적 산출, 수종 등 식재계획․휴게시설(광장, 휴게소, 파고라, 원두막, 의자 등)․놀이시설(놀이터 등)․체육시설․환경조형시설(조각, 상징탑 등)․그 밖에(잔디, 휴지통, 안내판, 분수, 벤치, 등산로, 담장, 화단, 음료수대 등) ∙조경시설물의 위치, 크기, 포장 등 그 밖에사항
	배식평면도	1/200 이상	∙수종, 수형, 수목의 규격, 식수량, 식수면적 계산표 등

(주)1. 설계 설명서(설비분야 포함)에는 개요, 사전조사사항, 공사비 계산서, 세부 공정계획, 세부설비 및 자재 사용계획 등의 필요한 사항을 작성

2. 기본설계에 대한 표준설계도서의 설계심의도서를 구체적으로 작성

2) 지하주차장, 옹벽 등 토목

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
개 요	설계 설명서		∙흙막이 구조 ∙단면 상세 ∙옹벽구조
시방서	공사시방서에 포함
공사비 명세서	공사비명세서		∙세부 공사비를 산정하여 공사비 명세서 작성
현황도	현황도		∙지하 매설 구조물 현황
평면도	각종 평면도	1/100이상	∙세부 시설물 계획도
대지 종·횡단면도	대지 종·횡단면도	1/100이상	∙세부 종·횡단면도
기 타			∙그 밖에 필요한 도면

3) 건축기계설비

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
배치도	배치도	임의	∙기본설계 시 표시된 사항을 구체화한 내용
계통도	계통도	임의	∙각종 설비용 덕트 및 배관 - 공조 설비(냉난방, 환기 등) - 위생 설비(급배수·급탕·소화·가스등) - 그 밖에 설비
평면도	각종 평면도	1/50이하	∙옥외배관, 옥외공동구 ∙각층 설비용 덕트 및 배관 ∙기계실 덕트 및 배관 확대 ∙장비 일람표
상세도	상세도	1/5∼1/50	∙주요 샤프트, 비트 내·외 덕트 및 배관 ∙주요부분 상세도
계산서	각종 계산서		∙각종 설비 부하 및 용량 계산
공사비 명세서	공사비 명세서		∙각종 설비별 공사비 명세서
시방서	공사시방서 (기계설비)		∙특기사항 - 기기의 제작 회사명 - 특수공법 및 시험법 - 시공도의 종류 및 축척 지정 - 공사 시방서의 적용 범위

4) 건축전기설비

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
개요	설계 설명서		∙전기 설비 개요 - 각종 설비(전력, 방재 및 그 밖에)에 대한 구성과 기능에 대한 설명 ∙수.변전 설비에 관한 수전방식, 배치 및 감시제어에 관한 설명 ∙본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물에 대한 설명 ∙에너지 절감 및 유지관리에 관한 고려사항
	배치도	1/100이상	∙각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도 ∙옥외에 설치되는 전기관계 시설물의 위치 평면도 및 전기기기 정격상세도 등
계산서	전기설비 계산서		∙조도계산서 ∙부하산출서 및 수·변전설비용량 계산서 ∙발전기 용량 계산서 ∙축전지설비 등의 용량 계산서 ∙간선계산서
시방서	공사시방서(전기설비)		∙당해 공사에 필요한 특기사항
공사비 명세서	공사비 명세서		∙세부 공사비를 산정하여 공사비 명세서 작성
계통도	각종 전기설비의 계통도		∙전등, 전열, 동력, 방재설비, 및 그 밖에 필요한 설비의 계통도 또는 입상도와 각종 기기 및 배선의 정격, 규정
간선도	옥외 간선도	1/20 이상	∙전력, 방재설비 및 그 밖에 필요한 설비의 옥외간선 평면도, 제반 간선의 전력, 설치방법, 설치상세도 등
수·변전 설비도	수·변전설비도	1/100이상	∙수·변전설비의 결선도, 평면도, 입면도 및 그 밖에 설치 상세도
설 비 배치도	각종 전기설비의 배치도	1/100이상	∙전등, 전열, 동력, 방재 및 그 밖에 설비에 대한 배선도와 결선도
기 타			∙그 밖에 필요한 도면

(주) 건축통신설비와 포함하여 작성할 수 있다.

5) 건축통신설비

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
개 요	설계 설명서		∙통신설비 개요 - 각종 설비(전화·TV 및 그 밖에)에 대한 구성과 기능에 대한 설명 ∙본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물에 대한 설명 ∙유지관리에 관한 고려사항 ∙현 운용통신 체계에 대한 신설, 이전 계획서
	계통도	임의	∙각종 통신설비(전화, LAN, WAN, 방송, 보안, A/V, 옥외 등) - 전화 설비(IP전화 시스템 계통도 등 ) - LAN (전장관리 / 자원관리체계 등) - 방송, 보안, A/V, 옥외 통신시스템 등
계산서	통신설비계산서		∙전화, LAN 회선수 산출계산서 ∙TV전계강도 계산서 ∙앰프 용량 계산서, 음향 시물레이션 계산서 ∙그 밖에 필요한 계산서
시방서	공사시방서 (통신설비)		∙당해공사에 필요한 특기사항
공사비 명세서	공사비명세서		∙세부 공사비를 산정하여 공사비 명세서 작성
간선도	옥외간선도	1/20이상	∙전화설비.TV공청설비 및 그 밖에 필요한 설비의 옥외간선 평면도·설치방법·설치상세도등
설 비 평면도	각종 통신설비의 평면도	1/100이상	∙전화설비.TV공청설비 및 그 밖에 설비에 대한 배선도와 결선도
기 타			∙그 밖에 필요한 도면

6) 설계변경

가. 건  축

구 분	작성도면	축 적	표 기 사 항
설계변경 일반사항			∙전체공사에 대한 공사개요, 설계개요, 사전조사사항, 계획 및 방침 등의 실시설계 내용 ∙설계변경 개요(설계변경 부분에 대한 원안 및 변경 설계내용) - 구조, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률 등 - 수평·수직동선 계획, 세부배치, 평면, 입면계획 등 - 세부 공정계획 - 세부 자재계획 - 공법 비교검토
구조계획서			∙전체구조에 대한 구조계획 (실시설계 시 구조계획서 내용) ∙변경설계에 대한 구조계획 (실시설계 시 구조계획서 내용)
토질조사서 공사시방서			∙전체 및 변경설계에 대한 구조계산서 ∙기초구조 설계변경시 ∙전체 및 변경설계에 대한 공사시방서
설계도면	부근안내도	임의	∙전체공사에 대한 실시설계도 내용
	조감도 또는 투시도	임의	∙전체공사에 대한 실시설계도 내용
	배치도	1/600이하	∙전체공사에 대한 실시설계도 내용
	건축물내의 마감표		∙전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	평면도, 입면도 (4면)	1/50이상 또는 1/100이상	∙전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	주단면도	1/100이상	∙전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	기초, 기둥, 보, 지붕 구조도 각종 시공 상세도	1/100이상 1/50∼1/30	∙전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	각종구조단면 상세도 및 배근상세도	1/50∼1/30	∙전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용

나. 기계설비

구 분	표시해야 할 사항
설계 설명서	∙전체공사에 대한 공사개요, 주요 생산설비, 주요 유틸리티 설비, 복리후생설비, 에너지절감 및 유지관리에 필요한 사항 등 실시설계내용 ∙설계변경개요(설계변경 부분에 대한 원안 및 변경 설계내용) - 설비시방, 배치계획, 생산조건, 생산량 등 - 주요유틸리티설비 - 에너지절감 및 유지관리에 관한 사항 - 세부시공계획 - 세부공정계획 - 세부 공사비 비교검토 - 변경사항 비교검토
공사시방서	∙변경 설계에 대한 시방사항
설계계산서	∙변경 설계에 대한 설계계산서 - 주요 생산설비의 용량계산서 및 선정서 - 주요 유틸리티 설비의 용량계산서 및 선정서 - 작업능력, 싸이클 타임, 작업효율에 관한 세부계산서 - 부하계산서

구분	도면종류	표시해야 할 사항
설계도면	일반사항	전체공사에 대한 실시설계도 내용
	배 치 도 계 통 도 평 면 도 단 면 도 기 계 실 입체단면도 옥외공동구 상 세 도 기 타	전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

다. 전기․통신설비

구 분	표시해야 할 사항
설계 설명서	∙전체 공사에 대한 공사개요, 설계개요, 사전 조사사항, 계획 및 방침 등의 실시설계와 변경 내용 ∙설계변경 개요 - 각종 설비 - 인입, 수변전 및 배정설비 구성, 변전실의 배치 결선도 등 - 계장설비 - 특수한 공법기준 - 각종 설비의 전력에너지 절감방안 등
설비 계산서	∙변경설계에 대한 설계계산서 - 조도계산서 - 부하계산서 - 통신설비계산서 - 각종 통신설비의 세부 계통도 - 예비 및 비상전원(발전기) 용량계산서 - 축전지 설비 용량계산서 - 전압강하 계산서 - 계측 및 조절범위 산출서 - 그 밖에 채택된 설비용량 계산서, 선실계산서 등
공사시방서	∙변경설계에 대한 시방사항
설계도면	∙원설계도에 변경내용 표시

7) 기본설계·실시설계의 규격 및 제출부수

구 분	규 격(m/m)	지 질	소요부수	비 고
기본설계 (설계도면)	A (841×1,189) 또는 A (594×841)	청사진용 감 광 지	17부
실시설계 (설계도면)	A (841×1,189) 또는 A (594×841)	〃	17부
각종서류 (설계 설명서 등)	B (257×364) 또는 A (211×297)	갱지이상	17부

(주) 단, 설계의 내용 및 심의계획에 따라 관계서류의 규격, 지질 및 소요 부수를 변경할 수 있다.