[별표 2] 저압수전의 경우(제6조제3항제3호관련)

주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사고시 SM이 SN, SN1 및 SN2보다 먼저차단        되어서는 아니된다.

2.  SF는 SN과 동등 이상의 차단용량일 것.

약호	명 칭
S	저압용개폐기 및 과전류차단기