■ 자연ㆍ인공지명 정비 및 관리 등에 관한 규정 [별표 5]

저수지 명칭 후부 요소 적용기준(제9조 관련)

종류

후부요소 적용기준

후부요소

저수지

(貯水池)

ㅇ 명칭 후부 요소를 다음과 같이 사용하는 것을 원칙으로 함

기능	종 류	후부 요소
치수 시설	① 식용, 관개용 등 각종 용수를 확보할 목적으로 만들어진 것 * ②에 해당하지 않는 것으로 한정함	저수지
	② 「댐건설ㆍ관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 ‘댐’(예: 청평댐) 및 「방조제 관리법」제2조 제1호에 따른 ‘방조제’(예: 시화방조제) 건설로 인해 만들어진 것	호

ㅇ 단, 다음과 같은 경우는 예외로 함

기 능	후 부 요 소
치수시설①+유적지 등	지, 방죽, 거, 제’ 등 사용가능
치수시설①+주변 공원 조성	‘호’ 사용가능

* 종류가 저수지인 것은 변하지 않음에도 후부요소를 예외적으로 사용하는 경우에는 후부요소로 ‘지, 방죽, 거, 제, 호’ 등을 사용하게 된 배경을 지명유래에 기록하여 관리

- ‘소류지’는 아래의 사항을 고려하여 후부요소로 사용하지 않음

* 소류지는 ‘늪지대’를 잘못 가리켜 이르는 말임

- ‘방축’은 아래의 사항을 고려하여 ‘방죽’으로 순화함

* 저수지의 둑 부분을 의미하는 단어로는 ‘방축’이 아닌 ‘축방’이 적합하며, ‘축방’을 의미하는 순우리말 단어인 ‘방죽’은 둑과 못 부분을 아울러 저수지 전체를 이르는 말임

․ 저수지

․ 호(湖)

․ 지(池)

․ 방죽

․ 거(渠)

․ 제(堤)