[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목	품질‧성능 평가기준	시료수1)
1. 코일저항/절연저항 시험	- 코일저항은 원제조사별 성능제원에 만족하여야 한다. - 절연저항은 10 ㏁ 이상이어야 한다	6
2. 분사개시압력 시험	- 원제조사별 성능제원에 만족하여야 한다.	6
3. 분사상태 및 후적 시험	- 외관상 분사상태가 양호하고 후적이 없어야 한다.
4. 동적 유량특성 시험	- 원제조사별 성능제원에 만족하여야 한다.	6
5. 내구성 시험	- 시험 후 동적 유량특성 시험을 만족하여야 한다.	4

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.