[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	⦁폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 ⦁P/N별 분류, 기본정보 입력	⦁코어(Core) 회수․보관용 설비
2	세 척	⦁외부 세척 - 세척액을 이용하여 외부 오염물질(녹, 탄소, 찌꺼기)을 제거 - 이물질 보호캡으로 밀봉	⦁세척공구 - 세척조, 세척류, 세척솔 등
3	분 해	⦁주요 부품별 분해 - 캡-너트, 노즐바디, 노즐 니들, 스페이서, 컨트롤 밸브 등	⦁분해용 공구 - 소켓렌치, 스패너 - 라쳇핸들 등
4	세 척	⦁ 주요 부품 세척 1차/2차 세척 - 노즐바디, 노즐 니들, 스페이서, 컨트롤 밸브 등	⦁1차 세척공구 - 세척조, 세척류, 세척솔 등 ⦁2차 세척 공구 - 초음파 세척기
5	보수/ 조정	⦁육안 검사 - 이상마모 - 스크래치 발생여부 - 홀막힘 여부 - 녹 발생여부 ⦁부품 교체 ⦁부품 가공	⦁홀 검사기 - 현미경 ⦁연마기 ⦁작업대, 다이얼게이지 ⦁마이크로미터, 토크렌치 등
6	재조립	⦁주요 부품별 재조립 - 컨트롤 밸브, 스페이서, 노즐 니들, 노즐바디, 솔레노이드 밸브, 캡 너트 등	⦁조립용 공구 - 소켓렌치, 스패너 - 라쳇핸들 등
7	최종 검사	⦁성능검사 1차 - 솔레노이드 작동상태 확인 - 개시압력 적정성 유무 - 분사패턴 적합성 확인 - 백리크 상태 확인 등 ⦁성능검사 2차 - 부하별 성능검사	⦁1차 성능 검사기 - 절연저항 측정기, 저항측정기 - 분사 개시압력 및 분사패턴 시험기 ⦁2차 성능 시험기 - 동적 유량성능 시험기
8	포장/ 출하	⦁표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드 등)	⦁포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.