[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 열시 출력   성능 시험

원제조사의 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우는 다음의 열시 출력의 정격 전류 성능기준을 만족하여야 한다.

회전수 (r/min)	정격 전류(A) 성능 기준
	70 A	90 A	110 A	150 A
1800	32 A 이상	45 A 이상	53 A 이상	90 A 이상
2500	55 A 이상	65 A 이상	74 A 이상	116 A 이상
5000	75 A 이상	-	95 A 이상	150 A 이상
6000	-	83 A 이상	-	-

6

2. 냉시 출력   성능 시험

원제조사의 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우는 다음의 냉시 출력의 정격 전류 성능기준을 만족하여야 한다.

회전수 (r/min)	정격 전류(A) 성능 기준
	70 A	90 A	110 A	150 A
1800	40 A 이상	60 A 이상	73 A 이상	120 A 이상
2500	65 A 이상	80 A 이상	98 A 이상	150 A 이상
5000	85 A 이상	102 A 이상	118 A 이상	170 A 이상
6000	-	105A이상	122 A 이상	173 A 이상

3. 조정기 성능 시험

원제조사의 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 조정기 조정 전류는 5 A 부하에서 DC (14.4 ± 0.3) V를 만족하여야 한다.

3

4. 소음시험

원제조사의 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 (1 500～3 000) r/min 영역은 85 dB(A)이하, (3 000～7 000) r/min 영역은 95 dB(A)이하이어야 한다.

5. 고온내구 성능 시험

시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없어야 한다. 또한 성능 저하율은 초기 열시 출력 성능의 10 % 이하이어야 한다.

2

6. 고속내구

성능 시험

시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없어야 한다. 또한 성능 저하율은 초기 열시 출력 성능의 10 % 이하이어야 한다.

2

7. 진동내구

성능 시험

시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없어야 한다. 또한 성능 저하율은 초기 열시 출력 성능의 10 % 이하이어야 한다.

2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.