[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	⦁폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 ⦁P/N별 분류, 기본정보 입력	⦁코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분 해	⦁주요 부품별 분해 - 밴드 - 부트 - 인 보드 하우징 - 샤프트 - 아웃 보드 하우징 - 볼, 케이지, 레이셔 등	⦁분해용 공구 - 바이스, 핸드 그라인더 - 드라이버, 분해용 망치, 에어건 - 하우징 분해 전용 기계
3	세 척	⦁바렐 세척 - 케이지, 레이셔 ⦁바렐 세척 - 하우징/샤프트 ⦁브러쉬 세척 - 하우징, 샤프트	⦁바렐 세척기(케이지, 레이셔용) ⦁바렐 세척(하우징, 샤프트용) ⦁와이어 브러쉬 세척(페인트 제거용) ⦁수세척기(케이지, 레이셔용)
4	보수/조정	⦁케이지 - 외경, 내경, 창폭, 평면, 마모, 균열 ⦁레이셔 - 외경, 볼 접촉부 마모상태, 키홈 등 ⦁아웃 보드 하우징 - 마모, 균열, 세레이션, 나사부, 샤프트 휨 ⦁인 보드 하우징 - 마무, 균열, 씰접촉부, 키홈	⦁도장 작업 - 페인트 부스, 스프레이 건 ⦁이너파트(Inner Parts) 검사 - 다이얼 게이지 - 하이트 게이지, 마이크로미터 게이지 - 버니어캘리퍼스, 다이스(㎜, inch용) - 각도 게이지 - 샤프트 휨 게이지
5	재조립	⦁주요 부품별 재조립 - 아웃보드 조인트 조립 - 인보드 조인트 조립 - 부트, 밴드, 샤프트 조립 등	⦁조립용 공구 - 작업대, 볼조립용 치공구 - 그리스 주입기, 고무 망치 등 - 아웃보드 조인트 절각 확인
6	최종 검사	⦁성능 검사 - 백래시 성능	⦁성능시험기
7	포장/출하	⦁표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기 등)	⦁포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.