[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 기본 성능시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우는 다음의 성능을 만족하여야 한다.

조건	냉방능력(W)(±5%)			소요동력(kW)
	토출량 180 ㎤/rev	토출량 170 ㎤/rev	토출량 150 ㎤/rev	토출량 180 ㎤/rev	토출량 170 ㎤/rev	토출량 150 ㎤/rev
기준	5 116 이상	4 802 이상	4 070 이상	3.02 이하	2.89 이하	2.65 이하

2

2. 내압시험

냉매의 누설이 없어야 한다.

2

3. 소음시험

작동소음은 82 dB(A) 이하 이어야 한다.

클러치 흡탈 착음은 88 dB(A) 이하 이어야 한다.

2

4. 클러치 어셈블리

내전압 시험

절연파괴 및 섬광이 없어야 한다.

2

5. 클러치 어셈블리

절연저항 시험

저항이 50 ㏁ 이상 이어야 한다

2

6. 초고속 단속시험

시험 후 내압시험을 만족하여야 한다.

2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.