[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	⦁폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 ⦁P/N별 분류, 기본정보 입력	⦁코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분 해	⦁주요 부품별 분해 - 오일팬 분해 - 토크컨버터하우징 분해 - 오일펌프 분해 - 클러치 분해 등	⦁분해용 공구 - 육각 렌치 세트, 소켓 렌지 세트 - 드라이버 세트, 임팩트 렌치
3	세 척	⦁자동변속기 세척 - 하우징, 기어류, 클러치, 차동기어, 유성기어, 오일펌프 등 ⦁밸브바디 세척 - 솔레노이드 밸브, 바디, 스풀 등 ⦁토크컨버터 세척 - 펌프 임펠러, 스테이터, 터빈, 댐퍼클러치, 프론트 커버 등	⦁자동변속기 외부 세척 - 고압세척기, 세척용 지그 등 ⦁밸브바디/ 토크컨버터 등 내부 - 세척조, 세척유, 세척솔, 에어건 등
4	보수/ 조정	⦁부품 교체 - 오일 링, 클러치, 디스크 플레이트, 필터 등 ⦁부품 가공 - 캐리어 핀, 디퍼런셜 핀 용접, 토크컨버터 하우징 용접 등	⦁저항 측정기, 솔레노이드 밸브 성능 측정기 ⦁마이크로미터, 토크렌치 ⦁CO2 용접기, 토크컨버터 기밀 시험기, 선반 등
5	재조립	⦁주요 부품별 조립 - 하우징, 샤프트, 베어링, 기어류, 클러치, 차동기어 장치, 유성기어 장치, 오일펌프 오일 팬 등 - 밸브바디, 토크컨버터, 각종 제어 장치 등	⦁조립용 공구 - 육각 렌치 세트, 소켓 렌지 세트 - 드라이버 세트, 임팩트 렌치, 고무 망치 등 - 조립용 지그 장치 등
6	최종 검사	⦁유압성능평가 - 각 단별 유압 성능 검사	⦁자동변속기 유압성능 시험기 - 성능시험용 면판 지그 등
7	포장/ 출하	⦁표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기 등)	⦁포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.