[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	⦁폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 ⦁P/N별 분류, 기본정보 입력	⦁코어(Core) 회수․보관용 설비
2	외부 세척	⦁외관 세척 - 이물질 보호캡으로 밀봉 - 외부 이물질 제거	⦁세척설비, 세척솔, 세척조 ⦁초음파 세척기
3	기본 검사	⦁기본 작동 검사 - 코일저항 검사 - 절연저항 검사 ⦁외형 검사	⦁디지털 테스트기(저항 측정) ⦁고정 지그 ⦁절연저항시험기(DC 500V)
4	분해	⦁주요 부품 분해 - 흡입 밸브, IMV 밸브, 플런저, 캠샤프트 등	⦁작업대, 분해용 전용지그 ⦁에어건, 공기압축기
5	내부 세척	⦁주요 구성품 세척 - 구성품 표면 이물질 제거 ⦁주요 구성품 초음파 세척 - 구성품 내부 이물질 제거	⦁세척설비, 세척솔, 세척조 ⦁초음파 세척기
6	보수/ 조정	⦁플런저, 캠샤프트 마모부 복원 ⦁복원 불가능 부품의 교체	⦁연마기 ⦁작업대, 다이얼게이지 ⦁마이크로미터, 토크렌치
7	재조립	⦁주요 부품 조립 - 흡입 밸브, IMV 밸브, 플런져, 캠샤프트 등	⦁작업대, 전용지그 ⦁에어건, 공기압축기
8	최종 검사	⦁성능검사 1차 - 솔레노이드 작동상태 확인 ⦁성능검사 2차 - 부하별 성능검사	⦁송출량 성능 시험기
9	포장/ 출하	⦁표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기 등)	⦁포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.