[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

평가항목	품질․성능평가 기준	시료수1)
1. 엔진 최대출력	자동차 제작사에서 제시하는 엔진 제원의 최대출력의 95% 이상을 만족하여야 한다.	1
2. 엔진 최대토크	자동차 제작사에서 제시하는 엔진 제원의 최대토크의 95% 이상을 만족하여야 한다.

1) 재제조제품의 품질성능ㆍ평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.