[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	•폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	•코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분 해	•주요 부품별 분해 - 프런트케이스 케이스 - 실린더 헤드, 실린더 블록 - 연료분사장치 - 피스톤 및 커넥팅로드 - 캠샤프트, 크랭크 샤프트 - 워터펌프 분리 - 오일팬, 오일쿨러 분리 등	⦁작업대 •분해용 공구 - 육각 렌치 세트 - 소켓 렌지 세트 - 드라이버 세트 - 임팩트 렌치 - 고무망치
3	세 척	•오일 라인 세척 - 실린더 블록 내의 오일 라인 •스팀 세척 및 고압 세척 - 피스톤 로드/크랭크샤프트 - 오일팬/쿨러 - 실린더 헤드/실린더 블록 등	•오일 라인 세척 - 세척도구 - 메탈가루 또는 카본 •스팀 세척기 •그라인더
4	보수/ 조정	•부품 교체 - 실린더 헤드 가스켓 - 오일링, 압축링, O링 등 •부품 가공 및 복원 - 실린더 블록/실린더 헤드 - 크랭크샤프트/캠 샤프트 - 밸브 등	⦁연마기 ⦁작업대, 다이얼게이지, 정반 ⦁마이크로미터, 토크렌치 ⦁수압 테스트기 ⦁밀링머신 ⦁호닝머신 ⦁센터링머신
5	재조립	<주요 부품별 조립> •밸브 - 마모, 균열 확인 - 밸브 스템 측정 •크랭크 샤프트 - 메인저널베어링 오일 간극 확인 - 피스톤과 실린더 간극 측정 •피스톤 로드, 커넥팅 로드 - 외경, 휨 확인 •실린더 헤드/실린더 블럭 - 마모, 부식, 균열, 휨 확인 •오일쿨러 - 균열, 이물질 확인 •연료분사장치 등	•다이얼 게이지, V블록 •조립용 공구 - 육각 렌치 세트 - 소켓 렌지 세트 - 드라이버 세트 - 임팩트 렌치, 토크 렌치 •실리콘, 고무망치 •마이크로미터 •압력게이지 •다이얼게이지 •피스톤 조립 특수공구
6	최종 검사	• 성능검사 - 무부하 성능검사	•엔진 성능시험기
7	포장/ 출하	•표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기)	•엔진고정 작업 및 포장

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.