[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 기본 성능 시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 다음의 열시 출력 성능 전류별로 성능기준을 만족하여야 한다.

입력축 회전수 (r/min)	공기온도 (℃)		팬 회전수 (r/min)
3 000	on	80±3	2 400 이상
	off	상온	1 000 이하

4

2. 단속(on-off)

내구 성능시험

내구 후 성능 시험의 회전속도 변화율이 초기치의 10 % 이하이어야 하며, 작동부에서 오일의 누유가 없어야 한다.

2

3. 고온 연속 내구 시험

내구 후 성능 시험의 회전속도 변화율이 초기치의 10 % 이하이어야 하며, 작동부에서 오일의 누유가 없어야 한다.

2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.