[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 액추에이터 작동 시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우는 다음의 기준을 만족하여야 한다.

구분	시험 온도 조건
	(23±2) ℃	-(30±2) ℃
작동시간	2s ~ 5 s 이내	8 s 이하

3

2. 오버런 시험

오버런 시간이 1.0 s 이하이어야 한다.

3

3. 작동 전류 시험

구분	모터 작동에 따른 전류 성능기준
	돌입 전류 (Inrush current)	작동 전류 (Operational Current)	구속 전류 (Stall Current)
전류 기준	4.5 A 이하	2 A 이하	5 A 이하

3

4. 살수 시험

시험 후 액추에이터 작동 시험(23 ℃ 조건), 오버런 시험, 작동 전류 시험기준을 만족하여야 한다.

3

5. 미러 떨림 시험

미러 떨림 성능기준은 원점으로부터 ± 35 mm 이하를 만족하여야 한다.

3

6. 사이클 내구시험

시험 후 액추에이터 작동 시험(23 ℃ 조건), 오버런 시험, 작동 전류 시험에 대한 성능 저하율은 초기 성능의 10 % 이하이어야 한다.

3

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.