[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	• 사무실, 일반가정 또는 코어 판매업자로부터 회수 • 육안으로 외관 및 판손여부 등 확인	• 코어 보관용 설비
2	분해	• 드럼부, 현상부, 토너호퍼부 등 토너카트리지 구성 부품별 완전분해	• 작업대 • 분해 부품 보관 상사 • 분해 전용 공구 - 전동 드라이버 - 토크 드라이버
3	세척	• 에어세척 - 분해된 부품 및 잔류토너 완전제거 • 전용클리너 세척 - 대전롤러, 현상롤러 등 재사용 가능 부품 • 초음파 세척 - 기어, 사이드 커버 등 플라스틱 부품 등	• 집진기 및 집진부스 • 에어건, 공기압축기 • 초음파 세척 설비 등
4	보수/조정	• 주요 부품 교환 및 토너 충진 - 감광드럼, 블레이드, 대전롤러, 닥터블레이드 등 상태에 따라 별도의 가공을 거쳐 재사용 또는 신품으로 부품교환 - 토너 수동 및 자동주입, 정량충진 및 충진무게 확인	•전자저울 •토너 수동 및 자동주입기 등
5	재조립	• 현상부와 드럼부 조립, 보호 Cover조립(접지 및 센서 점검)	• 조립 전용 공구 - 전동 드라이버 - 토크 드라이버
7	최종검사	• 해당프린터에 장착, 인쇄물을 출력하여 화상 및 농도검사 • 회로부분의 물질 또는 파손 확인	• 농도측정기 • 토너 진공 조절장치 등
8	포장/출하	•표시사항(모델명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드 등)	• 포장상자 • 밴딩기 등

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.