[별표 1]

품질ㆍ성능평가 기준

(제4조 관련)

시험항목		품질 성능 평가 기준	시료수1)
1. 시동 시험		원제조사별 성능 제원에 따른다.	1
2. 첫장 출력시간 측정 시험		원제조사별 성능 제원에 따른다.	1
3. 연속 출력 속도 측정 시험		원제조사별 성능 제원에 따른다.	1
4. 통지시험	용지걸림	용지 걸림이 없을 것	1
	주름	용지 주름이 없을 것	1
	비틀림	비틀림이 없을 것	1
	미끌림	미끌림 급지 없을 것	1
	다매급지	다매 급지 없을 것	1
5. 화상품질시험	화상 정렬 측정 시험	원제조사별 성능 제원에 따른다.	1
	화상 삐뚤어짐 시험	원제조사별 성능 제원에 따른다.	1
	배율측정시험	원제조사별 성능 제원에 따른다.	1
	화상농도시험	원제조사별 성능 제원에 따른다.	1
	이상화질 확인	화상 빠짐, 얼룩, 오염 등이 없을 것	1
6. 소음시험		원제조사별 성능 제원에 따른다.	1

1) 재제조제품의 품질성능ㆍ평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 1개를 채취하며, 그 외의 경우 시료 채취 방법은 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따른다.