[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 최저 작동 압력 시험

움직임이 원활하며 이상 소음이 없어야 한다.

2

2. 시동 압력 시험

정격 압력의 3 %를 초과하지 않아야 한다.

2

3. 내부 누유 시험

내부 누유량은 아래의 표의 허용 값을 초과하지 않아야 한다.

참 고

1. D : 실린더 튜브 내경 mm

2. 피스톤 패킹의 종류기호는 다음의 패킹을 나타낸다.

- U : U패킹                  - X : X링

- O : O링                    - S : 조합 씰(seal)

상용 압력 (MPa)	피스톤 씰 종류(단위 : mL/10min)
	U·O·X	S
10~20	≦D x 0.015	≦D x 0.03
21~25	≦D x 0.025	≦D x 0.05
26~35	≦D x 0.035	≦D x 0.07

2

4. 외부 누유 시험

로드 와이퍼 부의 외부 누유량은 아래 그림의 허용 값을 초과하지 않아야 하고, 로드의 와이퍼 부를 제외한 다른 곳에서는 누유가 발생하지 않아야 한다.

2

5. 스틱 슬립 시험

전체 행정 거리에 걸쳐 스틱 슬립이 발생하지 않고, 원활히 작동하여야 하며 이상 소음이 없어야 한다.

2

6. 추력 효율 시험

추력 효율은 90 % 이상이어야 한다.

2

7. 횡하중 시험

외부 누유 시험을 실시하여 평가기준을 만족하여야 한다.

2

8. 내압 시험

튜브 및 배관 부분의 영구 변형, 부품의 파괴 등이 없어야 하고, 내부 누유 시험을 실시하여 평가기준을 만족하여야 한다.

2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.