[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목	품질‧성능 평가기준	시료수1)
1. 수밀 시험	누설부위가 없어야 한다.	3
2. 내열/내한 사이클 시험	구성부품의 기능을 손상시키는 변형, 변색이 없어야 한다.	3
3. 고온/저온 방치 시험	구성부품의 기능을 손상시키는 변형, 변색이 없어야 한다.	2
4. 살수 시험	수분 유입 및 반사파의 균열, 변형, 접촉불량, 단락 등 이상이 없어야 한다.	2
5. 진동 시험	구성부품의 변형, 헐거움, 균열, 단선, 접촉불량 등 이상이 없어야 한다.	2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.