[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	• 폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	• 코어 회수 ․ 보관용 설비
2	분해	• 와이어 연결선, 전구 분리 • 와이어 고무 씰 분리 • 각종 볼트류 분리	• 드라이버 • 분해용 전용 공구
3	세척	• 수세척 - 콤비네이션 램프 전면부 • 에어세척 - 램프 안쪽	• 에어건, 공기압축기 • 세척 설비
4	보수/ 조정	• 콤비네이션 램프 전면부 연마 - 전면부 습식 상태에서 연마지로 연마(거친 연마지→고운 연마지) • 광택 - 그라인더와 광택제 사용하여 전면부 광택 • 코팅 - 코팅 작업 후 건조 - 1액형 코팅제: 주제, 희석제를 혼합하여 1회 도포 후 자외선 건조 - 2액형 코팅제: 주제, 가소제, 경화제를 혼합하여 1차 도색 후 30분 자연건조, 2차 도색 후 적외선 건조 - 투명보호필름 부착	• 연마지 • 분무기 • 그라인더 • 광택제 • 공기압축기 • 도장 스프레이 • 자외선 건조기 • 적외선 건조기
6	재조립	• 각종 볼트류 체결 • 와이어 고무 씰 결합 • 새 전구 교체 • 와이어 연결선 결합	• 전동 드라이버
7	최종 검사	• 검사 - 외형 검사(육안 검사) - 성능 검사(전원 인가 후 전구 점등 확인)	• 전원 공급 장치
8	포장/ 출하	•표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드)	• 포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.