[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	•폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등으로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	•코어(Core) 회수․보관용 설비
2	분 해	• 1차분해 - 스틸밴드, 클립, 벨로우즈 탈거 - I.B.J 어셈블리(Ass’y) 분리 - 피드 튜브(Feed Tube) 절단 • 2차분해 - 서브 어셈블리 클램프(Sub Ass’y Clamp) - 서 클립 제거(Sir Clip), 랙 스토퍼 - 랙 부쉬(Rack Bush) - 피니언 하우징 볼트(Pinion Housing Bolt) - 락 너트(Lock Nut) - 요크 플러그(Yoke Plug) - 요크(Yoke) - 서브 어셈블리 턴 클립(Sub Ass’y Turn Clip) - 엔드 플러그(End Plug) - 셀프 락 너트(Self Lock Nut) - 피니언밸브(Pinion Valve) - 랙 바(Rack Bar) - 랙 하우징 언 클림프(Rack Housing Un-Clamp)	• 작업대 등 • 분해용 공구 - 스페셜플라이어, 칼, 소켓, 라쳇핸들, 회전돌리개, 에어 임팩트 렌치, 비트소켓, 고무망치
3	세척	• 구성부품별 특성에 맞는 세척방법 구분 - 수세척 : 피니언밸브 - 스팀세척 : 랙 스토퍼, 랩 부쉬, 피니언밸브하우징, 요크, 랙바, 랙 하우징 등	• 세척공구 - 세척조, 붓, 세척유 등 • 세척설비 - 수세척기, 스팀 세척기

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
4	보수/ 조정	• I.B.J - I.B.J 조정 • 랙바 - 마모도확인, 탭(Tap) 재생, 휨 확인 • 피니언밸브 - 피니언 하우징, 상부 씰(Seal), 피니언, 하부 씰(Seal), 랙 부쉬 아웃 씰(Rack Bush Out-Seal) 교환 • 도장 및 건조 - 랙 하우징, 피니언 하우징	• 검사기기 - 랙바 밸런스 시험기 • 보수・조정기 - I.B.J 조정 머신(M/C) - 선반 • 도장 및 건조기 - 도장부스, 건조로
5	조립	• 서브 어셈블리(Sub Ass’y) 조립 - 랙 하우징 클램프, 랙바,부쉬, 스토퍼조립, 서 클립 체결 등 - 피니언밸브 어셈블리 조립 - 셀프 락 너트, 엔드 플러그 체결 - 랙 하우징 언 클램프 등 • 요크 & 피드 튜브 조립 - 랙 하우징 클램프, 요크, 스프링(Spring), 요크 플러그 가체결 - 락 너트 체결, 요크 갭 조정 - 피드 튜브 체결, 랙 하우징 언 클램프 조립 등 • 어셈블리(Ass’y) 조립 - 탭 와셔 조립 - I.B.J 조립 - 탭 와셔 코킹 - 벨로우즈 조립 - 스틸밴드 체결 - 클립 조립	• 작업대 등 • 조립용 공구 - 그리스 도포기, 랙바 조립 고깔, 서클립 조립치구, 요크갭 조정치구, 라쳇핸들, 회전돌리개, 에어임팩트 렌치, 비트소켓, 고무망치, 탭와셔 코킹치구 등
6	최종 검사	• 성능검사 - 입출력특성 시험, 누유 검사	• 파워스티어링 성능시험기
7	포장/ 출하	• 표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기, 바코드)	• 포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.