[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 최저 작동 압력 시험

실린더 로드의 움직임이 원활하여야 하고, 이상 소음이 발생하지 않아야 한다.

2

2. 시동 압력 시험

정격 압력의 3 %를 초과해서는 안 된다.

3. 내부 누유 시험

내부 누유량은 아래 표의 허용 값을 초과하지 않아야 한다.

참고  1. D : 실린더 튜브 내경 mm

2. 피스톤 패킹의 종류기호는 다음의 패킹을 나타낸다.

- U : U패킹             - X : X링

- O : O링               - S : 조합 씰(seal)

상용 압력 (MPa)	피스톤 씰 종류(단위 : mL/10min)
	U·O·X	S
14, 16	≦D x 0.015	≦D x 0.03
21, 25	≦D x 0.025	≦D x 0.05
28	≦D x 0.035	≦D x 0.07

4. 외부 누유 시험

로드 와이퍼 부의 외부 누유량은 아래 그림의 허용 값을 초과하지 않아야 하고, 로드의 와이퍼 부를 제외한 다른 속에서는 누유가 발생하지 않아야 한다.

5. 좌우 추력 대칭성 시험

출력 효율은 90 % 이상이어야 한다.

6. 내압 시험

나사부문의 헐거움, 튜브 및 배관부문의 영구변형, 부품의 파괴, 외부 누유 등의 이상 유무를 육안으로 확인하여 이상이 없어야 한다. 또한, 내부 누유 시험 평가기준을 만족하여야 한다.

2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.