[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	분해	• 주요 부품별 분해 - 몰드코일, 다이어프램, 플렌저, 메인바디	전동드라이버
2	세척	• 초음파 세척 / 에어 세척 - 메인바디	에어/초음파 세척기 작업지그
		• 초음파 세척 - 플렌져 캡
		• 에어 세척 - 몰드코일 아세이
3	검사/보수	• 다이어프램 - 신품교체 또는 세척	작업지그
		• 플렌져 - 플렌져 아세이 패킹표면 점검 - 플렌져 외경측정(불량시 교체)
		• 외관, 작동 검사 • 누수 검사
		• 정유량 검사 - 스크류 조립 유/무 검사 - 유량, 입수압 점검
4	조정/재조립	• 성능/내구성 검사 - 외관, 치수, 기동전압, 누수 검사, 저항, 정유량 검사 • 관련데이터 전산관리	절연저항계 내전압시험기 검사지그

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.