[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목	품질‧성능 평가기준	시료수1)
1. 강성시험	원제조사별 성능제원을 만족하여야 한다.	2
2. 누유시험	원제조사별 성능제원을 만족하여야 한다. 단, 성능제원이 없는 경우 49 kPa 인가 후 1분 동안 압력강하가 0.76 kPa 이하이어야 한다.	3 (2, 3시험항목은 동일한 시료 사용)
3. 드래그토크시험	원제조사별 성능제원을 만족하여야 한다. 단, 성능제원이 없는 경우 4N·m ~ 6 N·m 이내이어야 한다.
4. 내구시험	시험 후 하우징의 균열 및 변형이 없어야 한다.	2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.