[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목	품질‧성능 평가기준	시료수1)
1. 수중 기밀 시험	- 누설이 없어야 한다.	3
2. 초기 가스 반력 시험	- 원제조사별로 성능제원 값의 90 % 이상 만족하여야 한다.	3
3. 감쇠력 특성 시험	- 원제조사별로 성능제원 값의 90 % 이상 만족하여야 한다.
4. 내구성 시험	- 시험 속도 0.3 m/s에서 내구 전·후 감쇠력 변화율은 30 % 이내여야 하며, 시험 후 누유 및 외관상 이상이 없어야 한다.	2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.