[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 카트리지 밸런스 시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우는 다음의 성능기준을 만족하여야 한다.

대상제품	WGT		VGT
시험조건	저속조건	고속조건	저속조건	고속조건
2 200 ㎤ 이하	6만 r/min, 0.8 g이하	15만 r/min, 1.2 g 이하	6만 r/min, 0.8 g이하	15만 r/min, 1.2 g 이하
2 200 ㎤ 초과	6만 r/min, 0.9 g이하	12만 r/min, 1.2 g 이하	6만 r/min, 0.9 g이하	13만 r/min, 1.2 g 이하

3

2. 액추에이터 작동 시험

⦁WGT 액추에이터

- 압력 조건이 100 kPa 에서 140 kPa 일 때 작동 변위는 3 mm 이상 이어야 한다.

⦁VGT 액추에이터

- 압력조건이 -50 kPa 에서 -70 kPa 일 때 작동 변위는 2 mm 이상 이어야 한다.

3

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.