[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 열시 출력 성능 시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 다음의 성능기준을 만족하여야 한다.

회전수 (r/min)	정격 전류(A) 성능 기준
	50 A	60 A	70 A	80 A	100 A
1100	-	17 A이상	-	-	-
1300	-	-	-	25 A이상	28 A이상
1500	22 A이상	29 A이상	33 A이상	-	-
2500	36 A이상	45 A이상	55 A이상	64 A이상	71 A이상
5000	42 A이상	54 A이상	65 A이상	73 A이상	93 A이상

3

2. 조정기 성능 시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 조정기 조정 전압은 5 A부하에서 DC (28.5±0.5) V를 만족하여야 한다.

3. 소음시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 다음의 성능 기준을 만족하여야 한다.

회전수 (r/min)	팬 형상에 따른 성능 기준
	내장형 (dB, A)	외장형(dB, A) (정격전류 70 A미만)	외장형(dB, A) (정격전류 70 A이상)
2 000	80 이하	90 이하	93 이하
3 000	85 이하	97 이하	102 이하
5 000	90 이하	105 이하	105 이하
7 000	100 이하	109 이하	112 이하

3

4. 고온내구 성능 시험

시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없어야 하며, 성능 저하율은 초기 열시 출력 성능의 10 % 이하이어야 한다.

2

5. 고속내구 성능 시험

시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없어야 하며, 성능 저하율은 초기 열시 출력 성능의 10 % 이하이어야 한다.

2

6. 진동내구 성능 시험

시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없어야 하며, 성능 저하율은 초기 열시 출력 성능의 10 % 이하이어야 한다.

2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.