[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목	품질‧성능 평가기준	시료수1)
1. 전기적 특성 시험	- 원제조사의 성능 제원을 만족하여야 한다. 단, 성능 제원이 없는 경우 TPS(Throttle Position Sensor) 센서 출력 전압을 만족하여야 한다. - 공회전시 출력 전압 : DC 0.3 V ∼ 0.9 V - 전개시 출력 전압 : DC 4.25 V ∼ 4.9 V(스로틀 밸브 전개율 90 % 이상)	3
2. 기밀성 시험	누설이 없어야 한다.
3. 온도 사이클 시험	시험 후 스로틀 바디의 전기적 특성 시험을 만족하여야 한다.	3
4. 과전압 시험	시험 후 스로틀 바디의 전기적 특성 시험을 만족하여야 한다.	3
5. 진동 시험	시험 후 스로틀 바디는 외관, 기밀성 시험 및 전기적 특성 시험을 만족하여야 한다.	2
6. 내구 시험	시험 후 스로틀 바디는 전기적 특성 시험 및 기밀성 시험을 만족하여야 한다.	2

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.