[별표 1]

품질ㆍ성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목

품질‧성능 평가기준

시료수1)

1. 부시이탈력 시험

원제조사별 성능 제원에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우는 다음의 성능을 만족하여야 한다.

전륜의 프런트 부시		전륜의 리어 부시
외철 있음	외철 없음
20 kN 이상일 것	·1800 ㎤ 미만 1.5 kN 이상 ·1800 ㎤ 이상 2 kN 이상	8 kN 이상일 것

3

2. 염수분무시험

5% 염수를 사용하여 240 시간 시험 후 검사 면에 녹 발생 및 부풀음이 없어야 한다.

3

3. 내구 시험

차량 용량	시험 하중	시험 조건
800 ㎤ 이상 ~ 1 000 ㎤ 미만	2 kN	- 길이방향 및 측면방향 동일 - 전륜 오른쪽 로어암 사용, 주파수는 2 Hz에서 10 Hz 범위로 20만회 시험 후 갈라짐 및 손상(부시의 경우 5mm 이상)이 없어야 한다.
1000 ㎤ 이상 ~ 1 500 ㎤ 미만	2.8 kN
1 500 ㎤ 이상 ~ 1 800 ㎤ 미만	3 kN
1 800 ㎤ 이상 ~ 2 400 ㎤ 미만	3.6 kN
2 400 ㎤ 이상 ~ 4 600 ㎤ 미만	4.2 kN

3

1) 재제조제품의 품질성능‧평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.