소방청고시 제2026-10호(2026. 5. 4.)

소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제6조제1항ㆍ제9조제1항ㆍ제15조제3항 및 제18조제1항에서 소방청장에게 위임한 형식승인ㆍ형식승인의 변경ㆍ성능인증 및 성능인증의 변경을 신청하고자 하는 자가 제출하여야 하는 소방용품의 견품수량과 같은 규칙 제24조제2항에 따른 수출용 소방용품의 제품검사 합격표시에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2012. 11. 1., 2017. 12. 28.>

제2조(견품수량) ① 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제6조제1항 및 제9조제1항에 따라 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제46조의 형식승인대상 소방용품에 대한 형식승인 또는 형식승인의 변경을 신청하는 자가 제출하여야 하는 소방용품의 견품수량은 별표 1과 같다. 다만, 규칙 제13조제1항에 해당하는 경우나 형식승인의 변경 및 시험의 일부를 생략하는 경우에는 적용시험에 필요한 수량을 제출할 수 있다. <개정 2012. 2. 9.>

② 규칙 제15조제3항 및 제18조제1항에 따라 성능인증 또는 성능인증의 변경을 신청하는 자가 제출하여야 하는 소방용품의 견품수량은 별표 2와 같다. 다만, 성능인증을 변경하거나 시험의 일부를 생략하는 경우에는 적용시험에 필요한 수량을 제출할 수 있다. <개정 2012. 2. 9.>

제3조(수출용 소방용품의 합격표시 등) 규칙 제24조제2항에 따른 수출용 소방용품의 제품검사 합격표시 방법은 별표 3과 같다. <개정 2012. 2. 9.>

제4조(재검토기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2015. 4. 21., 2016. 1. 11., 2017. 12. 28., 2021. 9. 30.>

제5조 <삭제 2019.1.24.>

부      칙 <제2026-10호, 2026.5.4.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정 [별표 1]

소방용품의 형식승인 및 형식승인의 중요한 변경사항 신청시 제출하여야 하는 견품수량(제2조제1항 관련) <개정 2017.12.28., 2019.12.23., 2021.9.30., 2022.08.04., 2023.8.10., 2025.12.1.>

구분			견품의 종류		견품의 수량
소 화 기 및 주거용주방자동소화장치	공통		금속부식시험편 (물ㆍ강화액ㆍ침윤제 소화기에 한한다)		해당되는 것 5개
			부분품		1조
	소화기	휴대식	완성품		15개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
		멜빵식	완성품		15개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
		차륜식	완성품		8개
			소화약제		10개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
			소화기가압용가스용기		10개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
	주거용주방자동소화장치		완성품		20개
소화약제	분말ㆍ할로겐화합물 등		완성품		20㎏
	포소화약제 및 침윤소화약제 등		완성품		40ℓ(20ℓ 2통)
			강철 등의 부식에 의한 중량손실 시험편		1조
간이소화용구	공통		내식도료 시험편 (가로 5㎝ × 세로15㎝)		두께 0.3㎜의 것 5개 당해 소화용구 도장과 동일한 두께의 것 15개
			부분품		1조
	투척용소화용구		완성품		20개
	에어졸식소화용구		완성품		20개 (소화시험의 신청모형이 1을 초과하는 경우는 1을 초과할 때마다 6개를 가산한 수량)
	소공간용 소화용구		완성품		30 개
자동확산소화기			완성품		20개
			부분품(시험편 등)		각2개
가스ㆍ분말자동소화장치			완성품		30개
			부분품(시편등)		각2개
고체에어로졸자동소화장치		패키지용 및 등급용	완성품		30개
			부분품(시편등)		각2개
		설비용	완성품(고체에어로졸발생기등)		용량별 각 30개
			부속품(수신기등)		각 1조
			설계매뉴얼		2 세트
방염제			완성품		20ℓ(분말 고형인 경우 1㎏)
			시험포 또는 시험판		3㎡
차동식 또는 보상식스포트형 감지기			완성품		12개
차동식분포형감지기			완성품 (별도의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 작동표시장치 포함)		12개 (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이 1개)
			공기관 (공기관식에 한함)		- 중앙을 접속관으로 접속한 전장 35㎝인 것 10개 - 최대사용길이의 것 1개
정온식감지선형감지기			완성품 (P형수신기 이외의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 표시장치 포함)		51m (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이 1개)
정온식스포트형감지기			완성품		12개(비재용형은 18개)
이온화식감지기			완성품		12개
광전식감지기			완성품		12개 (공기흡입형의 공기흡입배관은 1m의 것 12개와 최대사용길이의 것 1개만 제출 가능)
복합형감지기			완성품		12개(비재용형은 18개)
			발광소자 및 수광소자(광전식감지기로 복합된 경우에 한함)		각 3개
단독경보형감지기			완성품 (건전지를 전원으로 하는 경우에는 건전지 포함)		12개
			부분품	음향장치	각 3개
				예비전원 (예비전원이 설치된 것에 한함)
불꽃감지기			완성품		12개
발신기			완성품		6개
			보호판 등 작동시 파손되는 부분품의 교체용 부품 (파손되는 구조인 것에 한함)		각 12개
경종			완성품		6개
중계기			완성품		15회선분 이상(3대 이상일 경우에는 3대)
			부분품	전자계전기	해당되는 것 각 3개
				스위치
				지시전기계기
				예비전원
				전원변압기
수신기			완성품		20회선분 이상(4대를 초과하는 경우에는 4대). <단서 삭제>
			부분품	종단기	해당되는 것 각 3개
				표시등 광원
				전자계전기
				음향장치
				예비전원
				스위치
				지시전기계기
				전원변압기
캐비닛형자동소화장치			완성품		2개
			부분품	종단기	해당되는 것 각 3개
				표시등 광원
				전자계전기
				음향장치
				예비전원
				스위치
				지시전기계기
				전원변압기
누전경보기	변류기		완성품		6개
	수신부		완성품		6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)
			부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
				전자계전기
				음향장치
				스위치
				지시전기계기
				전원변압기
가스누설경보기			완성품		6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)
			부분품 및 시험편	감지소자	해당되는 것 각 3개
				전자계전기
				표시등 광원
				스위치
				전원변압기
				음향장치
				예비전원
유도등 및 비상조명등			완성품		3개
			부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
				전자계전기
				스위치
				변압기
				예비전원
				안정기
				점등광원
				퓨즈
				표시면시험편
피난사다리			완성품		5개
			부분품 및 시험편	내식시료 (길이 1m)	각 3개
				훅크
				인장강도시험편	각 4개
완강기 및 간이완강기			완성품(15미터로프, 최대 사용로프 및 훅크 첨부)		5개
			인장강도시험편		각 4개
구조대			완성품		1대
			부분품 및 시험편	포지 (1m×1m)	6개
				로우프 및 벨트(사용하지 않는 구조대는 제외)	각 2개
				지지틀	1개
				인장강도시험편	각 4개
스프링클러헤드			완성품		폐쇄형 66개 (퓨지블링크형의 경우 76개) 개방형 25개
			인장강도시험편		각 4개
유수검지장치 및 일제개방밸브			완성품		5개 (안지름이 100㎜이상인 것은 2개)
			인장강도시험편		각 4개
소방호스			완성품 (결합금속구 장착)		15본(호칭 75이상인 것은 10본)
가스관선택밸브 및 기동용수압개폐장치			완성품		5개
			부분품		1조
			인장강도시험편		각 4개
공기호흡기			완성품		4개
			부분품		1조
			인장강도시험편		각 4개
관창ㆍ소화전(옥내소화전방수구)			완성품		10개
소화전(옥외소화전)			완성품		5개 (C형 및 D형은 2개)
완강기지지대			완성품		5개
			인장강도시험편 등		각 3개
공기호흡기의 충전기			완성품		1대
			부분품		1조

■ 소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정 [별표 2]

소방용품의 성능인증 및 성능인증의 중요한 변경사항 신청시 제출하여야 하는 견품수량(제2조제2항 관련)<개정 2013.11.13., 2015.1.15., 2016.1.11., 2017.12.28., 2019.12.23., 2022.08.04., 2023.8.10., 2025.12.1., 2026.5.4.>

구분				견품의 종류					견품의 수량
축광표지				완성품					10 개
예비전원				완성품(정격용량별)					6 조
비상콘센트설비				완성품					3 개
				부분품		스위치			각 3 개
						콘센트
표시등				완성품					10 개
				광원					5 개
소화전함				완성품					5 개 (지하소화장치함의 경우 3개)
				금속시험편			인장강도		각 4 개
							내식시험		1개
				고무시험편			인장강도 (노화전, 후)		각 4개
							내유성		각 4개
스프링클러설비의 신축배관				완성품					20 개
				강도시험시험편					1 개
소방용전선				완성품					10 m
				쉬이즈 시험편		<삭 제>			10개 이상 (ASTM E 662에 따른 시험 가능 시험편 개수일 것
						<삭 제>			<삭 제>
				난연성능 시험편					2개 이상 (KS C IEC 60332-3-24에 따른 시험 가능 시험편 개수일 것)
탐지부				완성품					6 개
				탐지소자					각 3 개
지시압력계				완성품					30 개
				인장강도시혐편(필요 시)					각 4 개
방염제품				완성품 또는 직물					5개 또는 20 m
비화재보방지기				완성품					<삭 제>
				부분품	전자계전기				<삭 제>
					전원변압기
					지시전기계기
					예비전원
공기안전매트				완성품					1 개
				포지					1 m × 2 m
소방용밸브				완성품					2 개
				부분품					1조
				인장강도시험편					각 4 개
소방용스트레이너				완성품					2 개
				부분품					1조
				인장강도시험편					각 4 개
소방용압력스위치				완성품					15 개
소방용합성수지배관				완성품					50 m
				인장강도시험편					각 4 개
비상경보설비의 축전지				완성품					1 대
				예비전원					각 3 개
자동화재속보설비의 속보기				완성품					1 대
				부분품	전원변압기				해당부품 각 3 개
					예비전원
소화설비용헤드		물분무헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
		포헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
		분말헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
		살수헤드		완성품					25 개
				인장강도시험편					각 4 개
		미분무헤드		완성품				폐쇄형	50 개
								개방형	25 개
				인장강도시험편					각 4 개
		압축공기포헤드		완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 조
		가스계소화설비헤드		완성품					10개
				인장강도시험편					각 4 개
소방용흡수관				완성품					5 개
				인장강도시험편					각 4 개
소화기가압용가스용기				완성품					15 개
				부분품					1 조
방수구				완성품					10 개
				인장강도시험편					각 4 개
분기배관				완성품					5 개
				인장강도시험편 등					각 4 개
포소화약제혼합장치등	포소화약제의 혼합장치			완성품					1 개
				인장강도시험편 등					각 1 조
	압축공기포혼합장치			완성품					1 개
				인장강도시험편 등					각 1 조
시각경보장치				완성품					6 개
자동차압급기댐퍼				완성품					5 개
				인장강도시험편 등					각 3 개
자동폐쇄장치				완성품					5 개
가압수조식 가압송수장치				완성품					1 개
				인장강도시험편 등					각 4 개
피난유도선			축광식	완성품					10 개
			광원점등식	제어부					6 개
				표시부					최대사용길이 2 조
									표준단위길이 20 개
				축전지					6 개
				난연성능시험편					각 1 조
				제어부 및 표시부 접속 부품 등					6 조
가스계소화설비의 설계프로그램				시험설비					각 1 세트
				부속품					각 1 조
				설계프로그램					2 세트
				설계매뉴얼					2 세트
다수인피난장비				완성품					6 개
				부분품					각 1조
				인장강도시험편					각 4개
캐비닛형간이스프링클러설비				완성품					1세트
				배관 및 부속품					각 1조
승강식피난기				완성품					1세트
				부분품					각 1조
방열복				완성품					5개
				부분품(시편 등)					각 4개
상업용주방자동소화장치				시험설비					각 1세트
				부속품					각 1조
				설계메뉴얼					2세트
플랩댐퍼				완성품					5개
				인장강도 시험편					각 4개
비상문자동개폐장치				완성품					6개
간이형 수신기				완성품					4회선분 이상 (해당 중계부, 감지기 및 가스누설경보기 포함)
				부분품			종단기		해당되는 것 각 3개
							예비전원
방화포				완성품 또는 직물					5개 또는 20 m
간이소화장치				완성품					1개
				인장강도 및 화학분석 시험편					각 4개
				염수분무시험편					1개
유량측정장치				완성품					5개
				금속시험편			- 인장강도 - 화학분석		각 4개
				고무시험편			- 인장강도 (노화전, 후) - 내유성		각 4개
배출댐퍼				완성품					5개
송수구				완성품					10개
가스계소화설비용 수동식 기동장치				완성품					8개
				스위치					각 2개
휴대용 비상조명등				완성품					6세트
				전구					6개
				축전지 (축전지식에 한함)					4조
				건전지 (건전지식에 한함)					16조
소방전원 공급장치				완성품					4개
				부분품			외함		1개
							예비전원		4개
호스릴이산화탄소소화장치				완성품 (시편 등 별도제출)					6개
과압배출구				완성품					5개
				인장강도 시험편					각 4개
흔들림 방지 버팀대				완성품					10개
				부분품(시편 등)					1개
소방용 수격흡수기				완성품					5개
				부분품(시편 등)					각 4개
				부분품(비금속재료)					2개
소방용 행가				완성품					5개
				부분품					각 2조

■ 소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정 [별표 3]

수출용 소방용품의 합격표시(제3조 관련)

표시의 양식	표시의 작도

비고

1. 표시의 크기 및 기타 표시방법은 규칙 제26조제1항의 규정을 준용한다.

2. 합격표시가 증지류의 경우 표시는 청색으로 한다.

3. 제조자는 합격표시 부근에 수출용임을 명기하여야 한다.