[별표] 사업장폐기물 ‘겉보기밀도’ 분석방법

사업장폐기물 ‘겉보기밀도(Bulk Density)’ 분석 방법

1. 범위

이 분석 방법은 폐기물처리업 보관시설 폐기물, 방치폐기물 등 고상의 사업장폐기물의 적치량 산정을 위한 ‘겉보기밀도’ 측정 방법으로 폐기물의 용기 내 탬핑(충전 및 다짐)시 부풀어 오르는 특성 여부에 따라 두 유형으로 분류하여 측정한다.

1.1 유형 A － 탬핑(충전 및 다짐) 시 부풀어 오르는 특성의 폐기물 시료
예시) 폐합성수지류, 폐어망류 등

1.2 유형 B － 유형 A 외의 폐기물 시료

2. 기구

2.1 부피를 아는 용기(내부에 부피를 측정할 수 있는 눈금 표시, 검교정 받은 용기) － 내부 표면에 수분이 흡수되지 않는 재질(플라스틱 또는 금속)의 50리터 또는 100리터 규격의 원통형 용기
‧ 유형 A － 50리터 또는 100리터 용기 사용
‧ 유형 B － 50리터 용기 사용

2.2 저울 － 50리터 또는 100리터 용기를 100g 단위까지 계량이 가능한 저울

2.3 직선 자(straightedge) - 용기의 상단면을 고르기 위한 것으로 단단한 재질의 곧은 자

2.4 받침대 － 시료를 용기에 담고 떨어트리는 충격으로 다지기 위한 것으로 단단하고 평평한 판자

2.5 누름판 － 시료의 용기 내 탬핑(충전 및 다짐)시 시료가 부풀어 올라 고정이 어려운 특성을 가진 유형 A와 같은 특성의 시료를 고정하기 위한 것으로, 용기 내 폐기물 시료 충전 후 시료의 상부를 누를 수 있는 60kg 중량의 단단하고 평평한 재질의 원형의 누름판

3. 시료 채취 및 준비

3.1 시료크기 - 시료의 크기가 용기의 높이 또는 너비의 3분의 2를 초과하지 않도록 한다.

3.2 시료채취

－ 시료는 자연건조로 인하여 중량의 변화가 발생하거나, 수분 등의 영향을 받지 않도록 하여 채취한다.

－ 적치 폐기물 더미에서 시료는 대표성이 확보되도록 세분화하여 채취한다.

－ 적치 폐기물 더미별로 전체량을 20개 구간으로 나누어 각 지점별로 대표성 있도록 측정용기 크기 및 각 유형별 측정회수에 따라 적정한 양의 시료를 채취한다.

‧ 유형 A : 50리터 용기(3회 측정) 약 200~250, 100리터 용기(3회 측정) 약 350~400리터

‧ 유형 B : 50리터 용기(2회 측정) 약 150리터

3.3 시료 혼합 및 준비 - 채취한 시료는 바닥에 수분이 흡수되지 않는 재질의 평평한 판 위에서 최대한 혼합하여 측정회수에 따라 2 또는 3개의 혼합된 시료를 준비한다.

4. 분석 절차

4.1 유형 A

4.1.1 건조된 빈 용기와 누름판의 무게를 측정한다.

4.1.2 다짐을 위해 부피를 아는 용기에 혼합된 시료를 300mm 높이에서 떨어뜨려 채운다.

4.1.3 용기에 시료를 가득 채운 후, 누름판을 채워진 용기의 상부에 올려두고 부피 변화가 없을 시점에 용기 내부의 눈금을 이용하여 시료의 부피를 측정한다.

4.1.4 시료와 누름판으로 채워진 용기의 중량을 측정한다.

4.1.5 측정한 시료는 버리고 준비된 다른 2개의 혼합된 시료에 대한 분석을 반복하고, 총 3회의 평균 결과값을 산출한다.

4.2 유형 B

4.2.1 건조된 빈 용기의 무게를 측정한다.

4.2.2 다짐을 위해 부피를 아는 용기에 혼합된 시료를 300mm 높이에서 떨어뜨려 채운다.

4.2.3 용기에 시료를 가득 채운 후, 채워진 용기를 300mm 높이에서 받침대에 자유낙하 시키며 더 이상 부피 변화가 없을 때까지 (3~4)회 반복한다.

4.2.4 자유낙하 탬핑하여 용기의 눈금이 줄면 다시 시료를 보충하여 채운 후에 직선 자를 이용하여 용기를 가로질러 시료의 수평을 맞춘다.

4.2.5 시료가 채워진 용기의 중량을 측정한다.

4.2.6 측정한 시료는 버리고 준비된 다른 1개의 혼합된 시료에 대한 분석을 반복하고, 총 2회의 평균 결과값을 산출한다.

5. 결과보고

시료의 겉보기 밀도 𝜌ar는 (식 1) 에 따라 산출한다.

[eqn: rho "ar"`=` {m _{2} `-`m _{1}} over {V}]                    (식 1)

여기서,	𝜌ar :	겉보기 밀도 (㎏/m3)
	m1 :	빈 용기(및 누름판)의 중량 (㎏)
	m2 :	시료를 담고 있는 용기(및 누름판)의 중량 (㎏)
	V :	계량 용기의 용량 (m3)

각 측정 결과는 소수점 둘째자리까지 나타내며, 개별 측정값의 평균값을 산출하여 소수점 첫째 자리까지 표기한다.