[별표 1] <개정 2026. 5. 14.>

지구대기감시 관측요소별 관측방법 및 관측 범위

(제5조제1항 관련)

관측분야	관측요소	관측방법	관측 범위
온실가스	이산화탄소 (CO2)	공동광자감쇠분광법	250 ∼ 800 ppm
		비분산적외선분광법
	메탄 (CH4)	공동광자감쇠분광법	300 ∼ 5,000 ppb
		가스크로마토그래피
	아산화질소 (N2O)	가스크로마토그래피	260 ∼ 370 ppb
		공진출력분광법
	염화불화탄소류 (CFCs)	가스크로마토그래피	(CFC11): 100 ∼ 260 ppt (CFC12): 150 ∼ 650 ppt (CFC113): 20 ∼ 110 ppt
	육불화황 (SF6)	가스크로마토그래피	2 ∼ 20 ppt
	수소불화탄소 (HFCs)	가스크로마토그래피	(HCFC-22): 100 ∼ 300 ppt (종류에 따라 다름)
	과불화탄소 (PFCs)	가스크로마토그래피	(CF4): 70 ∼ 200 ppt (종류에 따라 다름)
반응가스	지표오존 (O3)	자외선광도법	0 ∼ 200 ppb
	일산화탄소 (CO)	공동광자감쇠분광법	0 ∼ 10,000 ppb
		공진출력분광법
		비분산적외선분석법
	질소산화물 (NOX)	화학발광법	0 ∼ 200 ppb
		공동감쇠분광법(CAPS)
	이산화황 (SO2)	자외선형광법	0 ∼ 200 ppb
	휘발성 유기화합물 (VOCs)	가스크로마토그래피	0 ∼ 200 ppb
에어로졸	미세먼지(PM10) 질량농도	베타선흡수법	0 ∼ 10,000 μg/㎥
	크기별 수농도	공기역학적 거동	0.5 ∼ 20 ㎛
	미세입자 크기별 수농도	전기적 이동도	0.01 ∼ 0.5 ㎛
	응결핵 수농도	응결핵 성장 광산란법	0.01 ∼ 3 ㎛
	광산란계수	비탁분석법	400 ∼ 700 nm (3파장 선택)
	광흡수계수	필터흡수법	370 ∼ 950 nm (7파장 선택)
	광학깊이	다중광학필터	315 ∼ 870 nm (4파장 선택)
	연직분포	다파장 편광라이다법	1064, 532 nm
	이온성분	이온크로마토그래피	0 ∼ 15,000 μS
	원소성분	유도결합플라스마 분광법	(분해능) 0.007 nm at 200 nm
성층권 오존· 자외선	오존전량	분광 광도 계수법	286 ∼ 363 nm
	연직오존	전기화학 농도전지법	(고도) 30 km 이상
	자외선A	광대역 복사측정	320 ∼ 400 nm
	자외선B (홍반자외선)	광대역 복사측정	280 ∼ 400 nm (홍반가중함수 적용)
대기복사	태양하향복사 (전천일사)	수평면일사 측정 열전퇴식	305 ∼ 2,800 nm
	태양상향복사	수평면일사 측정 열전퇴식	305 ∼ 2,800 nm
	직달일사	직사광 측정 열전퇴식	200 ∼ 4,000 nm
	산란일사	산란광 측정 열전퇴식	305 ∼ 2,800 nm
	지구상향복사	수평면장파복사 측정 열전퇴식	4.5 ∼ 42 μm
	지구하향복사	수평면장파복사 측정 열전퇴식	4.5 ∼ 42 μm
	순복사	상하향 복사 측정 열전퇴식	0.3 ∼ 30 μm
총대기 침적	산성도	전위차 수소이온농도(pH) 측정법	-2.000 ∼ 20.000
	전기전도도	전기전도도 분석법	0.001 ∼ 500 S/cm
	강수이온성분	이온크로마토그래피	0 ∼ 15,000 μS