[별표 4] <개정 2026. 5. 14.>

관측 자료의 관측자ㆍ분석자 품질관리 기준(제8조제1항 관련)

1. 공통

1.1. 관측자의 품질관리 사항

구분	내용
정상	∘관측 자료에 관측장비 상태, 관측환경, 기상상황의 영향이 없는 경우 ∘관측환경 및 기상상황이 다소 불안하지만 관측장비 상태가 정상인 경우
의심	∘관측장비 상태 불안(자체교정, 점검)으로 관측 자료의 정확성이 의심되는 경우 ∘관측환경 및 기상상황 불안으로 관측 자료의 이상이 의심되는 경우
오류	∘장애로 관측장비 가동중단(수리기간 포함) 중에 관측된 관측 자료의 경우 ∘교정 및 점검을 위해 관측장비 가동계획 중단 중에 관측된 관측 자료의 경우 ∘정전 등 외적요인과 원인불명의 요인으로 관측 자료 훼손이 있는 경우

1.2. 분석자의 품질관리 사항

내용

∘의심으로 분류된 자료는 분석자의 확인을 거쳐 정상 또는 오류로 최종 확정하며 정상으로 분류된 자료만 통계 처리

∘의심으로 분류되지 않았더라도 관측장비의 검정ㆍ교정 시 안정화 단계까지의 관측 자료, 관측장비 장애 시 등의 관측 자료도 오류로 분류 가능

2. 에어로졸 분야의 이온성분 관측요소: 허용범위, 물리한계, 이온 당량농도비, 이온합과 질량농도 비교 검사 수행

검사 항목	기준값
허용범위	∘ PM10 환산 질량농도 > PM2.5 환산 질량농도: 정상 ∘ PM10 환산 질량농도 < PM2.5 환산 질량농도: PM2.5 시료만 정상
물리한계	∘ 에어로졸 화학성분별 검출한계 이하 값은 제외 ∘ 바탕용액(또는 저농도 표준용액)의 농도를 7번 반복하여 측정하고, 이 측정값으로부터 구한 표준편차에 3.14 (98 % 신뢰수준) 이내여야 정상 관측 자료로 확인
이온 당량농도비	∘ 양이온 당량농도 합과 음이온 당량농도 합 간의 이온균형을 비교하여, 양이온과 음이온 당량농도 합의 비가 ±0.3 이내여야 정상 관측 자료로 확인 산출 식: [eqn: 70 LEQ Ion`Ratio`(%)`=` {CE} over {AE} TIMES 100 LEQ 130]
이온합과 질량농도 비교	∘ 에어로졸 화학성분의 총합이 질량농도보다 높으면 정상 관측 자료에서 제외

3. 총대기침적: 물리한계, 이온차 허용범위, 전기전도도 차 허용범위, 이온 당량 농도비 검사 수행

검사 항목

기준값

물리한계

∘ 대기침적 관측요소별 검출한계 이하 값은 제외

∘ 바탕용액(또는 저농도 표준용액)의 농도를 7번 반복하여 측정하고, 이 측정값으로부터 구한 표준편차에 3.14 (98 % 신뢰수준) 이내야 정상 관측 자료로 확인

이온차 허용범위

∘총 이온농도에 따른 이온차의 허용범위를 벗어난 값은 제외

Total Ion Concentration (μeq/L)	Acceptable Ion Difference (AID)
CE + AE ≤ 50	AID ≤ ±60 %
50 < CE + AE ≤ 100	AID ≤ ±30 %
100 < CE + AE ≤ 500	AID ≤ ±5 %
500 ≤ CE + AE	AID ≤ ±10 %
CE: 양이온, AE: 음이온 산출식: [eqn: Ion`Difference`(%)`=`` {(CE-AE)} over {(CE+AE)} TIMES 100]

전기

전도도 차 허용범위

∘ 측정된 전기전도도(ECmea)에 따른 이론적으로 계산한 전기전도도(ECcal)와의 차의 허용범위가 벗어날 경우 제외

ECmea (μS/㎝)	Acceptable Conductivity Difference (ACD)
ECmea ≤ 5	ACD ≤ ±50 %
5 < ECmea ≤ 30	ACD ≤ ±30 %
30 ≤ ECmea	ACD ≤ ±20 %
산출식: [eqn: Conductivity`Difference`(%)`=` {(EC _{cal} -EC _{mea} )} over {EC _{mea}} TIMES 100]

이온 당량농도비

∘ 양이온 당량농도 합과 음이온 당량농도 합 간의 이온균형을 비교하여, 양이온과 음이온 당량농도 합의 비가 ±0.3 이내여야 정상 관측 자료로 확인

산출 식: [eqn: 70 LEQ Ion`Ratio`(%)`=` {CE} over {AE} TIMES 100 LEQ 130]