[별표 5] <개정 2026. 5. 14.>

배경농도 산정 방법(제9조제1항 관련)

관측요소	배경농도 산정 방법
이산화 탄소 (CO2)	<입력자료 선정> ① 검교정하여 농도 재산정 * 안면도: 1999 ∼ 2011 비분산적외선분광법, 3시간마다 3점교정, 2012 ∼ 현재 공동광자감쇠분광법, 2주이내마다 4점교정 * 제주고산: 2009 ∼ 2013 비분산적외선분광법, 3시간마다 3점교정, 2014 ∼ 현재, 공동광자감쇠분광법, 2주이내마다 4점교정 * 울릉도: 2012 ∼ 2019.11. 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 2019 ∼ 현재, 공동광자감쇠분광법, 5일마다 4점교정 ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로, 시간 평균 산정 ④ CO2 1시간 평균값(HA)과 표준편차(HS) 계산 ⑤ HS ≦ HS_crtr 을 만족하는 HA만 선택 ⑥ ⑤에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 CD_up ≦ CD_crtr 또는 CD_down ≦ CD_crtr ⑦ ⑥에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 | HA - HA의 30일 이동중앙값 | ≦ 1.3 × HA의 30일 이동표준편차
메탄 (CH4)	<입력자료 선정> ① 검교정하여 농도 재산정 * 안면도: 1999 ∼ 2015 GC-FID, 6시간마다 1점교정, 2016 ∼ 현재 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 * 제주고산: 2014 ∼ 현재 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 * 울릉도: 2018 ∼ 2019.11. 공동광자감쇠분광법, 2주마다 4점교정 2019.12. ∼ 현재. 공동광자감쇠분광법, 5일마다 4점교정 ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로, 시간 평균 산정 ④ CH4 1시간 평균값(HA)과 표준편차(HS) 계산 ⑤ HS ≦ HS_crtr 을 만족하는 HA만 선택 ⑥ ⑤에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 CD_up ≦ CD_crtr 또는 CD_down ≦ CD_crtr ⑦ ⑥에서 선택된 HA 중 다음 조건을 만족하는 HA 선택 | HA - HA의 30일 이동중앙값 | ≦ 1.8 × HA의 30일 이동표준편차
아산화 질소 (N2O)	<입력자료 선정> ① 아산화질소 표준가스를 이용하여 농도 재산정(6시간마다 주입) ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로 ④ 시간자료의 연속된 앞뒤 값의 차이가 A 이상 차이가 나면, 시간자료 기각 * 안면도: (A) 1.6 ppb, 제주고산: (A) 1.4 ppb * 자료의 약 30 ∼ 32 % 기각됨
염화 불화 탄소류 (CFCs)	<입력자료 선정> ① 염화불화탄소류의 표준가스를 이용하여 농도 재산정(6시간마다 주입) ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로 감시소 간의 비교, 기상자료 등을 판단하여 유효값 산정
육불화황 (SF6)	<입력자료 선정> ① 육불화황 표준가스를 이용하여 농도 재산정(6시간마다 주입) ② 품질관리에서 배경농도에 영향을 줄 것으로 판단된 의심 및 오류자료는 원시자료에서 제거, 표준가스 교정기간 자료 제외됨 <배경농도 시간자료 산정> ③ ①과 ②의 선정된 자료를 중심으로 감시소간의 비교, 기상자료 등을 판단하여 유효값 산정