[별지 제3호 서식-1] 안전점검

안전점검대장

국가유산명		지정별		지정년월일
소 재 지
소 유 자		관리자
연 혁
보수실적
전경사진

B4(257×364mm)

[별지 제3호 서식-2] 안전점검

안전점검일지

국가유산명
점검자	소속ㆍ직ㆍ성명 : 소속ㆍ직ㆍ성명 :			점검일시
주위 환경	해안/ 평야/ 산간/ 시가지/ 공업지대/ 사찰/ 사지/ 기타( )
	대기오염					진동ㆍ소음
	통풍상태					배수ㆍ습기
	주변수목상태					기 타
주변 건물
전체 현황
기단부ㆍ초석
마루ㆍ구들	마 루
	구 들
기둥ㆍ벽체	기 둥
	벽 체
공포ㆍ지붕틀	공 포
	지붕틀
지 붕
부대시설	담장 및 안내판등
	기 타
종 합 점 검 결 과
종합의견 및 대책

[별지 제3호 서식-3] 안전점검

세부 중점점검내용

□ 기단부ㆍ초석

1. 기단 및 계단이 이완되거나 침하된 곳이 있는가

2. 기단바닥이 파여 물이 고이는 곳이 있는가

3. 초석이 침하되거나 훼손된 곳이 있는가

4. 초석과 기둥이 잘 밀착되어 있는가

5. 강회다짐(흙과 석회를 섞어 다지는 작업) 또는 전돌ㆍ박석등이 이완되거나 훼손된 곳이 있는가

6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 마루ㆍ구들

1. 건물내부 바닥의 강회다짐(흙과 석회를 섞어 다지는 작업)ㆍ전돌ㆍ박석 등이 훼손된 곳이 있는가

2. 마루부재가 부식되거나 이완ㆍ탈락된 곳이 있는가

3. 마루밑의 환기가 잘 되고 청결을 유지하고 있는가

4. 구들이 함몰되거나 장판이 부식, 훼손된 곳이 있는가

5. 아궁이 및 굴뚝이 훼손된 곳이 있는가

6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 기둥ㆍ벽체

1. 기둥이 부식ㆍ파손되거나 흰개미ㆍ벌 등의 벌레로 인한 피해가 있는가

2. 기둥의 기울어짐의 현상이 있는가

3. 기둥의 갈램(목재가 마르면서 벌어진 틈)ㆍ벌어짐ㆍ파손된 곳이 있는가

4. 기둥이 벽선ㆍ인방(引枋: 기둥과 기둥 사이에 놓이는 부재)ㆍ창방 등 다른 부재와의 연결부에서 벌어진 곳이 있는가

5. 각 부재 및 벽체 등의 연결부에서 이완된 곳이 있는가

6. 벽체 및 벽화에 균열ㆍ들뜬 부분이 있거나 탈락된 곳이 있ㅈ는가

7. 창호가 부식되거나 훼손된 곳이 있는가

8. 사용된 철물의 상태는 양호한가

9. 단청의 탈락ㆍ퇴색된 곳이 있는가

10. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 상부가구ㆍ지붕틀

1. 상부가구의 부식ㆍ이완 및 훼손된 곳이 있는가

2. 벽화가 균열ㆍ탈락되거나 들뜬 부분이 있는가

3. 도리ㆍ장여ㆍ보가 부식ㆍ균열ㆍ이완 및 훼손된 곳이 있는가

4. 각 부재의 연결부가 이완 및 훼손된 곳이 있는가

5. 천장 및 반자의 부식ㆍ이완 및 훼손된 곳이 있는가

6. 단청의 탈락ㆍ퇴색된 곳이 있는가

7. 서까래ㆍ부연(처마 서까래의 끝에 덧얹는 네모지고 짧은 서까래)ㆍ추녀ㆍ사래부재(추녀 끝에 설치하여 겹처마를 이루게 하는 굵은 부분의 부재)의 부식ㆍ처짐 및 훼손된 곳이 있는가

8. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 지붕

1. 지붕기와의 파손ㆍ이완 및 탈락된 곳이 있는가

2. 잡초가 자라거나 누수되는 부분이 있는가

3. 홍두깨흙이 흘러내리거나 와구토가 이완되거나 탈락된 곳이 있는가

4. 회첨부의 상태는 양호한가

5. 박공 및 풍판(風板: 바람 막이 널빤지)의 상태는 양호한가

6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 주변(부대)시설

1. 외부지역으로의 배수 상태는 양호한가

2. 석축의 이완ㆍ침하ㆍ균열 및 붕괴된 곳이 없는가

3. 담장이 붕괴되거나 붕괴 우려가 있는 부분이 있는가

4. 전원 및 배선ㆍ안전기 등 전기시설은 양호한가

5. 건물내ㆍ외에 화재 우려의 시설이 있는가

6. 정기적인 소방 및 방범점검은 이루어지고 있으며, 상태는 양호한가

7. 홍수로 인한 사태 우려가 있는가

8. 안내판 등은 주변경관에 지장을 주고 있는가

9. 화장실 및 관람 편의시설은 청결한가

10. 마당에 잡초가 자라고 있거나 주변환경은 청결한가

11. 주변에 방치되어 있는 물건은 없는가

12. 경사지 비탈면의 붕괴우려는 없는가

13. 기타 훼손되거나 불량한 곳이 있는가