[별표 1] <개정 2025. 12. 22., 2026. 5. 26.>

재난문자방송 송출기준

○ 송출기준

명칭	송출기준
지진	국내지진 (남한)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 1. 규모 2.0 이상 다만, (지역) 규모 2.0 이상 ∼ 3.5 미만, (해역) 규모 2.0 이상 ∼ 4.0 미만은 최대 계기진도 Ⅲ 이상 2. 최대 예상진도 Ⅵ 이상
	국내지진 (북한) ㆍ 국외지진	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 1. 규모 2.0 이상 다만, 규모 2.0 이상 ∼ 4.0 미만은 최대 계기진도 Ⅲ 이상 2. 최대 예상진도 Ⅵ 이상
지진해일	-	정보/주의보/경보 발표 시

비고

1. 지진의 경우, 「지진화산 업무규정」(기상청훈령) 별표 1에 따른 지진조기경보 또는 지진속보 대상구역에서 발생한 경우에만 송출함

2. 재난정보의 조정 등 안전을 위하여 필요한 정보는 안전안내로 송출함

○ 송출기준 세부사항

가. 지진

1) 국내

분류기준		송출대상지역	채널 명칭	알림소리	수신거부
영역	규모 및 진도
남한	ㆍ 규모 6.0 이상	전국	위급재난	휴대전화 최대볼륨 (최소 40dB 이상)	불가
	ㆍ 규모 5.0 이상 ∼ 6.0 미만		긴급재난		가능
	ㆍ 최대 예상진도 Ⅵ 이상	최초 관측지점 반경 40km 이내 해당 시ㆍ군ㆍ구
	ㆍ (지역) 규모 3.5 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅴ 이상 ㆍ (해역) 규모 4.0 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅴ 이상	예상진도 Ⅲ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구	긴급재난
		예상진도 Ⅱ 해당 시ㆍ군ㆍ구	안전안내	일반문자 알림 설정값
	ㆍ (지역) 규모 3.5 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅳ 이하 ㆍ (해역) 규모 4.0 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅳ 이하	예상진도 Ⅱ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구	안전안내
	ㆍ (지역) 규모 2.0 이상 ∼ 3.5 미만이고, 최대 계기진도 Ⅲ 이상 ㆍ (해역) 규모 2.0 이상 ∼ 4.0 미만이고, 최대 계기진도 Ⅲ 이상	계기진도 Ⅱ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구
북한 (지진조기경보 또는 지진속보 영역 내)	ㆍ 규모 6.0 이상	전국	위급재난	휴대전화 최대볼륨 (최소 40dB 이상)	불가
	ㆍ 규모 5.0 이상 ∼ 6.0 미만		긴급재난		가능
	ㆍ 최대 예상진도 Ⅵ 이상	최초 관측지점 반경 40km 이내 해당 시ㆍ군ㆍ구
	ㆍ 규모 4.0 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅴ 이상	예상진도 Ⅲ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구	긴급재난
		예상진도 Ⅱ 해당 시ㆍ군ㆍ구	안전안내	일반문자 알림 설정값
	ㆍ 규모 4.0 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅳ 이하	예상진도 Ⅱ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구	안전안내
	ㆍ 규모 2.0 이상 ∼ 4.0 미만이고, 최대 계기진도 Ⅲ 이상	계기진도 Ⅱ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구

2) 국외(지진조기경보 또는 지진속보 영역 내)

분류기준	송출대상 지역	채널 명칭	알림소리	수신 거부
ㆍ 규모 6.0 이상	전국	위급재난	휴대전화 최대볼륨 (최소 40dB 이상)	불가
ㆍ 규모 5.0 이상 ∼ 6.0 미만		긴급재난		가능
ㆍ 최대 예상진도 Ⅵ 이상	최초 관측지점 반경 40km 이내 해당 시ㆍ군ㆍ구
ㆍ 규모 4.0 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅴ 이상	예상진도 Ⅲ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구	긴급재난
	예상진도 Ⅱ 해당 시ㆍ군ㆍ구	안전안내	일반문자 알림 설정값
ㆍ 규모 4.0 이상 ∼ 5.0 미만이고, 최대 예상진도 Ⅳ 이하	계기진도 Ⅱ 이상 해당 시ㆍ군ㆍ구	안전안내
ㆍ 규모 2.0 이상 ∼ 4.0 미만이고, 최대 계기진도 Ⅲ 이상

나. 지진해일

특보구분	송출 대상지역	채널명칭	알림소리	수신거부
지진해일주의보	26개 특보구역 중 지진해일주의보가 발령되는 구역의 시ㆍ군	긴급재난	휴대전화 최대볼륨 (최소 40dB 이상)	가능
지진해일경보	26개 특보구역 중 지진해일경보가 발령되는 구역의 시ㆍ군	긴급재난
지진해일정보	26개 특보구역 중 지진해일정보가 발표되는 구역의 시ㆍ군	안전안내	일반문자 알림 설정값