■ 감염관리실 구성장비 세부기준 [별표 2]

감염관리실 구성장비 세부기준(제24조 관련)

1. 감염관리실 구성장비 세부기준은 다음과 같다

가. 장비보관함은 다음과 같이 설치해야 한다.

1) 들것, 부목 등 각종 장비의 보관이 가능하도록 설계하여야 한다.

2) 내부에는 구급장비의 세척 및 소독 후 남아있는 습기를 원활하게 제거할 수 있는 물받이, 열풍히터 등을 구비해야 한다.

3) 장비를 효과적으로 보관할 수 있는 장비고정대를 설치해야 한다.

4) 녹을 방지할 수 있는 스테인리스 재질로 구성해야 한다.

5) 도어는 유리 재질로 내부 구성품 식별이 가능해야 하며, 한 손으로 열고 닫을 수 있는 구조로 설계해야 한다.

나. 실내 공기질 관리를 위한 공기살균기는 다음과 같이 설치해야 한다.

1) 감염관리실 내부에 매립형으로 설치하되, 자동으로 가동 및 정지되는 기능이 있어야 한다.

2) 플라즈마 등의 방법으로 각종 바이러스, 세균, 악취 등을 효과적으로 제거할 수 있어야 한다.

3) 제조업체의 권장 사항에 따라 적정 관리가 이루어져야 한다.

다. 플라즈마 멸균기는 다음과 같이 구비해야 한다.

1) 인체에 직접 사용하는 구급 물품 또는 기구를 충분히 멸균할 수 있어야 한다.

2) 멸균하려는 대상에 손상을 주지 않아야 한다.

3) 플라즈마 멸균기 용량은 최소 30 L 이상이어야 한다.

라. 냉장고는 냉동 기능이 있고 용량 80 L 이상의 제품을 설치해야 한다.

마. 냉난방기는 다음과 같이 설치해야 한다.

1) 감염관리실 내부 공간을 효율적으로 관리하기 위해 상부 매립형 냉난방기를 설치해야 한다.

2) 사용자의 설정에 의해 자동으로 작동되는 기능이 있어야 한다.

3) 감염관리실의 규모에 맞는 용량의 제품을 설치해야 한다.

4) 실외기는 감염관리실 외부의 적정한 위치에 설치해야 하며 우천에 대비해 보호케이스를 설치해야 한다.

5) 제조업체의 권장 사항에 따라 정기 점검 및 필터 교체, 청소 등을 시행해야 한다.

바. 의약품 냉ㆍ온장고는 다음과 같이 구비해야 한다.

1) 냉장과 온장 기능을 각각 갖춘 일체형으로 내부에 상하 또는 좌우 선반이 있어야 한다.

2) 내ㆍ외부 온도 등 설정 상태를 확인할 수 있는 디스플레이가 장착되어야 한다.

3) 온도 급상승ㆍ급강하 경보 기능과, 과열ㆍ과냉 및 정전 방지 등의 안전 장치가 있어야 한다.

4) 구급의약품 보관에 지장이 없는 용량으로 설치해야 한다.

사. 세탁기는 대원의 피복 등을 세탁할 수 있는 기능과 용량을 갖추어 구비해야한다.

아. 건조기는 대원의 피복 등을 건조할 수 있는 기능과 용량을 갖추어 구비해야 한다.

자. 진공 청소기는 헤파필터가 장착된 것으로 구비하며 제조 업체 권장사항에 따라 관리하여야 한다.

차. 손소독제는 감염관리실 입구 부근에 배치하여야 한다.

카. 손 씻기 후 물기 제거를 위해 손 건조기 또는 페이퍼 타올을 설치해야 한다.

타. 이동식 소독기는 구급차 및 감염관리실 등 표면 소독 후 보완적 소독을 위해 구비 할 수 있다.

1) 휴대 및 보관이 쉬운 크기여야 한다.

2) 가능한 소독제를 분무ㆍ분사하는 방식은 지양한다. 단, 부득이하게 사용 시에는 개인보호구를 적절히 착용하며, 소독 후 충분한 환기를 거친 뒤 해당 공간을 사용해야 한다.

파. 방역게이트는 외부 유해물질 제거 등의 목적으로 설치할 수 있다.

1) 입구 주변에 설치하여 출입 시 작동해야 한다.

2) 가능한 소독제를 인체에 직접적으로 분무ㆍ분사하는 방식은 지양한다.

3) 방역게이트는 에어커튼 작동시 상호 기능에 영향을 미치지 않도록 설치해야 한다.

하. 에어커튼은 다음과 같이 설치할 수 있다.

1) 감염관리실 내부에 완전히 진입하기 전에 오염이 제거될 수 있도록 입구 주변에 설치하며 자동으로 작동되어야 한다.

2) 외부의 먼지나 오염된 공기를 차단할 수 있어야 한다.

거. 자외선 소독기는 구조ㆍ구급대원 소지 물품의 보완적 소독을 위해 설치할 수 있다.