[별지 제2호의2서식] <개정 2026. 3. 20.>
창업 중소기업 등에 대한 감면세액계산서
제출법인	① 법인명	② 사업자등록번호
③ 대표자 성명	④ 생년월일
⑤ 주소 또는 본점 소재지 (전화번호: )
⑥ 과세연도 년 월 일부터 년 월 일까지	⑦ 창업일 년 월 일
창업 중소기업 등의 구분	⑧ 창업중소기업 [ ] ⑨ 청년창업중소기업 [ ]	⑩ 창업보육센터사업자 [ ] ⑪ 창업벤처중소기업 [ ]	⑫ 에너지신기술중소기업 [ ] ⑬ 신성장서비스 중소기업[ ] ⑭ 재창업자금 지원 중소기업 [ ]
창업 지역	⑮ 수도권 외의 지역 [ ]	⑯ 수도권(인구감소지역)[ ]
⑰ 수도권(수도권과밀억제권역과 인구감소지역 제외)[ ]	⑱ 수도권(수도권과밀억제권역)[ ]
수입금액	⑲ 1억4백만원 이하 [ ]	⑳ 1억4백만원 초과 [ ]
최초 소득발생 과세연도	년 월 일부터 년 월 일까지
감면세액계산내용
기본 감면 (최저한세 적용)	㉑ 감면대상 산출세액		㉒ 감면비율	25%	[ ]
50%	[ ]
75%	[ ]
100%	[ ]
㉓ 기본 감면세액(㉑ × ㉒)
추가 감면 (최저한세 배제)	1. 공제요건 : 해당 과세연도 상시 근로자수가 최소고용인원 이상인지 여부 [ ] 여 [ ] 부 가. 광업, 제조업, 건설업, 물류산업 : 10명 나. 그 밖의 업종 : 5명
2. 고용증가 인원 계산
㉔ 해당 과세연도 상시근로자수	㉕ 직전 과세연도 상시근로자수	㉖ 증가한 상시근로자수 (㉔-㉕)
명	명	명
㉗ 감면대상 산출세액 (=㉑)		㉘ 감면비율 (=㉛)	㉙ 고용증가율 (㉖/㉕)	%
㉚ 한도율	50%(25%)
㉛ 추가감면율 Min(㉙,㉚)	%
㉜ 추가 감면세액(㉗ × ㉘)
㉝ 총 감면세액[Min{(㉓+㉜),5억원}]
「조세특례제한법 시행령」 제5조제26항에 따라 창업 중소기업 등에 대한 감면세액계산서를 제출합니다.
년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
세무서장 귀하
작성방법
1. ⑲, ⑳의 연간 수입금액 기준은 2026년 1월 1일 이후 개시하는 과세연도부터 적용합니다. 2. 직전 과세연도의 상시근로자수가 업종별 최소고용인원에 미달하는 경우에는 " 직전 과세연도 상시근로자수"에 업종별 최소고용인원을 적습니다. 3. 「조세특례제한법」 제6조제1항, 제2항, 제4항, 제5항 또는 제6항에 따른 세액감면은 최저한세가 적용되고, 같은 조 제1항(100% 감면받는 경우만 해당합니다), 제6항(100% 감면받는 경우만 해당합니다) 또는 제7항에 따른 세액감면은 최저한세가 적용되지 않습니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

[별지 제2호의2서식 부표] <신설 2026. 3. 20.>

창업 중소기업 등에 대한 세액감면 명세서

사업연도

.   .   .      ~     .   .   .

제출법인

① 법 인 명

② 사업자등록번호

③ 대표자 성명

④ 생년월일

⑤ 소재지

(전화번호:                       )

제출내용

1. 벤처기업 확인 명세

벤처확인유형

최초확인일

재확인일

벤처유효시작일

벤처유효종료일

벤처확인기관

2. 고효율에너지기자재 인증 제품 명세

⑫ 기자재명

⑬ 모델명

⑭ 유효기간시작일

⑮ 유효기간종료일

3. 신재생에너지설비 인증 제품 명세

⑯ 인증대상품목

⑰ 모델명

⑱ 유효기간시작일

⑲ 유효기간종료일

「조세특례제한법 시행령」 제5조제26항에 따라 위와 같이 창업중소기업 등에 대한 감면 명세서를 제출합니다.

년        월        일

제출인

(서명 또는 인)

세무서장  귀하

작성방법

1. "벤처기업 확인 명세"란: ｢벤처기업육성에 관한 특별법｣ 제25조제2항에 따라 발급된 벤처기업확인서의 내용을 적습니다.

2. "고효율에너지기자재 인증 명세 제품 명세"란: 「에너지이용 합리화법」 제15조에 따른 에너지소비효율 1등급 제품 및 같은 법 제22조에 따라 고효율에너지 기자재로 인증받은 제품의 고효율에너지기자재 인증서의 내용을 적습니다.

3. "신재생에너지설비 인증 명세서"란: 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」 제13조에 따라 신ㆍ재생에너지 설비로 인증받은 제품의 신재생에너지설비 인증서의 내용을 적습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]