별표 2의2 농업생산기반시설 안전점검표 양배수장 지구

<서식 제2-2호 보완> 양ㆍ배수장 지구

상태평가등급

※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표

(시설명 : ○○양․배수장)

가. 양․배수장지구 안전점검 개요

구 분	내 용
1.지 구 명		지구(Code No.								) 도엽명	1/50,000 : ( 1/25,000 : (		) )
2.수 원 공	1) 명칭 :		3) 당초사업계획서 ( 유 , 무 )
2) 위치 :		계획서 ( 유 , 무 ) 도 면 ( 유 , 무 )
3.면 적	1) 인가면적 :		ha 2) 준공면적 :		ha
3) 급수면적 :		ha 4) 수리안전답면적 :		ha (물부족면적 :		ha)
5) 수혜구역 :
4.유 역	1) 유역면적 :		ha 2)수계명 :
3) 하천상태 :	가) 홍수위 : EL		m 나) 평수위 : EL		m
	다) 갈수위 : EL		m 라) 홍수량 :		㎥/s
	마) 평수량 :		㎥/s 바) 갈수량 :		㎥/s
5.양(배)수량	1)총양(배)수량 :		㎥/s (단위용(배)수량 :		㎥/s)
6.양 정	1)실양정 :		m 2) 전양정 :		m 3) 1일운전시간 :		hr
7.원 동 기	1)종 류 :		2) 마력수 :		3) 대 수 :		대
8.양 수 기	1)종 류 :		2) 구 경 :		mm 3) 대 수 :		대
9.기 타	1)삼투량 :		㎜/day		2) 수 로 손 실 :		%
3)진입도로 :	노폭(		)m 연장(		)m
4) 포장여부 (		)		5) 건 물 상 태 :
10.공사기간	1)착공 :		2) 준공 :
11.안전점검자	점검분야	점검일자	보유자격증	소 속	직 위	성 명	날 인

나. 세부점검내역

분야별	구 분	점 검 항 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	흡 입 수 로	토공, 구조물	유 실	유실부위, 원인 및 정도
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기
	흡 입 수 조	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기
	토 출 수 조	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도
			침 하	침하부위, 원인 및 정도
			토사퇴적	토사퇴적, 정도, 발생시기
	제 수 장 치	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향
건 축	내력벽, 기둥	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향
	보, 지붕	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부
			누 수	바닥 및 천정의 누수여부
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부
	내외부 마감재 등	구조물	균 열	기둥, 보, 벽체 균열여부
			침 하	부등침하 및 건물 활동여부
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향
기 계		펌프	유 량	정상작동 및 적정유량 여부
			진 동	작동시 진동상태 측정
			소 음	작동시 소음상태 측정
			기계류작동	주유상태, 정상작동 여부
		기중기등	보조기계류	기중기등의 정상작동 여부

분야별	구 분	점 검 항 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
전 기		공 통	절연저항	절연저항 적정여부
			접지저항	접지저항 적정여부
		수배전반	외 형	관리, 설치, 접속, 이격상태
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태
		회전기기 (전동기, 비상발전기)	동 작	진동, 이상소음, 냄새상태
		옥내전기	외 형	배선, 접속, 누전, 접지상태
기 타

다. 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)

[붙임 1] ○○양․배수장 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점

[붙임 2] ○○양․배수장 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 ‘별표 8’에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2. 평가결과

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0
◦토목시설		20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0
- 흡입수로 - 흡입수조 - 토출수조 - 제수장치		5.0 5.0 5.0 5.0	5.0 5.0 5.0 5.0	4.0 4.0 4.0 4.0	3.0 3.0 3.0 3.0	2.0 2.0 2.0 2.0	1.0 1.0 1.0 1.0
◦건축시설		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0
- 내력벽, 기둥 보, 지붕 내외부 마감재 등		10.0 10.0 5.0	10.0 10.0 5.0	8.0 8.0 4.0	6.0 6.0 3.0	4.0 4.0 2.0	2.0 2.0 1.0
◦기계시설		30.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0
- 펌 프 - 기중기		25.0 5.0	25.0 5.0	20.0 4.0	15.0 3.0	10.0 2.0	5.0 1.0
◦전기시설		25.0	25.0	20.0	15.0	10.0	5.0
- 절연저항 - 접지저항 - 수배전반 - 회전기기 - 옥외전기		5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

※ 부재별(토목, 건축, 기계, 전기 시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능

- 토목시설 20±4(20%), 건축시설 25±5(20%), 기계시설 30±6(20%), 전기시설 25±5(20%)