별표 2의3 농업생산기반시설 안전점검표 방조제ㆍ하구둑 지구

<서식 제2-3호> 방조제ㆍ하구둑 지구

상태평가등급

※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표

(시설명 : ○○방조제․하구둑)

가. 방조제․하구둑지구 안전점검 개요

구 분	내 용
1.지 구 명	지구(Code No.								) 도엽명	1/50,000 : ( 1/25,000 : (		) )
2.수 원 공	1) 명칭 :		3) 당초사업계획서 ( 유 , 무 )
2) 위치 :		계획서 ( 유 , 무 ) 도 면 ( 유 , 무 )
3.면 적	1) 인가면적 :		ha 2)준공면적 :		ha
3) 급수면적 :		ha 4)수리안전답면적 :		ha (물부족면적 :		ha)
5) 수혜구역 :
4.방 조 제	1) 형식 :		2)규모(연장 :		m, 고 :		m, 정폭:		m)
3)표고(제정 :		m (평균만조위 : EL		m)
4) 법면구배	내측 - 1 :		5) 법면보호	내측 :
외측 - 1 :		외측 :
5.배수갑문	1) 규 모(폭 :		m×고 :		m) × 연수(		)연
2) sill표고 : EL		m 3)작동방법 :	(수동,	전동,	자동)
( )	(	( )	( )
6.담수호 또 는 조유지	1) 저수량 :		천㎥
7.기 타	1) 교통 : 진입도로 - 노폭 (		)m, 연장 (		)m
포장여부 - 포장 (		), 비포장(		)
2)재해상황 (유(		), 무(		)) 3)복구현황 :
8.공사기간	1) 착공 :		2) 준공 :
9.안 전 점검자	점검분야	점검일자	보유자격증	소 속	직 위	성 명	날 인

※ 조유지(潮遊地 : 방조제 안쪽의 유수나 방조제 바깥쪽에서 유입된 바닷물을 임시 저장하는 곳)

나. 세부점검내역

분야별	구 분	진 단 항 목	진단세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	방조제	제방누수	누 수	위치, 누수원인, 누수여부
		둑마루	침 하	침하부위, 원인 및 정도
			균 열	제방의 균열정도 및 여부
			식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생
		내 측 사 면	공동현상	짐승굴, 나무뿌리 및 기타현상으로 인한 공동현상 여부
			사면붕괴	사면 스라이딩, 붕괴여부
			제체기초 및 양안부침식,침투	기초 및 양안부의 침식, 침투 상태
			침 하	침하부위, 원인 및 정도
			유 실	유실부위, 원인 및 정도
		외 측 사 면	공동현상	짐승굴, 나무뿌리 및 기타현상으로 인한 공동현상 여부
			사면붕괴	사면 스라이딩, 붕괴여부
			제체기초 및 양안부침식,침투	기초 및 양안부의 침식, 침투 상태
			침 하	침하부위, 원인 및 정도
			유 실	유실부위, 원인 및 정도
	배 수 (갑) 문	(갑) 문 구 체	침 하	침하부위, 원인 및 정도
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			변 형	부위별 변형의 크기, 방향
			누 수	지수벽 및 배수문 고무지수판 누수여부
		문 비 시 설	배수갑문	갑문 바닥의 세굴과 퇴적 및 이상여부
			부식정도	철물의 녹 및 부식정도
		취 부 수 로	퇴 적	토사퇴적, 정도, 발생시기
			사면붕괴	사면 슬라이딩, 붕괴여부

※ 문비시설(방조제, 수로 등에 설치하는 수문)

분야별	구 분	진 단 항 목	진단세항	점 검 내 용	점 검 결 과
기 계		문 비 (Gate Leaf)	누 수	누수부위, 원인 및 정도
			부 식	철물의 녹 및 부식정도
			도 장	도장막 두께 및 상태
			로라류작동	부식, 마모, 핀의 고정상태
		권양기 (Hoist)	구동부작동	이상음, 마모, 작동, 주유상태
			와이어로프	부식, 소손, 절단, 마모
전 기		공 통	안전관리	관리자 선임, 정기검사 유무
			절연저항	절연저항 적정여부
			접지저항	접지저항 적정여부
		수배전반	외 형	관리, 설치, 접속, 이격상태
			동 작	투입·개폐, 계기류 작동상태
		회전기기 (전동기, 비상발전기)	동 작	진동, 이상소음, 냄새상태
		옥내전기	외 형	배선, 접속, 누전, 접지상태
기 타

다. 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)

[붙임 1] ○○방조제․하구둑 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점

[붙임 2] ○○방조제․하구둑 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 ‘별표 8’에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2-1. 평가결과 (기계, 전기 시설이 없는 경우)

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0
◦방조제		60.0	60.0	48.0	36.0	24.0	12.0
- 제방누수 - 둑 마 루 - 내측사면 - 해측사면		30.0 10.0 15.0 5.0	30.0 10.0 15.0 5.0	24.0 8.0 12.0 4.0	18.0 6.0 9.0 3.0	12.0 4.0 6.0 2.0	6.0 2.0 3.0 1.0
◦배수(갑)문		40.0	40.0	32.0	24.0	16.0	8.0
- (갑)문구체 - 문비시설 - 취부수로		20.0 15.0 5.0	20.0 15.0 5.0	16.0 12.0 4.0	12.0 9.0 3.0	8.0 6.0 2.0	4.0 3.0 1.0

※ 부재별(방조제, 배수(갑)문) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능

- 방조제 60±12(20%), 배수(갑)문 40±8(20%)

※ 문비시설(방조제, 수로 등에 설치하는 수문)

2-2. 평가결과 (기계, 전기 시설이 있는 경우)

구 분	시 설 상 태	평 가 기 준						평 가
		배점	A (우수)	B (양호)	C (보통)	D (미흡)	E (불량)	등급	평점
합 계		100.0	100.0	80.0	60.0	40.0	20.0
◦방조제		60.0	60.0	48.0	36.0	24.0	12.0
- 제방누수 - 둑 마 루 - 내측사면 - 해측사면		30.0 10.0 15.0 5.0	30.0 10.0 15.0 5.0	24.0 8.0 12.0 4.0	18.0 6.0 9.0 3.0	12.0 4.0 6.0 2.0	6.0 2.0 3.0 1.0
◦배수(갑)문		30.0	30.0	24.0	12.0	12.0	6.0
- (갑)문구체 - 문비시설 - 토사퇴적		15.0 10.0 5.0	15.0 10.0 5.0	2.0 8.0 4.0	9.0 6.0 3.0	6.0 4.0 2.0	3.0 2.0 1.0
◦기전시설		10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0
- 기계시설 - 전기시설		6.0 4.0	6.0 4.0	4.8 3.2	3.6 2.4	2.4 1.6	1.2 0.8

※ 부재별(방조제, 배수(갑)문, 기전시설) 배점에 대해 현장여건을 감안 20%범위내 조정 가능

- 방조제 60±12(20%), 배수(갑)문 30±6(20%), 기전시설 10±2(20%)

※ 문비시설(방조제, 수로 등에 설치하는 수문)