<서식 제2-4호> 농업생산기반시설 안전점검표 취입보 지구

상태평가등급

※덧붙임2 참조

농업생산기반시설 안전점검표

(시설명 : ○○취입보)

가. 취입보지구 안전점검 개요

구 분	내 용
1.지 구 명		지구(Code No.								) 도엽명	1/50,000 : ( 1/25,000 : (		) )
2.수 원 공	1) 명칭 :		3) 당초사업계획서 ( 유 , 무 )
2) 위치 :		계획서 ( 유 , 무 ) 도 면 ( 유 , 무 )
3.면 적	1)인가면적 :		ha 2)준공면적 :		ha
3)급수면적 :		ha 4)수리안전답면적 :		ha (물부족면적 :		ha)
5)수혜구역 :
4. 유 역	1)유역면적 :		ha 2)수계명 :
3)하상태천 :	가) 홍수위 : EL		m 나) 평수위 : EL		m
	다) 갈수위 : EL		m 라) 홍수량 :		㎥/s
	마) 평수량 :		㎥/s 바) 갈수량 :		㎥/s
5. 취 수 량	1)취수량 :		㎥/s (단위용수량 :		㎥/s)
6. 제 원	1) 언체 가) 길이 :		m 나) 마루폭 :		m
다) 높이 :		m 라) 일류심 :		m
마) 조절문비 : B		×H		×		련(수동		련, 자동		련)
2) 에이프런 가) 길이 :		m 나) 두께 :		m
다) 바닥보호공길이 :		m
3) 취수문 가) 형식 :		나)규격 : B		(m)×H	(m)	×		련
4)배사문 가) 규격 : B		(m)×H		(m) 나) 연수 :		련
7. 공사기간	1)착공 :		2) 준공 :
8. 안 전 점검자	점검분야	점검일자	보유자격증	소 속	직 위	성 명	날 인

나. 세부점검내역

분야별	구 분	점 검 항 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
토 목	언 체	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			누 수	위치, 누수원인, 누수정도
			침 식	유수로 인한 침식정도, 크기
			전 도	전도의 규모 및 진행상태
			변 위	변위의 규모 및 정도
	에 이 프 런 (물받이)	구조물	균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			침 식	유수로 인한 침식정도, 크기
			변 위	변위의 규모 및 정도
		보호공
			바닥보호공	세굴 및 파손여부, 정도
			식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생
	호안공	구조물	침 하	침하부위, 원인 및 정도
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			유 실	유실부위, 원인 및 정도
			붕 괴	붕괴원인 및 규모
		토 공	사면붕괴	사면 스라이딩, 붕괴여부
			세 굴	파고에 의한 세굴, 유실
			식 생	떼, 잡초, 잡목등의 식생
	수 문	홍수량	적정여부	방류시설의 기능, 적정성
	침사지	구조물	변 형	부위별 변형의 크기, 방향
			퇴 적	토사퇴적, 정도, 발생시기
			균 열	균열, 백태, 박리, 파손여부
			침 식	유수로 인한 침식여부
			누 수	위치, 누수원인, 누수여부

분야별	구 분	점 검 항 목	점검세항	점 검 내 용	점 검 결 과
기 계	취수문	문 비 (Gate Leaf)	누 수	누수부위, 원인 및 정도
			부 식	철물의 녹 및 부식정도
			도 장	도장막 두께 및 상태
			로라류작동	부식, 마모, 핀의 고정상태
		권양기 (Hoist)	구동부작동	이상음, 마모, 작동, 주유상태
			스핀들류	부식 및 휨 여부
	배사문	문 비 (Gate Leaf)	누 수	누수부위, 원인 및 정도
			부 식	철물의 녹 및 부식정도
			도 장	도장막 두께 및 상태
			로라류작동	부식, 마모, 핀의 고정상태
		권양기 (Hoist)	구동부작동	이상음, 마모, 작동, 주유상태
			스핀들류	부식 및 휨 여부
기 타

다. 점검결과

문 제 점	◦
대 책	◦
소요사업비 (공종별)	◦ -
※시설물 전경 및 정밀안전진단 전경 사진 (덧붙임1 사진첩 참조)

[붙임 1] ○○취입보 안전점검 사진첩

시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점
시설명 또는 위 치		사진설명 및 문제점

[붙임 2] ○○취입보 상태평가 결과

1. 평가기준

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제12조(시설물 안전등급 기준)의 ‘별표 8’에 따라 아래와 같이 A,B,C,D,E의 5단계로 구분하여 평가등급을 부여.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2. 평가결과

분야별	구 분	점 검 항 목	상태평가 및 등급						비 고
			A	B	C	D	E	평가
토 목	언 체	구조물
	에이프런 (물받이)	구조물
		보호공
	호안공	구조물
		토공
	수 문	홍수량
	침사지	구조물
기 계	취수문	문비
		권양기
	배사문	문비
		권양기
기 타
종 합 평 가