[별지 13] 표시등 및 주간표지 관리실태 검사표(제45조 관련)

[ ] 항공장애 표시등 [ ] 항공장애 주간표지				관리실태 검사표
관리번호
관리자명		연락처				팩스
장애물 명칭
장애물 종류
소재지		장애물 높이 지면상: 미터(m) 수면상: 미터(m)
점 검 결 과
(1) 항공장애 표시등			양호		불량	비 고
1. 종류	고광도 ( ) 형태 : 개
	중광도 ( ) 형태 : 개
	저광도 ( ) 형태 : 개
2. 운용방식	자동 [ ]
	수동 [ ]
3. 섬광주기	고광도(40∼60회/분) :
	중광도(20∼60회/분) :
4. 감시장치	시각적 감시 [ ]
	청각적 감시 [ ]
5. 필요한 예비품 비치상태
6. 항공장애 표시등의 종류와 성능에 따라 점등 (주간, 박명, 야간) 유지 여부
7. 항공장애 표시등 고장 및 복구 사항 통보
8. 항공장애 표시등의 청결상태
(2) 항공장애 주간표지
1. 도색상태(도장, 오염여부)
2. 설치기준	장애물 제한표면구역 내 : 등분
	장애물 제한표면구역 외 : 등분
3. 표지물 간격 :
4. 기(flag)	고정 물체(0.6m)이상
	이동 물체(0.9m)이상
5. 계류기구	도색
	깃발(15m이하)
(3) 그 밖의 사항
1. 항공장애 표시등 및 항공장애 주간표지의 주변 장애물에 의한 기능저하 여부
2. 그 밖에 항공기 안전운항에 저촉되는 사항
종합평가
검사자 성명 (서명 또는 인)		수검자 성명 (서명 또는 인)					점검일시 년 월 일
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]